Проект строительства полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов на территории Мессояхского ГМ.
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1 
Общая характеристика района проектирования

1.1 Местоположение объекта
Территория Мессояхского ГМ расположено в 150 км западнее г. Дудинки на границе Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа на территории сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Рельеф территории довольно ровный с незначительным перепадом абсолютных отметок поверхности от 77,10 до 88,6 м.

Территория Мессояхского ГМ является вахтовым поселком, в который в зимний период по автодороге доставляются товарно-материальные ценности (ТМЦ), оборудование, горюче-смазочные материалы из поселка Тухард, расположенного на расстоянии 73 км к северо-востоку.

Географически район проектирования расположен за полярным кругом в пределах Нижне-Енисейской возвышенности Западно-Сибирской равнины. Рассматриваемая территория представляет собой холмисто-грядовую тундровую равнину.

Непосредственно территория проектируемого полигона твердых бытовых отходов будет находиться на расстоянии 1,0 км от территории Мессояхского ГМ.

Здания и сооружения на прилегающей к площадкам изысканий территории построены по II принципу СНиП 2.02.04-88. 

Ситуационный план представлен на 367125-ООС.ГП, лист 1.

1.2 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха
Климат рассматриваемого района субарктический, с чертами континентального. Зима суровая и продолжительная, с сильными ветрами и метелями. Лето короткое прохладное, переходные сезоны – осень и весна – также короткие. Перенос воздушных масс над территорией происходит обычно в направлении с запада на восток, временами наблюдаются выходы циклонов с юга и юго-запада. Осенью и зимой чаще наблюдается вторжение воздушных масс с севера.

В работе использованы данные метеостанции «Мессояха» (период наблюдений с 1972 по 1987 гг.). Ныне действующая метеостанция Дудинки (наблюдения проводятся с 1906 года по настоящее время) находится в 150 км восточнее проектируемой площадки ТБО.

Расчетные температуры наружного воздуха холодного периода года по метеостанции Дудинка:

· наиболее холодных суток обеспеченностью 98 % – минус 53 ºС, обеспеченностью 
92 % – минус 51 ºС;

· наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98 % – минус 48 ºС, обеспеченностью 92 % – минус 47 ºС;

· температура воздуха обеспеченностью 94 % – минус 35 ºС;

· средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца 8,9 ºС;

· продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0 оС – 249 дня, средняя температура периода – минус 18,3 ºС;

· продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 
ниже 8 оС – 303 дней, средняя температура периода – минус 14,3 ºС;

· продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 10 оС – 320 дней, средняя температура периода – минус 13,1 ºС.
Согласно данным наблюдений на м.ст. Мессояха среднегодовая температура воздуха составляет минус 10,7 °С, теплого периода (04-10) 0,1 °С, холодного (11-03) минус 25,0 °С.

В годовом разрезе средняя температура воздуха характеризуется интенсивным возрастанием от марта к июню, когда она повышается в среднем на 10 ºС в месяц. Наибольшее похолодание происходит от сентября к ноябрю, в среднем на 12,5 ºС. Наиболее теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 13 ºС, а самым холодным – январь, среднемесячная температура которого составляет минус 28 ºС.

Абсолютный максимум температур 32,8 °С на м.ст. Мессояха, отмечался в июле, а абсолютный минимум в январе – минус 54,8 °С.

Дата первого заморозка на м.ст. Мессояха – 23.08, последнего – 17.06, средняя продолжительность безморозного периода – 68 дней, наибольшая – 117 дня.

Абсолютная влажность воздуха (упругость водяного пара) имеет наибольшие величины в летние месяцы и наименьшие в зимний период. Среднегодовая величина упругости водяного пара на 13 часов составляет 4,0 мб по данным метеостанции Дудинки и метеостанции Мессояха. Наибольших значений около 11,0 мб она достигает в июле, а наименьших – 0,7 мб в январе.

Среднегодовое количество осадков 401 мм. Среднемесячные значения количества жидких осадков летних месяцев в целом больше зимних. Среднемноголетняя величина слоя осадков в холодный период составляет 143 мм, а теплого – 258 мм. Максимум осадков 
54-53 мм наблюдается в августе, а минимум 29-21 мм – в мае – апреле. Наибольшее количество осадков в летний период выпадает в виде ливней грозового характера.

Средняя за многолетие дата появления снежного покрова приходится на 01.10. Ранняя дата появление снежного покрова 2.09, поздняя дата 22.10. Устойчивый снежный покров образуется в среднем к концу первой декады октября. Среднее число дней в году со снежным покровом – 252 дней. В начале июня в среднем за многолетие поверхность почвы полностью очищается от снежного покрова. Ранняя дата схода снежного покрова приходится на 28.05, а поздняя – на 26.06.
Начиная с октября, происходит постепенное увеличение мощности снежного покрова. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде апреля, после чего начинается медленное ее уменьшение и в последних числах мая – начале июня происходит интенсивное таяние снега. Среднее значение запаса воды в снеге для рассматриваемой территории составляет 170 мм, при минимальном значении 92 мм и максимальном – 344 мм.

Фактически для рассматриваемого района продолжительность периода с отрицательными значениями среднемесячных температур составляет восемь месяцев – с октября по май, а с положительными температурами четыре месяца – с июня по сентябрь.

Преобладающими направлениями ветра являются ветры северного и южных румбов, их повторяемость за год по данным ГМЦ ФГБУ «Красноярского ЦГМС-Р» повторяемость ветров этих направлений – 14 и 22 %. Северо-западные ветры имеют наименьшую повторяемость  6 %.

Характеристики климата по метеостанции Мессояха представлены в таблицах 1.1-1.5.
Таблица 1.1 Среднемесячные и годовые температуры воздуха, количество осадков, влажность, туманы метеостанция Мессояха (1973-1996 гг.)

	Месяцы
	Температура воздуха, °С
	Влажность воздуха
	Среднее   количество осадков,

мм
	Туманы

	
	средняя месячная
	абс. 

макс.
	абс. 

мин.
	упругость водяного пара, мб
	относит. 

в 13 ч, %
	
	среднее число дней с туманами
	наибольшее число дней с туманами

	01
	-28,0
	-2,3
	-49,4
	0,7
	77
	27
	3
	10

	02
	-27,5
	0,4
	-54,0
	0,8
	78
	22
	2
	7

	03
	-23,1
	1,3
	-51,9
	1,1
	79
	20
	2
	6

	04
	-15,8
	6,9
	-44,9
	1,9
	77
	19
	2
	6

	05
	-5,9
	12,0
	-30,3
	3,6
	80
	21
	3
	9

	06
	5,7
	31,4
	-8,6
	7,3
	72
	36
	2
	8

	07
	13,5
	33,0
	0,0
	11,1
	64
	33
	1
	5

	08
	10,3
	29,1
	-4,0
	10,2
	75
	51
	3
	8

	09
	3,9
	21,1
	-11,7
	7,1
	80
	42
	3
	9

	10
	-9,5
	9,3
	-37,9
	3,1
	86
	42
	2
	8

	11
	-20,5
	1,4
	-45,2
	1,4
	80
	31
	2
	7

	12
	-24,8
	-0,4
	-54,6
	1,0
	78
	32
	3
	8

	Теплый период 

(апрель - октябрь)
	0,3
	20,4
	-19,6
	6,3
	76
	244
	13
	24

	Холодный период

(ноябрь - март)
	-24,8
	0,1
	-51,1
	1,0
	78
	132
	15
	35

	Год
	-10,5
	33,0
	-54,6
	4,0
	77
	376
	28
	51


Таблица 1.2 Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения снежного покрова метеостанция Мессояха
	Характеристика явления
	Даты
	Число дней 

со снежным покровом

	
	средняя
	ранняя
	поздняя
	

	Появление снежного покрова
	27.09
	03.09
	23.10
	248

	Образование устойчивого снежного покрова
	03.10
	20.09
	23.10
	

	Разрушение устойчивого снежного покрова
	07.06
	26.05
	23.06
	

	Сход снежного покрова
	09.06
	26.05
	24.06
	


Таблица 1.3 Средняя декадная высота снежного покрова метеостанция Мессояха
	Месяцы
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Наибольшая 

за зиму

	Декады
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	макс.
	мин.

	Высота,

см
	9
	14
	21
	27
	31
	36
	39
	43
	45
	44
	44
	46
	51
	55
	57
	60
	63
	66
	68
	70
	70
	70
	67
	51
	75
	128
	28


Таблица 1.4 Повторяемость ветров по направлениям, количество штилей
 и значения средних скоростей ветра метеостанция Мессояха
	Месяцы
	Повторяемость ветра по направлениям, %
	Штили,

%
	Средняя скорость ветра, м/c

	
	
	
	

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	
	

	01
	10
	9
	7
	10
	47
	11
	6
	1
	4
	4,7

	02
	12
	10
	7
	7
	39
	14
	8
	2
	3
	4,8

	03
	17
	12
	6
	7
	24
	19
	12
	4
	2
	4,7

	04
	23
	17
	6
	5
	17
	12
	13
	6
	2
	5,2

	05
	26
	19
	8
	4
	11
	10
	13
	8
	2
	5,3

	06
	24
	22
	9
	5
	11
	8
	12
	8
	2
	4,9

	07
	29
	24
	9
	5
	10
	7
	9
	7
	3
	4,6

	08
	24
	21
	8
	5
	15
	10
	10
	7
	3
	4,2

	09
	16
	15
	8
	10
	22
	12
	11
	5
	4
	4,2

	10
	15
	12
	8
	7
	26
	15
	13
	5
	4
	4,4

	11
	13
	12
	8
	9
	32
	15
	9
	2
	2
	4,5

	12
	13
	9
	6
	9
	43
	13
	6
	2
	3
	4,9

	Апрель - октябрь
	22
	18
	8
	6
	16
	11
	12
	7
	3
	4,9

	Ноябрь - март
	13
	10
	7
	8
	37
	14
	8
	2
	3
	4,7

	Год
	19
	15
	8
	7
	24
	12
	10
	5
	3
	4,7


Таблица 1.5 Наибольшие скорости ветра различной вероятности метеостанция Мессояха
	Наибольшие скорости ветра различной вероятности метеостанция Мессояха, м/с

	

	1 год
	5 лет
	10 лет
	15 лет
	25 лет

	25
	29
	31
	32
	36


Положительный радиационный баланс определяет тепловые ресурсы и характер испарения. По данным «Ресурсов поверхностных вод…» испаряемость (теоретически максимально возможное испарение при данных условиях) в рассматриваемом регионе составляет около 250 мм/год. Согласно монографии «Гидрология заболоченных территорий…», выпущенной ГГИ в 2009 г., величина годового испарения в этом районе составляет 170-190 мм.

На территории Мессояхского ГМ отсутствуют посты государственного контроля над загрязнением атмосферы, контролирующие содержание загрязняющих веществ в составе атмосферного воздуха.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района проектирования, приняты на основании письма ГМЦ ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р» от 05.12.2011 ГМЦ-№ 2694, приведены в таблице 1.6.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на 
территории Мессояхского ГМ, принятые на основании письма Территориального ЦМС ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» от 06.09.2011 № Ц-676 (приложение Д), приведены 
в таблице 1.7.

Таблица 1.6 Метеорологические характеристики и коэффициенты

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца, °C
	19,1


	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца, °C
	-28,2

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%), м/с
	9,9

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1,0


Таблица 1.7 Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Мессояхского ГМ
	Загрязняющее вещество
	Значения фоновых концентраций, мг/м3

	Взвешенные вещества
	0,140

	Диоксид серы
	0,011

	Оксид углерода
	1,8

	Диоксид азота
	0,056


1.3 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов

Гидрографическая сеть в районе расположения проектируемого объекта хорошо развита и принадлежит бассейну Карского моря. Главной водной артерией рассматриваемого района является р. Енисей. Площадка строительства расположена на площади водосбора реки Юпа-Яха – правого притока р. Соленой, впадающей в реку Большая Хета – левый приток реки Енисей. Река Юпа-Яха берет свое начало из озера на водоразделе Енисейской возвышенности.
Питание реки преимущественно снеговое, при этом доля весеннего стока в годовом достигает 75-85 %, тогда как доля зимнего составляет всего 1,5-2,5 %. В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки. Стоит отметить, что даже при максимальных расчетных уровнях редкой повторяемости, площадка, где предполагается разместить полигон ТБО, не затапливается водами реки.

Ледообразование на рассматриваемом участке р. Юпа-Яха в среднем начинается в начале октября. Осенний ледоход проходит спокойно, при низких уровнях воды. Устойчивый ледяной покров устанавливается, как правило, в середине октября. В суровые зимы, к концу апреля, толщина ледяного покрова может достигать 1,2-1,4 м.

Вскрытие реки происходит на подъеме весеннего половодья при высоких уровнях воды в среднем в первой декаде июня.
Мониторинг качества вод реки Юпа-Яха гидрометеослужбой не ведется. Концентрации загрязняющих веществ в реке Юпа-Яха представлены в таблице 1.8.
В непосредственной близости от проектируемых сооружений гидрографическая сеть представлена сетью небольших озер и ручьев (рисунок 1). Проектируемая площадка находится на водосборной территории одного из озер в истоках реки Юпа-Яха. 

Таблица 1.8 Качество вод реки Юпа-Яха
	Показатели качества
	Единицы 
измерения
	Концентрации загрязняющих веществ
 в водах реки

	рН
	единиц
	7,2

	БПК
	мг/дм3
	1,4

	Сухой остаток
	мг/дм3
	76

	Взвешенные вещества
	мг/дм3
	0,0

	Железо, 
	мг/дм3
	0,4

	Нитраты (по NO3)
	мг/дм3
	0

	Нитриты (по NO2)
	мг/дм3
	0,22

	Сульфаты
	мг/дм3
	1,9

	Хлориды
	мг/дм3
	4,8

	Аммиак
	мг/дм3
	0,5

	H/продукты
	мг/дм3
	0,05

	ПАВ
	мг/дм3
	0,095

	Фосфаты
	мг/дм3
	0


В районе территории Мессояхского ГМ осуществляется забор воды из озера на правом берегу истока реки Юпа-Яха и сброс сточных вод в одно из озер, сток, из которого по ручьям попадает в реку Юпа-Яху. Состав сточных вод по данным контроля представлен в таблице 1.9. Объём сброса сточных вод составляет 31,9 м3/час.

Поверхностный сток с площадки предполагаемого строительства попадает в реку через существующую гидрографическую сеть ниже существующего выпуска сточных вод.

Таблица 1.9 Состав сточных вод  после очистки
	Показатели
	Единицы измерения
	ПДКр.х.
	Значение

	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	40
	<0,2

	Хлориды
	мг/л
	300
	5±1

	Сульфаты
	мг/л
	100
	47,9±3,8

	Нитриты
	мг/л
	0,08
	< 0,003

	рН
	единиц
	6 – 9
	8±0,2

	H/продукты
	мг/л
	0,05
	0,02±0,01

	Аммиак
	мг/л
	0,5
	0,44±0,04

	Железо
	мг/л
	0,1
	0,55±0,04

	БПК
	Мг О2/л
	3
	1,7±0,2

	АПАВ
	мг/л
	0,5
	< 0,025

	Фосфаты
	мг/л
	0,2
	< 0,01

	Взвешенные вещества
	мг/л
	5,25
	< 1
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Рисунок 1

1.4 Оценка существующего состояния территории и геологической среды

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства находится в области развития аккумулятивной равнины, сложенной озерно-аллювиальными отложениями верхнечетвертичного возраста.

Рельеф площадки пологоволнистый, образован при планировке территории: практически повсеместно с поверхности земли вскрываются техногенные отложения. 

Для проектируемой площадки полигона ТБО характерны абсолютные отметки от 84,25 до 88,6 м на северо-востоке площадки.

Равнинность территории является наиболее общей и древней чертой ее рельефа, унаследованного с мезозоя, и обусловлена она платформенным режимом развития местности.

Современный рельеф района обусловлен деятельностью ледника и морской трансгрессией в верхнечетвертичное время, а также речными эрозионно-аккумулятивными процессами.

Рассматриваемая территория расположена в пределах субгеосинклинальной впадины Западно-Сибирской плиты с досинийским складчатым фундаментом. В синийское, палеозойское и нижнетриасовое время она характеризовалась переходным периодом от геосинклинального к платформенному, который завершился в нижнем триасе проявлениями вулканизма.

Начиная с юры, район представляет собой область преимущественного погружения с осадконакоплениями, типичными для субгеосинклинального участка платформы. После верхнемеловой трансгрессии рассматриваемая территория длительное время развивалась в континентальных условиях. В это время ведущими были дизъюнктивные движения по разломам древнего заложения, неоднократно обновляющиеся до новейшего времени.

Четвертичные отложения залегают почти горизонтально. Наблюдающиеся нарушения локальны и имеют псевдотектоническую природу.

В геолого-литологическом строении участка на исследуемую глубину (14,0 м) принимают участие озерно-аллювиальные каргинские образования верхнечетвертичного возраста, перекрытые на отдельных участках современными техногенными отложениями.

Ниже рассматривается геолого-литологическое строение участка в порядке напластования слоев сверху вниз.

Верхнечетвертичные отложения представлены образованиями каргинского горизонта. Верхнечетвертичные отложения характеризуют озерно-аллювиальные фации.

Озерно-аллювиальные отложения каргинского горизонта (la III krg) слагают основную часть разреза рассматриваемой территории и представлены торфами, суглинками, супесями и песками.

Торф темно-коричневый, средне- и слаборазложившийся, твердомерзлый, сильнольдистый и очень сильнольдистый, редко льдистый. Криогенная текстура корковая, поровая, редко базальная и атакситовая. Торфа относятся к отложениям верхового типа. 

Возраст торфов определен как озерно-аллювиальный, несмотря на то, что образование их, по-видимому, происходило и в антропогене, однако при невозможности расчленения по возрасту, учитывая схожесть их свойств, они отнесены к верхнечетвертичным.

Супеси серые, желтовато-серые и коричневато-серые, редко с прослоями торфа и песка пылеватого, с гравием до 3-5 %. Грунты имеют весьма ограниченное распространение и встречены только на проектируемой площадке полигона ТБО и по трассе ВЛ 0,4 кВ. Залегают они под торфами либо в виде линз в песках пылеватых или в суглинках.

Супеси по степени льдистости разделяются на льдистые и слабольдистые. 

Льдистые супеси вскрыты проектируемой площадке полигона ТБО и по трассе 
ВЛ 04 кВ. Супесь пылеватая и песчанистая. Максимальная мощность супеси составляет 
1,9 м, абсолютная отметка подошвы находится на 81,7 м. Криогенная текстура супеси массивная, слоистая, тонкослоистая, тонкосетчатая.

Слабольдистые супеси вскрыты по трассе ВЛ 04 кВ, залегают в виде линзы мощностью 0,9 м в суглинках слабольдистых. Супеси песчанистые. Криогенная текстура супеси шлировая. Мощность грунта 0,9 м, абсолютные отметки подошвы – 80,4 м.

Суглинки серые, коричневато-серые, в основном с редким гравием и галькой, с прослоями песка, с примесью органических веществ имеют практически повсеместное распространение, выклиниваясь лишь на отдельных участках. 

Мерзлые суглинки по содержанию ледяных включений относятся к сильнольдистым, льдистым и слабольдистым грунтам.

Сильнольдистые суглинки имеют ограниченное распространение на проектируемой площадке полигона ТБО, перекрываются они торфами, залегают с поверхности. Суглинки легкие и тяжелые, пылеватые. Криогенная текстура суглинков атакситовая, корковая, слоистая и толстосетчатая. Мощность их колеблется от 0,5 до 3,4 м, абсолютные отметки подошвы - от 85,4 до 79,8 м.

Льдистые суглинки встречены практически на всем исследуемом участке и выклиниваются в центральной и северо-восточной части площадки под свалку и в северной части трассы ВЛ 04 кВ. Залегают они под техногенными песками, торфами, сильнольдистыми суглинками и с поверхности. Суглинки легкие, пылеватые. Криогенная текстура суглинков сетчатая, слоистая, тонкослоистая, шлировая. Мощность суглинков колеблется от 0,5 до 3,3 м, абсолютные отметки подошвы от 79,2 до 77,3 м.

Суглинки слабольдистые распространены практически повсеместно на проектируемой площадке полигона ТБО, а также в начале и конце проектируемых трасс кабельной эстакады и ВЛ 04 кВ. Залегают в основном под суглинками льдистыми и песками мелкими слабольдистыми, а  под песками пылеватыми слабольдистыми. Суглинки легкие, пылеватые и песчанистые. Криогенная текстура суглинков массивная, тонкошлировая, шлировая, тонкослоистая, базальная и тонкосетчатая. Мощность их колеблется от 0,5 до 4,3 м, абсолютные отметки подошвы - от 78,6 до 76,1 м.

Лед снеговидный - мощность линз льда колеблется от 0,1 до 2,8 м, абсолютные отметки подошвы изменяются от 70,4 до 71,5 м. Лед кое-где с прослоями песка пылеватого, с гравием до 5 %.

Пески отложений каргинского горизонта представлены мерзлыми слабольдистыми и сильнольдистыми песками пылеватыми, мелкими и средней крупности.

Пески мелкие имеют широкое распространение на рассматриваемой территории и залегают как в верхней части разреза, так и в его подошве. По льдистости пески относятся к слабольдистым.

Слабольдистые пески мелкие серые, коричневые, желтовато-серые, коричневато-серые, редко желтые. Песок неоднороден и содержит прослои песка пылеватого и средней крупности, гравелистого, суглинка льдистого, с включениями древесного угля и древесной щепы, с примесью органических веществ, с единичными включениями гравия и гальки. Криогенная текстура песка массивная, тонкошлировая, шлировая и тонкоредкошлировая. Мощность песка колеблется от 0,5 до 5,0 м, абсолютные отметки подошвы изменяются 
от 67,4 до 73,0 м.

Пески средней крупности на площадке бытовых отходов имеют весьма ограниченное распространение и незначительную мощность. Залегают они в виде линзы в песках мелких слоем мощностью до 1,6 м. По трассе кабельной эстакады и ВЛ 04 кВ они приурочены преимущественно к нижней части разреза и мощность их достигает по трассе ВЛ 04 кВ 
4,2 и 4,9 м на кабельной эстакаде.

Слабольдистые пески средней крупности коричневые, серые, редко желтовато-серые, характеризуются массивной и базальной криогенными текстурами. Песок с единичными включениями гравия и гальки, с включениями древесного угля до 3 %, с прослоями песка гравелистого.

Пески пылеватые, так же как и пески мелкие имеют довольно широкое распространение и залегают обычно в нижней части разреза, однако встречаются они и в верхней части. По льдистости пески сильно и слабольдистые.

Сильнольдистые пески серые характеризуются слоистой, атакситовой и базальной криогенными текстурами. Мощность песка колеблется от 1,0 до 2,9 м, абсолютные отметки подошвы изменяются от 74,3 до 72,9 м. Пески обычно приурочены к зоне их контакта с погребенными льдами. 

Слабольдистые пески пылеватые серые, коричневые, коричневато-серые, редко желтовато-серые характеризуются шлировой, слоистой, массивной и тонкоредкошлировой криогенными текстурами. Мощность песка колеблется от 0,2 до 5,1 м, абсолютные отметки подошвы изменяются от 73,4 до 71,9 м. Залегают под суглинками льдистыми и слабольдистыми, льдом снеговидным, песками мелкими и средней крупности, слабольдистыми, пылеватыми сильнольдистыми.

Геокриологические условия

Участок проектируемого строительства относится к району практически сплошного развития многолетнемерзлых пород, мощность которых изменяется в пределах 100-250 м.

К образованию ледниковых отложений и формированию мерзлых пород привело похолодание климата в позднеплиоцен-четвертичное время.

За среднегодовую температуру грунта принята температура на глубине 10,0 м.

Установившаяся температура многолетнемерзлых пород данного участка на глубине равной 10 м колеблется от минус 0,5 до минус 5,4 ºС, в основном колеблются от 3 до 4 ºС. Низкие температуры приурочены к заболоченным участкам и к участкам, прилегающим к озеру, расположенному к западу от проектируемой ВЛ. Наиболее высокие температуры приурочены к центральной части проектируемой площадки ТБО, что связано с большой мощностью насыпки.

Многолетнемерзлые грунты исследуемого участка характеризуются разнообразными криогенными текстурами и различной степенью льдистости.

Грунты на исследуемом участке по степени пучинистости относятся к сильнопучинистым и чрезмерно пучинистым. Наиболее пучинистыми являются глинистые грунты и пески пылеватые.

По степени засоленности все грунты относятся к незасоленным. Степень засоленности для связных грунтов изменяется в пределах от 0,04 до 0,15, для песков она составляет 
0,02-0,05.

Сезонное оттаивание грунтов участка зависит не только от радиационно-теплового баланса, но и от их литологического состава, наличия снежного покрова и его мощности, 
а также разнообразных техногенных факторов.

Оттаивание деятельного слоя начинается в конце мая – начале июня и продолжается до сентября-октября, в октябре-ноябре уже начинается промерзание сезонноталого слоя.

Нормативная глубина слоя сезонного оттаивания, рассчитанная согласно приложению № 3 СНиП 2.02.04-88 для техногенных льдистых песков составляет 1,7 м, для торфов составляет 0,6 м, льдистых супесей 1,5 м, сильнольдистых суглинков– 1,3 м, для льдистых суглинков– 1,6 м, для слабольдистых суглинков– 1,9 м, для песков мелких и средней крупности слабольдистых– 2,0 м, для песков пылеватых слабольдистых– 1,9 м.

Все оттаявшие за теплый период грунты зимой промерзают на полную мощность.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием временного водоносного горизонта надмерзлотных подземных вод, приуроченных к сезоннооттаивающему слою, которые функционируют только в теплый период. Максимальный уровень надмерзлотных подземных вод в период весеннего снеготаяния и обильных дождей может достигать отметок современного рельефа. Водовмещающими породами будут служить современные техногенные и биогенные отложения, а также верхнечетвертичные каргинские озерно-аллювиальные пески и прослои песков в супесях.

1.5 Характеристики территории с особым режимом природопользования
Участок строительства расположен вне границ действующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения (см. приложение Б).
Объекты культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства на территории Мессояхского ГМ отсутствуют (приложение В).

Участок строительства расположен за пределами водоохранных зон водоемов.

1.6 Характеристики растительности и животного мира

На территории строительства проектируемого объекта типичная тундровая растительность. Преобладают низкорослые полярные кустарники (карликовой березы, ивы), кустарнички (голубика, багульник) осоки, мхи, лишайники. Очагово встречаются заросли ольхи высотой от 1,5 до 3,0 м.
Площадка предполагаемого строительства расположена в пределах существующей хозяйственной деятельности вне пределов ареалов обитания представителей естественного животного мира.
2 Основные проектные решения

2.1 Краткая характеристика существующего положения

Открытое акционерное общество «Норильскгазпром» утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 № 721, и «О преобразовании Государственного газового концерна «Газпром» в Российское акционерное общество «Газпром» от 05.11.1992 № 1333.

ОАО «Норильскгазпром» занимается добычей, транспортировкой и переработкой природного газа и газового конденсата.

Производственная и управленческая деятельность структурных подразделений 
ОАО «Норильскгазпром» осуществляется на промышленных площадках и линейных производственных объектах, расположенных на территориях: муниципального образования г. Норильск, административного центра г. Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, сельского поселения Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

На территории сельского поселения Караул расположены три промышленные площадки:

1. Линейная эксплуатационная служба (ЛЭС) и управление материально-технического снабжения (УМТС) – территория Мессояхского ГМ.

2. Газовый промысел-1 (ГП-1) – территория Мессояхского ГМ.

3. Газоконденсатное месторождение Пелятка – территория Пеляткинского ГКМ.

В зимний период на территорию Мессояхского ГМ по автодороге доставляются товарно-материальные ценности (ТМЦ), оборудование и горюче-смазочные материалы 
из п. Тухард, расположенного на расстоянии 73 км к северо-восточнее территории Мессояхского ГМ.

2.2 Цель проекта

Целью «Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов на территории Мессояхского ГМ», шифр: ТБО-М является организация полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов.

2.3 Проектные решения

Проект «Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов на территории Мессояхского ГМ», шифр: ТБО-М выполнен на основании:

· задания на проектирование от 08.02.2010, утвержденного исполнительным директором ОАО «Норильскгазпром» Кравцовым В.И. (см. том 1);

· отчетов по инженерным изысканиям 507-11.П-2-ИИ, 507-11.П-2-ИЭ, 
507-11.П-2-ГИ.
Полигон предназначен для складирования отходов, образующихся в процессе производственной и хозяйственной деятельности предприятия, причем значительная часть из них образуется в процессе работы вспомогательных служб и обеспечения жизнедеятельности сотрудников.
Проектом предполагается строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Ежегодное поступление ТБО составляет 612,5 тонн (1576 м3) неуплотненных отходов. Полигон ТБО на территории Мессояхского ГМ рассчитан на хранение отходов сроком 15 лет. 

Проектом предусматривается размещение полигона на выделенном земельном участке размером 50х70 м.

Проектом предусматривается:

· организация зоны складирования ТБО;

· организация хозяйственной зоны полигона в составе: контрольно-пропускной пункт (КПП) и бытовые помещения, размещаемые в мобильном здании «Ермак-600»; 

· сооружение подъездной дороги с двухсторонним движением с освещением на металлических стойках с железобетонным основанием;

· сооружение контрольно-дезинфицирующей зоны на выезде с полигона с устройством железобетонной ванны, заполняемой раствором лизола;

· сооружение периметрального ограждения территории полигона высотой 2 м с установкой ворот распашных;

· сооружение металлической мачты высотой 25 м на железобетонных опорах для освещения зоны складирования ТБО и хозяйственной зоны;

· сооружение трансформаторной подстанции мачтового типа ТП-1040;

· водоснабжение полигона привозной водой для хозяйственно-бытовых нужд;

· строительство линии ВЛ 6 кВ для энергоснабжения полигона с прокладкой ее по сооружаемым по проекту на деревянных опорах на свайных основаниях;
· водоотводной лоток, для защиты полигона от поверхностных вод с прилегающих территорий;
· сооружение двух контрольных колодцев для забора проб за пределами полигона.

Штатная численность работников полигона – 3 человека.

Режим работы полигона односменный. Доставка отходов – 1 раз в сутки.

В здании КПП могут размещаться до 5 человек (в летний период).

Объем ежедневно поступающих отходов составляет ~ 6,2 м³.

Доставка отходов предусматривается мусоровозом типа КО-427-80. Уплотнение отходов – бульдозером типа ЧЕТРА марок Т-11.01, ЯМБР-3 и Б10-МБ. Уплотненный слой ТБО изолируется слоем грунта. Для изоляции уплотненных ТБО потребуется грунт в объеме 1189 м3.

На контрольно-пропускном пункте организованы помещения: проходной, дежурного персонала, санитарно-бытовое (биотуалет с раковиной). Здание укомплектовано: накопительным водоподогревателем, необходимой мебелью, системой отопления (электрические радиаторы), системой вентиляции.

Площадка складирования твердых бытовых отходов имеет размеры в плане 
45,0х45,0 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень поверхностных и паводковых вод. Так как уровень грунтовых вод совпадает с уровнем поверхностных и паводковых вод  организована подсыпка площадки песчано-гравийной смесью на 1 м выше максимального уровня поверхностных и паводковых вод. По подсыпке устраивается водоупорный экран. Конструкция экрана состоит из двух слоев:

· слой глины с ненарушенной структурой, с коэффициентом фильтрации не ниже 0,001 м/сутки толщиной 0,5 м;

·  защитный слой из местного грунта толщиной 0,3 м.

Подъездная дорога к полигону и территория хозяйственной зоны благоустраивается асфальтобетонным покрытием согласно требованиям пункта 1.19 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов».

Так как проектируемая автомобильная дорога к площадкам контрольных колодцев опоясывает территорию полигона по всему периметру и служит барьером от попадания паводковых и ливневых вод на территорию полигона, проектом предусматривается устройство водоотводного канала на участке сопряжения автодорог с существующей дорогой в самом низком месте рельефа для перепуска поверхностных вод в пониженные места.

Виды и объемы ежегодно поступающих отходов, которые предполагаются к хранению на проектируемом полигоне, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Виды и количество ежегодных отходов на полигоне ТБО

	Код отходов по ФККО
	Наименование размещаемых отходов по ФККО
	Количество

	
	
	м3
	т

	9120040001004
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 
	784,97
	156,994

	5750020213004
	Покрышки отработанные
	1,515
	1,833

	3140030011004
	Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %)
	0,0001
	0,026

	5490270101034
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
	12,285
	2,457

	9430000000000
	Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
	29,383
	52,889

	3515050001995
	Тормозные колодки отработанные
	0,001
	0,472

	3140430201995
	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
	0,0001
	0,004

	9120100100005
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	6,45
	1,29

	1712050001004
	Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений
	81,364
	53,7

	1872000000000
	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями (отработанные воздушные фильтры)
	1,19
	0,595

	1872000000000
	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями (фильтрующий элемент отработанных масляных фильтров)
	11,034
	5,517

	1872000000000
	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями (фильтрующий элемент отработанных топливных фильтров)
	0,092
	0,046

	3140160001000
	Отходы минерального волокна (отходы минеральной ваты, содержащие фенол и фенольные соединения)
	1,6
	0,8

	3140230301034
	Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
	41,953
	54,54

	3140380111004
	Пыль гипсовая
	2,575
	0,515

	3512040001000
	Отходы лакокрасочных средств (тара из-под лакокрасочных материалов)
	5,724
	2,863

	3513160011004
	Пыль черных металлов незагрязненная
	0,568
	0,284

	5710290001000
	Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь загрязненные, с содержанием горюче смазочных материалов менее 15% (тара из-под нефтепродуктов)
	48,51
	24,255

	5750030001004
	Резиноасбестовые отходы, в том числе отработанные и брак
	0,084
	0,101

	9120060101004
	Мусор строительный от разборки зданий
	173,875
	139,1

	9710000000000
	Медицинские отходы (терапевтические дезинфицированные)
	0,415
	0,086

	1871020101005
	Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
	0,15
	0,03

	1871020201005
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	1,25
	0,25

	1711050213005
	Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
	0,25
	0,05

	1871030001005
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	0,875
	0,175

	3140070301995
	Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
	0,025
	0,043

	3140080201995
	Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
	0,047
	0,131

	3510010101995
	Свечи зажигания автомобильные отработанные
	0,239
	0,167

	3512160101995
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,074
	0,141

	5710290201995
	Отходы полиэтилена в виде пленки
	0,5
	0,1

	5750010113005
	Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства
	0,143
	0,187

	5810110801995
	Обрезки и обрывки тканей смешанных
	2,955
	0,591

	9120050001005
	Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный
	39,71
	7,942

	9120110001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	305,32
	61,064

	9236000013005
	Отходы изолированных проводов и кабелей
	0,044
	0,083

	3140270201995
	Бой железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой форме
	20,571
	43,2

	Итого
	
	1575,741
	612,521


Рекультивацию полигона предполагается выполнить в два этапа: технический и биологический. 

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытого полигона - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации полигона для северной климатической зоны составляет три года.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного грунта и его воздействия на окружающую среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: 

· получение данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона;

· создание рекультивационного многофункционального покрытия;

· планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв.

Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержание органики, влажность и др. данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия полигона.  

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий полигона для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Работы по рекультивации закрытого полигона составляют систему мероприятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе самого производства работ.

3 Результаты оценки воздействия на окружающую среду

3.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух

3.1.1 Характеристика проектируемых объектов как источников возможного воздействия на атмосферный воздух

При строительно-монтажных работах проектируемых объектов негативное воздействие на атмосферный воздух может быть оказано выделениями загрязняющих веществ при выполнении работ по нанесению защитных покрытий, сварочных работах, работающими на территории автотранспортом и строительной техникой.

Проектируемый полигон ТБО будет оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух 
· при выделении с поверхностей полигонов газообразных загрязняющих веществ, образующихся в результате биотермического анаэробного процесса распада органических составляющих твердых бытовых и промышленных отходов;

· при работе на полигоне бульдозера, мусоровоза и автосамосвала доставляющего грунт для изоляции ТБО.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

С целью определения количественных характеристик выбросов при производстве строительно-монтажных работ и при эксплуатации проектируемого объекта произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ.

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ произведены для процессов и работ в период строительства (1-5) и при эксплуатации полигона ТБО (6):

1. При нанесении защитных покрытий – по методике [42].
2. При сварочных работах – по методике [43].
3. При работе автотранспорта – по методике [56].
4. При работе стационарных дизельных установок – по методике [49].
5. При работе дорожно-строительной техники – по методике [48, 56].
6. При эксплуатации полигона ТБО – по методике [59].
Для проведения расчетов использовался программный комплекс «Модульный экорасчет» научно-производственного предприятия «Логус» и его модули расчета 
выбросов ЗВ:

· «Нанесение лакокрасочных материалов»; 

· «Сварочные работы»;

· «Стационарные дизельные установки»;

· «Полигоны ТБО и промышленных отходов».

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительно-монтажных работах представлены в таблице 3.1. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации полигона ТБО представлены в таблице 3.2. Общая характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации полигона ТБО представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.1 Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
 при строительно-монтажных работах

	№ п/п
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности
	Выброс загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах, т/год

	1
	0123
	Железа оксид 
	III
	0,0042793

	2
	0143
	Марганец и его соединения
	II
	0,0003356

	3
	0301
	Азот (IV) оксид
	II
	3,482535901

	4
	0304
	Азот (II) оксид
	III
	0,562840661

	5
	0328
	Углерод 
	III
	0,297627103

	6
	0330
	Серы диоксид (SO2)
	III
	0,569474392

	7
	0337
	Углерод оксид (СО)
	IV
	3,481591618

	8
	0342
	Фтористый водород 
	II
	0,0002863

	9
	0344
	Фтористые соединения: плохо растворимые
	II
	0,0003079

	10
	0621
	Толуол 
	III
	0,015975

	11
	0703
	Бенз(а)пирен
	I
	0,0000067

	12
	1325
	Формальдегид (HCHO)
	II
	0,064606286

	13
	2732
	Керосин
	-
	1,666420981

	14
	2752
	Уайт-спирит 
	-
	0,125

	15
	2902
	Взвешенные вещества 
	III
	0,0004881

	16
	2908
	Пыль неорганическая, сод, SiO2 20-70%
	III
	0,0003079


Таблица 3.2 Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
 при эксплуатации полигона ТБО
	№ п/п
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности
	Выброс загрязняющих веществ, т/год

	1
	0301
	Азота диоксид
	III
	0,4900091

	2
	0303
	Аммиак
	IV
	0,063785

	3
	0304
	Азота оксид
	III
	0,1634348

	4
	0328
	Углерод (Сажа)
	III
	0,083213

	5
	0330
	Оксиды серы (в пересчете на SO2)
	III
	0,0774482

	6
	0333
	Сероводород (H2S) 
	I
	0,0079724

	7
	0337
	Оксид углерода (CO) 
	III
	0,5117333

	8
	0410
	Метан 
	III
	16,22543

	9
	0616
	Ксилол  
	III
	0,135838

	10
	0621
	Толуол 
	III
	0,2216949

	11
	0627
	Этилбензол 
	III
	0,02913

	12
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	I
	0,00000004

	13
	1325
	Формальдегид (HCHO)
	II
	0,0307347

	14
	2732
	Керосин
	-
	0,147733


Таблица 3.3 Общая характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу
при эксплуатации полигона ТБО

	Вредное вещество
	Кол-во вредных веществ отходящих из всех источников
	в том числе
	из поступивших на очистку
	Всего выбрасы-вается в атмосферу
	Уловлено и обезврежено в % к общему кол-ву вредных веществ

	Наименование
	Код
	
	выделяется без очистки
	поступает на очистку
	уловлено и обезврежено
	будет утилизи-ровано
	
	

	Азота диоксид
	0301
	0,4900091
	0,4900091
	-
	-
	-
	0,4900091
	-

	Аммиак
	0303
	0,063785
	0,063785
	-
	-
	-
	0,063785
	-

	Азота оксид
	0304
	0,1634348
	0,1634348
	-
	-
	-
	0,1634348
	-

	Углерод (Сажа)
	0328
	0,083213
	0,083213
	-
	-
	-
	0,083213
	-

	Оксиды серы (в пересчете на SO2) 
	0330
	0,0774482
	0,0774482
	-
	-
	-
	0,0774482
	-

	Сероводород (H2S)
	0333
	0,0079724
	0,0079724
	-
	-
	-
	0,0079724
	-

	Оксид углерода (CO) 
	0337
	0,5117333
	0,5117333
	-
	-
	-
	0,5117333
	-

	Метан 
	0410
	16,22543
	16,22543
	-
	-
	-
	16,22543
	-

	Ксилол  
	0616
	0,135838
	0,135838
	-
	-
	
	0,135838
	-

	Толуол   
	0621
	0,2216949
	0,2216949
	-
	-
	-
	0,2216949
	-

	Этилбензол 
	0627
	0,02913
	0,02913
	-
	-
	-
	0,02913
	-

	Бенз/а/пирен 
(3, 4-Бензпирен)
	0703
	0,00000004
	0,00000004
	-
	-
	-
	0,00000004
	-

	Формальдегид (HCHO) 
	1325
	0,0307347
	0,0307347
	-
	-
	-
	0,0307347
	-

	Керосин
	2732
	0,147733
	0,147733
	-
	-
	-
	0,147733
	-


Перечень и характеристики веществ, выделяемых в атмосферу при реализации проекта и эксплуатации создаваемого по проекту полигона ТБО, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
в случае реализации проекта и эксплуатации создаваемого по проекту
полигона ТБО
	№
пп
	Наименование загрязняющего вещества
	Химическая формула вещества
	Класс 
опасности
	Предельно допустимая концентрация
	Характеристика вещества

	
	
	
	
	ПДКм.р.
	ПДКс.с.
	

	1. 
	диЖелезо триоксид
	Fe2О3
	III
	─
	0,04
	Аэрозоли, оказывающие фиброгенное воздействие на организм

	2. 
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид
	Mn
	II
	0,01
	0,001
	Аэрозоли, вызывающие аллергические реакции в организме

	3. 
	Азота диоксид
	NO2
	III
	0,2
	0,04
	Обладают раздражающим и прижигающим действием на дыхательные пути. Могут вызвать бронхопневмонию и отравления вплоть до смертельных

	4. 
	Азот (II) оксид
	NO
	III
	0,4
	0,06
	

	5. 
	Углерод
	С
	III
	0,15
	0,05
	Оказывает резорбтивное действие, т.е. возможность развития общетоксических, мутагенных, канцерогенных, гонадотоксических и других эффектов

	6. 
	Сера диоксид
	SO2
	III
	0,5
	0,05
	Бесцветный газ с резким запахом. Раздражает верхние дыхательные пути. При соприкосновении с влагой образует серную кислоту, которая разъедает слизистую оболочку дыхательных путей

	7. 
	Углерод оксид
	CO
	IV
	5,0
	3,0
	Оказывает непосредственное токсическое действие на клетки, нарушая дыхание и уменьшая поступление в ткани кислорода

	8. 
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	HF; SiF4
	II
	0,02
	0,005
	Газ остронаправленного действия. Разъедает слизистые оболочки

	9. 
	Фториды неорганические плохо растворимые (в пересчете на фтор)
	AlF; CaF
	II
	0,2
	0,03
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

	10. 
	Диметилбензол
	С8Н10
	III
	0,2
	-
	Пары ксилола оказывают наркотическое действие, раздражают кроветворные органы, слизистые оболочки, вызывают сердцебиение, опьянение, онемение конечностей, озноб, одышку, бессонницу. Симптомы хронического отравления: усталость, сердечно-сосудистые расстройства, носовые кровотечения и т.д.

	11. 
	Метилбензол
	С7Н8
	III
	0,6
	-
	Пары оказывают наркотическое действие, вызывают головную боль, тошноту, расстройство равновесия, потерю сознания

	12. 
	Бенз/а/пирен
	-
	I
	-
	0,000001
	Аэрозоли, оказывающие канцерогенное воздействие на организм

	13. 
	Формальдегид
	СН2О
	II
	0,035
	0,003
	Раздражающий газ, вызывает дегенеративные процессы в паренхиматозных органах, сенсибилизирует кожу

	14. 
	Керосин
	─
	─
	─
	1,2 (ОБУВ)
	Пары. Действуют токсически на костный мозг

	15. 
	Уайт-спирит
	─
	─
	─
	1,0 (ОБУВ)
	При хроническом отравлении парами происходят функциональные нервные расстройства

	16. 
	Взвешенные вещества
	─
	III
	0,5
	0,15
	Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), оказывающая фиброгенное воздействие на организм

	17. 
	Пыль неорганическая: 
70 – 20% SiO2
	─
	III
	0,3
	0,10
	Аэрозоли, оказывающие фиброгенное воздействие на организм

	18. 
	Сероводород (дигидросульфид)
	H2S
	II
	0,008
	─
	Бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц. Это сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. Действует на нервную и сердечно-сосудистую системы

	19. 
	Этилбензол
	С8H10
	III
	0,020
	-
	Вызывает наркотическое отравление. Поражает нервную, сосудистую системы, внутренние органы, включая печень.


3.1.2 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов, проектируемых объектов

С целью определения воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух согласно методике [40] с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) (Эколог( фирмы «Интеграл» произведено два расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе жилой зоны на территории Мессояхского ГМ:

· строительно-монтажные работы (приложение Е);

· при эксплуатации полигона ТБО - проектный вариант (приложение Ж).

При проведении расчетов были учтены:

· метеорологические характеристики и коэффициенты (таблица 1.6, п. 1.2);

· фоновое загрязнение атмосферного воздуха на территории Мессояхского ГМ (таблица 1.7, п. 1.2).
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ представлены в таблице 4.1.
3.1.3 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух при строительно-монтажных работах будут оказывать выделения загрязняющих веществ при работе строительной техники и автотранспорта, сварочных работах, работах по нанесению защитных покрытий.
При эксплуатации полигона ТБО выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут происходить от полигона ТБО и работающем на нём бульдозера, мусоровоза и автосамосвала, доставляющего грунт для изоляции ТБО. Источником выброса будет являться полигон ТБО.
Результаты расчетов на рассеивание показывают, что 

· выбросы загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах не создадут в приземных слоях атмосферы на территории Мессояхского ГМ превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не создадут на границе санитарно-защитной зоны и на территории Мессояхского ГМ превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.

3.1.4 Характеристика проектируемого объекта как источника возможного шумового воздействия

При строительстве проектируемых объектов негативное шумовое воздействие на атмосферный воздух может быть оказано работающими на территории автотранспортом и строительной техникой, стационарными дизельными установками.

Основным объектом возможного негативного шумового воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации проектируемого объекта может являться самоходная техника и автотранспорт, работающие на полигоне.
3.1.5 
Акустические расчеты 

С целью определения шумового воздействия производимых работ при строительстве и от проектируемого объекта на территории Мессояхского ГМ согласно строительным нормам и правилам [36] с помощью программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» произведено два акустических расчета:

· строительно-монтажные работы;

· проектный вариант.

Карты распределения звукового давления и отчет приведены в приложении А.

3.1.6 Шумовое воздействие объекта

Допустимые значения уровней звука для шума на территории, непосредственно прилегающей к общежитиям Мессояхского ГМ, результаты акустических расчетов, выполненных для строительно-монтажных работ и проектного варианта, приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Результаты акустических расчетов

	Допустимые значения, дБА
	Расчетные значения уровней звука, La, дБА

	с 7 до 23 ч
	с 23 до 7 ч
	Строительно-монтажные работы
	Проектный вариант

	Уровень звука
	Максимальный уровень звука
	Уровень звука
	Максимальный уровень звука
	
	СЗЗ
	территория Мессояхского ГМ

	55
	70
	45
	60
	47,67
	38,58
	37,23


Уровни звука (дБА) на территории общежитий Мессояхского ГМ при строительно-монтажных работах не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Уровни звука (дБА) на территории общежитий Мессояхского ГМ в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

3.2 Воздействие объекта на поверхностные воды

3.2.1 Воздействие объекта на состояние водных ресурсов

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Обеспечение строительства водой будет осуществляться в соответствии с проектом организации строительства (том 6).

При эксплуатации проектируемых сооружений водопотребление и водоотведение не осуществляется, за исключением безвозвратного потребления привозной воды на хозяйственно-бытовые нужды. В мобильном здании «Ермак-600» установлен биотуалет с раковиной. В камере биоразложения под воздействием повышенной температуры происходит разложение и сушка фекальных масс с превращением их в порошкообразный компост( безопасный в санитарном отношении и пригодный для использования в качестве удобрений. Затем фекальные массы передаются на локальные очистные сооружения биологической очистки сточных вод поселка Тухард.
Реализация проекта не предусматривает образование сточных вод и организацию выпусков сточных вод, а также изменение расположения и параметров существующих выпусков сточных вод.

Проектируемый полигон располагается за пределами водоохранных зон водных объектов, а поверхностный сток с этой территории через сеть ручьев и озер попадает в реку Юпа-Яха за пределами зоны санитарной охраны действующего водозабора на территории Мессояхского ГМ.
В связи с тем, что физические свойства собираемых отходов и климатические условия площадки строительства не создают условий для образования фильтрата в случае исключения попадания влаги с прилегающих площадей, мероприятия для его сбора и удаления не предусматриваются (том 5.7). 

Высокий бьеф проектируемой автомобильной дороги к площадкам контрольных колодцев опоясывает территорию полигона по всему периметру и служит барьером от попадания паводковых и ливневых вод на территорию полигона. 

Проектом предусматривается устройство водоотводного лотка для отвода поверхностных вод от территории полигона. Это позволит избежать попадание поверхностных вод на территорию полигона и направить поверхностные воды в направлении естественного поверхностного стока.
Искусственный непроницаемый экран, устраиваемый на дне котлована, исключает фильтрацию вод с территории полигона в надмерзлотные воды.
Дополнительный забор воды из озера на нужды сооружаемого полигона не превысит 
3 м3/год. Исключение из площади водосбора реки Юпа-Яха территории проектируемого полигона (0,33 га) не отразится на существующих расходах и режиме стока реки. 
Таким образом, реализация проекта не приведет:

· к истощению природных источников водоснабжения и изменению качества вод в них;

· к изменению уровня грунтовых вод, гидрологического режима водоемов и ухудшению качества воды в них.

3.2.2 Водоохранные зоны

Минимальное расстояние от береговой линии озера до территории проектируемых сооружений составляет более 400 м. Ширина водоохранной зоны реки Юпа-Яха составляет 200 м. Ширина водоохранных зон озер составляет 50 м (367125-ООС.ГП, лист 1). Строительство и эксплуатация проектируемых объектов предполагается вне границ водоохранных зон.
3.2.3 
Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду 

Площадь территории, выделяемой для строительства полигона ТБО, составляет 0,33 га и расположена на территории Мессояхского ГМ. Данная территория ранее использовалась в хозяйственной деятельности и относится к землям поселений, переданным в аренду для размещения и эксплуатации производственных объектов ОАО «Норильскгазпром».

Данная территория не имеет сельскохозяйственного значения.

Полигоны - комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Полигон создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

В случае реализации проекта не произойдет изменений рельефа местности за пределами застройки.

В случае реализации проекта не произойдет изменение состава недр и не будет оказано дополнительного влияния на геологическую среду.
При эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров производиться не будет.

3.3 Воздействие объекта на растительный и животный мир

С учетом отсутствия на территории предполагаемого строительства ареалов обитания представителей естественного животного мира в случае реализации проекта не будет оказано дополнительного воздействия на животный мир.

Так как данная территория ранее была использована в хозяйственной деятельности, то в настоящий момент на ней произрастает редкая вторичная травянистая и кустарниковая растительность, которая будет уничтожена в результате реализации проекта. Краснокнижные виды растений на территории Мессояхского ГМ отсутствуют.
Негативное воздействие на объекты растительного мира и животного мира при эксплуатации проектируемых сооружений не оказываться не будет.

3.4 Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды 

Образуемые при эксплуатации проектируемых объектов и сооружений отходы производства и потребления I и III класса опасности будут либо переданы на переработку лицензированной организации, а бытовой мусор и отходы IV класса опасности будут размещены на проектируемом полигоне.

При строительно-монтажных работах будут образовываться следующие отходы: отходы тары, загрязненной лакокрасочными средствами; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); шлак сварочный; мусор строительный от разборки зданий; остатки и огарки стальных сварочных электродов; грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами.

Образуемый при строительно-монтажных работах и эксплуатации полигона металлолом будет направлен на переработку.

Объемы образования и способы утилизации отходов при строительно-монтажных работах и эксплуатации полигона представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 Объемы образования, размещения и использования отходов в случае реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование отходов
	Код отхода
	Класс  опасности
	Физико-химические характеристики
	Единицы измерения
	Количество отходов
	Использование (складирование) отходов
	Способ удаления

	
	
	
	
	
	
	
	Передано другим предприятиям
	Заскладировано на территории  предприятия
	Использовано
	

	Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах

	1.1
	Масла автомобильные отработанные
	541 002 02 02 03 3
	III
	жидкие
	т
	0,123
	0,123
	-
	-
	Передаются на переработку лицензированной организации

	1.2
	Отходы тары загрязненной лакокрасочными средствами
	555 000 00 00 00 0
	IV
	Твердые
	т
	0,0165
	0,0165
	-
	-
	Вывоз на промотвал

	1.3
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	IV
	Твердые
	т
	4,21
	4,21
	-
	-
	Вывоз на полигон ТБО

	1.4
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	351 216 01 01 99 5
	V
	Твердые
	т
	0,064
	0,064
	-
	-
	Вывоз на промотвал

	1.5
	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
	314 011 00 08 99 5
	V
	сыпучий
	т
	4933
	4933
	-
	-
	Складируется на промотвале до дальнейшего использования

	Отходов, образующиеся при эксплуатации полигона

	2.1
	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
	353 301 00 13 01 1
	I
	Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства
	т
	0,002
	0,002
	-
	-
	Передаются для дальнейшей утилизации лицензированному предприятию

	2.2
	Масла автомобильные отработанные
	541 002 02 02 03 3
	III
	жидкие
	т
	0,256
	0,256
	-
	-
	Передаются на переработку лицензированной организации

	2.3
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	IV
	Твердые
	т
	0,231
	0,231
	-
	-
	Размещение на полигоне ТБО

	2.4
	Покрышки отработанные
	575 002 02 13 00 4
	IV
	готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, не опасные
	т
	0,239
	0,239
	-
	-
	Размещение на полигоне ТБО


3.5 Организация санитарно-защитной зоны 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» санитарно-защитная зона для полигонов по складированию твердых бытовых отходов равна 500 м.

Ближайшие жилые здания общежитий Мессояхского ГМ расположены в 
юго-восточном направлении от проектируемого полигона на расстоянии на расстоянии 
1000 м (по прямой).
Результаты расчетов на рассеивание и уровней возможного шума, создаваемого при эксплуатации проектируемого полигона ТБО показывают, что 

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не создадут на границе санитарно-защитной зоны превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ на территории общежитий Мессояхского ГМ;

· уровни шума (дБА) на расстоянии 500 м от территории полигона в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Таким образом, в случае организации проекта не потребуется дополнительные мероприятия для организации санитарно-защитной зоны

3.6 Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения

В настоящий момент на территории Мессояхского ГМ отсутствуют возможности для размещения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Полигоны - комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Реализация проекта по организации полигона твердых бытовых отходов создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

Реализация проекта не приведет к сокращению рабочих мест. Поэтому реализация проекта не приведет к росту социальной напряженности на территории сельского поселения Караул.

Реализация проекта не приведет:

· к истощению природных источников водоснабжения и изменению качества вод в них;

· к изменению уровня грунтовых вод, гидрологического режима водоемов и ухудшению качества воды в них.

Результаты расчетов на рассеивание и уровней возможного шума, создаваемого при эксплуатации проектируемого полигона ТБО показывают, что 

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ на территории Мессояхского ГМ.

· уровни шума (дБА) на расстоянии 500 м от территории полигона в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

3.7 Общая характеристика воздействия объекта на окружающую среду

Реализация данного проекта создает необходимые санитарно-экологические условия на территории Мессояхского ГМ.

В случае реализации проекта не произойдет изменений рельефа местности за пределами застройки.

В случае реализации проекта не произойдет изменение состава недр и не будет оказано дополнительного влияния на геологическую среду.

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ на территории Мессояхского ГМ.

Уровни шума (дБА) на расстоянии 500 м от территории полигона в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов предполагается вне границ водоохранных зон.

Реализация проекта не приведет:

· к истощению природных источников водоснабжения и изменению качества вод в них;

· к изменению уровня грунтовых вод, гидрологического режима водоемов и ухудшению качества воды в них.

Площадь территории, выделяемой для строительства полигона ТБО, составляет 0,33 га и расположена на территории Мессояхского ГМ. Данная территория ранее использовалась в хозяйственной деятельности и относится к землям поселений, переданным в аренду для размещения и эксплуатации производственных объектов ОАО «Норильскгазпром». Данная территория не имеет сельскохозяйственного значения.

В случае реализации проекта не произойдет изменений рельефа местности за пределами застройки.

В случае реализации проекта не произойдет изменение состава недр и не будет оказано дополнительного влияния на геологическую среду.

При эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров производиться не будет.

В случае реализации проекта не будет оказано негативного влияния на памятные культовые и историко-культурные места.

С учетом отсутствия на территории предполагаемого строительства ареалов обитания представителей естественного животного мира в случае реализации проекта не будет оказано дополнительного воздействия на животный мир.

Так как данная территория ранее была использована в хозяйственной деятельности, то в настоящий момент на ней произрастает редкая вторичная травянистая и кустарниковая растительность, которая будет уничтожена в результате реализации проекта. Краснокнижные виды растений на территории Мессояхского ГМ отсутствует.

Негативное воздействие на объекты растительного мира и животного мира при эксплуатации проектируемых сооружений не оказываться не будет.

Реализация проекта не приведет к росту социальной напряженности или к ухудшению условий жизни и здоровья населения.

4 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

4.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

4.1.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе на территории общежитий Мессояхского ГМ, выполненных для строительно-монтажных работ и проектного варианта, приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
	№ п/п
	Наименование 
вещества
	Код вещества
	Класс опасности
	Максимальные расчетные величины концентраций загрязняющих веществ на территории Мессояхского ГМ, в долях ПДК

	
	
	
	
	строительно-монтажные работы
	проектный вариант

	
	
	
	
	Значение
	вклад фона
	Значение
	вклад фона

	1. 
	диЖелезо триоксид (в пересчете на железо)
	0123
	III
	0,00
	─
	─
	─

	2. 
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (VI) оксид)
	0143
	II
	0,01
	─
	─
	─

	3. 
	Азота диоксид
	0301
	III
	0,37
	0,154
	0,33
	0,28

	4. 
	Аммиак
	0303
	IV
	─
	─
	0,03
	─

	5. 
	Азот (II) оксид
	0304
	III
	0,02
	─
	0,00
	─

	6. 
	Углерод
	0328
	III
	0,04
	─
	0,01
	─

	7. 
	Сера диоксид
	0330
	III
	0,02
	0,012
	0,02
	0,022

	8. 
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0333
	II
	─
	─
	0,03
	

	9. 
	Углерод оксид
	0337
	IV
	0,21
	0,198
	0,36
	0,36

	10. 
	Фтористые газообразные соединения
	0342
	II
	0,00
	─
	─
	─

	11. 
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0344
	II
	0,00
	─
	─
	─

	12. 
	Метан
	0410
	─
	─
	─
	0,01
	─

	13. 
	Диметилбензол 
	0616
	III
	─
	─
	0,02
	─

	14. 
	Метилбензол
	0621
	III
	0,05
	─
	0,01
	─

	15. 
	Этилбензол


	0627
	III
	─
	─
	0,05
	

	16. 
	Бенз/а/пирен
	0703
	I
	0,01
	─
	0,00
	─

	17. 
	Формальдегид
	1325
	II
	0,02
	─
	0,03
	─

	18. 
	Керосин
	2732
	─
	0,01
	─
	0,00
	─

	19. 
	Уайт-спирит
	2752
	─
	0,07
	─
	─
	─

	20. 
	Взвешенные вещества
	2902
	III
	0,16
	0,154
	─
	─

	21. 
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	2908
	III
	0,00
	─
	─
	─

	Группы суммации

	22. 
	Аммиак, сероводород
	6003
	─
	─
	─
	0,06
	─

	23. 
	Аммиак, сероводород, формальдегид 
	6004
	─
	─
	─
	0,08
	─

	24. 
	Аммиак, формальдегид
	6005
	─
	─
	─
	0,05
	─

	25. 
	Азота диоксид, серы диоксид
	6006
	─
	─
	─
	0,36
	─

	26. 
	Сероводород, формальдегид
	6035
	─
	─
	─
	0,06
	─

	27. 
	Серы диоксид и сероводород 
	6043
	─
	─
	─
	0,03
	─

	28. 
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	6046
	─
	0,01
	─
	─
	─

	29. 
	Азота диоксид, серы диоксид
	6204
	─
	0,23
	─
	0,35
	─

	30. 
	Серы диоксид и фтористый водород
	6205
	─
	0,01
	─
	─
	─


Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ показывают, что: 

· выбросы загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах не создадут в приземных слоях атмосферы на территории Мессояхского ГМ превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не создадут на границе санитарно-защитной зоны и на территории Мессояхского ГМ превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест.
4.1.2 Предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

К источникам выбросов проектируемого полигона ТБО вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащим государственному учету и нормированию, относятся источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из которых в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества, включенные в перечень, подлежащих государственному учету и нормированию, а также не включенные в перечень загрязняющих веществ вредные (загрязняющие) вещества, соответствующие одному из критериев

1) C%м j ≥ 0,1;

2) Cн>0,05,

где Cн – наибольшее значение приземной концентрации данного вещества при наиболее неблагоприятном режиме выбросов (в долях ПДК) из концентраций в контрольных точках, заданных на границе жилой зоны;

C%м j   - показатель опасности выбросов вещества.

Показатель опасности выбросов  C%м j рассчитывается для каждого (j-го) выбрасываемого вещества по формуле:
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где: А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, его значения принимаются в соответствии с письмом ГМЦ ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р» 
от 05.12.2011 ГМЦ-№2694;
η
 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

Мi,j (г/с) - значение выброса j-го вредного (загрязняющего) вещества от i-го источника предприятия, определенное на основе результатов инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

Нi,j - значение высоты i-го источника предприятия, из которого выбрасывается данное вещество;

Fj - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (для газообразных и жидких примесей F = 1; для твердых - F = 3);

ПДКм.р.j, (мг/м3) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация j-го вещества в атмосферном воздухе населенных мест.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.12.2010 № 579 вещества азот (IV) оксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, формальдегид входят в Перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию. 

Предложения по нормативам ПДВ для источников выброса проектируемого полигона представлены в таблице 4.2. Предложения по контролю источников выброса проектируемого полигона представлены в таблице 4.3. Проектная схема источников выброса представлена на рисунке 2.
Проектная схема источников выброса
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Рисунок 2

Таблица 4.2 Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ по проектируемому полигону
	№ источника выброса на карте-схеме
	Источник 

выброса 
	Источники выделения
	Выбрасываемые загрязняющие вещества
	Предложения по нормативам выбросов

	
	
	
	код
	наименование
	Реализации проекта

	
	
	
	
	
	ПДВ
	проект

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	Полигон ТБО
	Полигон ТБО 
	0301
	Азота диоксид
	0,0706272
	0,4900091
	0,0706272
	0,4900091

	
	
	Автотранспорт
	0303
	Аммиак 
	0,008688
	0,063785
	0,008688
	0,063785

	
	
	Бульдозер
	0304
	Азота оксид
	0,0175754
	0,1634348
	0,0175754
	0,1634348

	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0123337
	0,083213
	0,0123337
	0,083213

	
	
	
	0330
	Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
	0,0098912
	0,0774482
	0,0098912
	0,0774482

	
	
	
	0333
	Сероводород (H2S)  
	0,0008573
	0,0079724
	0,0008573
	0,0079724

	
	
	
	0337
	Оксид углерода 
	0,0983096
	0,5117333
	0,0983096
	0,5117333

	
	
	
	0410
	Метан 
	1,744843
	16,22543
	1,744843
	16,22543

	
	
	
	0616
	Ксилол
	0,0146077
	0,135838
	0,0146077
	0,135838

	
	
	
	0621
	Толуол
	0,0238405
	0,2216949
	0,0238405
	0,2216949

	
	
	
	0627
	Этилбензол
	0,0031326
	0,02913
	0,0031326
	0,02913

	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000001
	0,00000004
	0,0000001
	0,00000004

	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0,0034155
	0,0307347
	0,0034155
	0,0307347

	
	
	
	2732
	Керосин
	0,019167
	0,147733
	0,019167
	0,147733


Таблица 4.3 Перечень контролируемых источников проектируемого полигона
	№ источника выброса на карте-схеме
	Загрязняющее вещество
	Предложения по нормируемым параметрам
	Эпизодичность контроля
	Всего замеров в год
	Метод контроля
	Средства контроля
	Примечания

	
	
	ПДВ
	
	
	
	
	

	
	Код
	Наименование
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	

	1
	0301
	Азота диоксид  
	0,0706272
	0,4900091
	1 раз год
	-
	Расчетный
	-
	-

	
	0303
	Аммиак 
	0,008688
	0,063785
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0304
	Азота оксид
	0,0175754
	0,1634348
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0123337
	0,083213
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0330
	Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
	0,0098912
	0,0774482
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0333
	Сероводород (H2S)  
	0,0008573
	0,0079724
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0337
	Оксид углерода 
	0,0983096
	0,5117333
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0410
	Метан 
	1,744843
	16,22543
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0616
	Ксилол
	0,0146077
	0,135838
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0621
	Толуол
	0,0238405
	0,2216949
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0627
	Этилбензол
	0,0031326
	0,02913
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000001
	0,00000004
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	1325
	Формальдегид 
	0,0034155
	0,0307347
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	2732
	Керосин
	0,019167
	0,147733
	1 раз год
	-
	
	
	-


4.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

При эксплуатации проектируемых сооружений образование и сброс сточных вод не предусматривается. 
4.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительно-монтажных работах проектом предусматривается:

· нанесение защитных покрытий вручную при помощи кисти и использование конструкций с заранее нанесенными защитными покрытиями;

· рациональное использование строительной техники;

· использование при строительно-монтажных работах техники с электроприводом;

· контроль исправности используемой техники с двигателями внутреннего сгорания.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых объектов: 

· использование строительной техники и автотранспорта с исправными силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу;
· организация движения транспорта по установленной схеме и недопущение неконтролируемых поездок.

4.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению

Проектом не предусматривается использование воды для производственных нужд.

4.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов и почвенного покрова проектом предусматривается:
· - использование земель в пределах действующих земельных отводов 
ОАО «Норильскгазпром»;

· проведение строительно-монтажных работ на землях, ранее уже использовавшихся в хозяйственной деятельности, естественный почвенный покров, на которых практически уничтожен;

· проведение строительно-монтажных работ с учетом срока запрета на передвижение транспортных средств, ежегодно устанавливаемый соответствующим Постановлением администрации;

· своевременное обслуживание техники в объёмах ежедневного технического обслуживания, проведение планового ремонта автотранспорта и строительной техники за пределами площадки строительства.

Проектом предусматривается техническая и биологическая рекультивация полигона после его закрытия, включающая в себя изоляцию территории полигона, создание почвенного и растительного покрова.
Распределение земель, подлежащих отчуждению, по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям представлено в таблице 4.4. Ведомость потребности в земельных ресурсах при строительстве и эксплуатации проектируемого полигона представлена в таблице 4.5.
Таблица 4.4 Распределение земель, подлежащих распределению при строительстве по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям

	Наименование землепользователя
	Общая площадь
	Пашня
	Сенокосы и пастбища
	Многолетние насаждения
	Приусадебные земли
	Мелиорированные земли
	Сады и огороды
	Земли лесного фонда
	Земли городских и сельских поселений
	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения
	Земли
	Древесно-кустарниковые насаждения
	Нарушенные земли
	Болота
	Неудобия
	Территория, занятая водой
	Прочие земли

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рекреационные
	Историко-культурного назначения
	Природоохранного назначения
	
	
	
	
	
	

	га

	Территория ОАО «Норильскгазпром»
	0,92
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,92
	-
	-
	-
	-
	-
	0,92
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.5 Ведомость потребности в земельных ресурсах при строительстве
 и эксплуатации проектируемого полигона
	Отвод земель в постоянное пользование, га

	Всего
	В том числе

	
	Под здания и сооружения
	Линии коммуникаций (дороги, трубопроводы, линии электропередач)
	Хранилища, свалки, отвалы твердых отходов
	Накопители сточных вод
	Прочие виды использования земель

	
	Основного производства
	Вспомогательного производства
	Административно-бытового назначения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0,92
	-
	0,04
	-
	0,28
	0,60
	-
	-


Продолжение таблицы 4.5
	Отвод земель во временное пользование (га)

	Всего
	в том числе

	
	временные здания и сооружения при строительстве (базы механизации, бетонные заводы, склады и т.п.)
	временные линейные сооружения (дороги, ЛЭП, трубопроводы и т.п.)
	карьеры, отвалы вскрышных пород, склады почвенного слоя, свалки строительного мусора
	земли, нарушаемые в процессе добычи полезных ископаемых
	прочие виды временного использования земель

	9
	10
	11
	12
	13
	14

	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду  образующихся при проведении строительных работ отходов предусматриваются следующие мероприятия:

· организация сбора и своевременного вывоза бытовых отходов к местам санкционированного размещения, утилизации и/или переработки;

· организация сбора и своевременного вывоза промышленных отходов к местам санкционированного размещения, утилизации и/или переработки;

· вывоз металлолома  на переработку.

4.7 Мероприятия по охране недр 

В целях предотвращения негативного воздействия на недра предусматриваются следующие мероприятия:

· предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения

· грунты основания используются по принципу I, предусматривающему сохранение их в мерзлом состоянии в процессе строительства и эксплуатации (согласно инженерно-геологического заключения).

4.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)

На территориях предполагаемого строительства естественный животный мир и на сегодняшний день отсутствует. Поэтому в результате реализации проекта не произойдет сокращения ареала обитания представителей естественного животного мира.

Так как ранее данная территория использовалась в хозяйственной деятельности на ней отсутствует почвенный покров и произрастает вторичная растительность. Ликвидация растительного покрова произойдет только на участке строительства – 0,92 га. Краснокнижные виды растений на этой территории не произрастают.

4.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона
В целях минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций при строительстве проектируемых объектов и сооружений предусматривается следующие мероприятия, исключающие попадание горючесмазочных материалов на землю при заправке на рабочем месте машин и механизмов (заправка автозаправщиками, применение поддонов).

Основными аварийными ситуациями при эксплуатации полигонов ТБО являются:

· пожар на полигоне ТБО;
· розлив нефтепродуктов при аварии транспортного средства;
· попадание атмосферных осадков с территории полигона в подземные и поверхностные  воды;
· попадание на территорию полигона материалов загрязненных радиоактивными материалами и отходов 1 и 2 класса опасности.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности:
· обеспечение полигона средствами пожаротушения;

· укладка отходов слоями с покрытием каждого слоя несгораемым грунтом;

· использование негорючих, огнестойких материалов;

· организация подъездов к территории полигона пожарной техники.

Пожарное депо расположено на расстоянии 2,0 км от площадки проектирования на территории промышленной площадки Мессояхского ГМ.

Проектом предусматривается постоянный контроль за исправностью работающей техники.

В целях предотвращения попадания атмосферных осадков с территории полигона в подземные и поверхностные воды проектом предусматривается создание противофильтрационного экрана зоны складирования отходов полигона.

Для исключения возникновения возможных аварийных ситуаций проектом предусматривается:

· организация контроля поступающих отходов;
· соблюдение технологии складирования и изолирования отходов.
4.10 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

Проектом предусматривается:

· размещение площадки строительства за пределами водоохранных зон водных объектов;

· проведение работ вне области питания действующих источников водоснабжения и месторождений подземных вод;

· создание противофильтрационного экрана зоны складирования отходов;

· использование грунтов основания по принципу I, предусматривающему сохранение их в мерзлом состоянии в процессе строительства и эксплуатации, что исключает нарушения существующих гидрогеологических и гидрологических условий на территории строительства.
4.11 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

Контроль за выбросами загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах и эксплуатации проектируемого полигона предполагается осуществлять путем расчета объема образующихся загрязняющих веществ по действующим методикам.

Контроль за образованием, использованием и размещением отходов при строительно-монтажных работах при реализации проекта и при эксплуатации полигона ТБО предполагается осуществлять согласно действующим нормативным документам.

Проектом предусматривается ежесменный контроль за составом и размещением отходов на проектируемом полигоне.

Проектом предусматривается радиационный контроль поступающих на полигон отходов.

Контроль за образованием, использованием и размещением отходов при эксплуатации полигона ТБО предполагается осуществлять согласно действующим нормативным документам.
В соответствии с требованиями нормативных документов ежеквартально организуется контроль атмосферного воздуха над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание метана, сероводорода, аммиака, окиси углерода, формальдегида, этилбензола, ксилола, толуола.
Для контроля подземных вод проектом предусматривается создание трех скважин для отбора проб грунтовых вод. Для контроля поверхностных вод предусматривается отбор проб из озера, расположенного ниже по рельефу. Отбор проб производится в теплое время года не реже одного раза в квартал. В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели.
В теплое время производится отбор проб почв. В пробах определяется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов.
4.12 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Реализация проекта не предусматривает нанесение ущерба третьим лицам и выплату компенсаций.
Полигоны ТБО специальные природоохранные сооружения, предназначенные для изоляции ТБО с целью обеспечения гарантии санитарно-эпидемиологической безопасности населения и защиты окружающей среды от загрязнения. Затраты на реализацию данного проекта носят характер природоохранных.
Сметная стоимость природоохранных мероприятий при реализации проекта представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Перечень и затраты на реализацию природоохранных мероприятий

	№ пп
	Наименование накопителя, полигона, хвостохранилища, мероприятия
	Местонахож-дение (координаты на карте)
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Номер сметы (сметного расчета), отдел-разработчик, архивный номер
	Примеча-ние

	
	
	
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	СМР
	Обору-дование
	
	

	1
	Сооружение полигона ТБО
	-
	245779,92
	236949,16
	935,01
	63099
	-


5 Перечень использованных нормативных документов
	№ п/п
	Наименование правил, норм, стандартов
	Примечание

	1. 
	О животном мире
	Федеральный закон

от 24 апреля 1995 г. № 52



	2. 
	Об отходах производства и потребления
	Федеральный закон

от 24 июня 1998 г. № 89



	3. 
	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
	Федеральный закон

от 30 марта 1999 г. № 52



	4. 
	Об охране атмосферного воздуха
	Федеральный закон

от 4 мая 1999 г. № 96



	5. 
	Земельный кодекс РФ
	Федеральный закон

от 25 октября 2001 г. № 136



	6. 
	Об охране окружающей среды
	Федеральный закон

от 10 января 2002 г. № 7



	7. 
	Градостроительный кодекс РФ
	Федеральный закон

от 29 декабря 2004 г. № 190



	8. 
	Водный кодекс РФ
	Федеральный закон

от 3 июня 2006 г. № 74



	9. 
	О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
	Постановление Правительства РФ от 
6 февраля 2002 г. № 83 


	10. 
	Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	Постановление  Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87

	11. 
	Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения 


	Приказ Росрыболовства

от 18 января 2010 года № 20

	12. 
	Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
	Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. 

№ 372

	13. 
	Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности
	Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539

	14. 
	Об обязательности использования процедуры

и результатов ОВОС при разработке предплановой,

предпроектной и проектной документации
	Письмо Минприроды России от 14 декабря 1993 года 
№ 01-20/65-5568



	15. 
	Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды
	Приказ МПР России 

от 15 июня 2001 г. № 511

	16. 
	Федеральный классификационный каталог отходов
	Приказ МПР России

от 2 декабря 2002 г. № 786



	17. 
	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22 июня 2000 г. 

	18. 
	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
17 мая 2001 г. № 14

	19. 
	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
26 сентября 2001 г. № 24

	20. 
	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
14 марта 2002 г. № 10

	21. 
	СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
от 11 июня 2003 года № 141



	22. 
	СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 апреля 2003 г. № 80

	23. 
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
25 сентября 2007 г. № 74



	24. 
	СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
13 июля 2001 года № 18

	25. 
	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
25 июля 2001 г. № 19

	26. 
	СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 30 апреля 2003 г. № 88

	27. 
	СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
16 июня 2003 г. № 144

	28. 
	ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации  (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» 

	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 30 апреля 2003 г. № 76

 

	29. 
	ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 30 апреля 2003 г. № 78



	30. 
	ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 30 мая 2003 г. № 114

(с изм. на 3 ноября 2005 г.)

	31. 
	ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19 декабря 2007 г. № 89

	32. 
	ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 19 декабря 2007 г. № 90

	33. 
	ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 19 декабря 2007 г. № 92

(с изм. на 18 февраля 2008 г.)

	34. 
	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»
	Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 36

	35. 
	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

	Постановление Госстроя России от 11 июня 1999 г. 
№ 45

	36. 
	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
	Постановление Госстроя России от 30 июня 2003 г. 
№ 136

	37. 
	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 мая 2001 г. № 16

	38. 
	ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов 
сельских населенных пунктов»


	Распоряжение Главного Управления архитектуры и градостроительства от 02.10.2001 N 348-р
Самарской области

	39. 
	Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов
	Постановление Минстроя России от 5ноября 1996 г. 


	40. 
	ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий
	Постановление Госкомгидромета СССР от 
04 августа 1986 г. № 192

	41. 
	Методические указания «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» 
	Госкомгидромет СССР. 
01 декабря 1986 г.

	42. 
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)
	Приказ Госкомэкологии России от 12 ноября 1997 г. № 497

	43. 
	Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений)
	Приказ Госкомэкологии России от 14 апреля 1997 г. № 158

	44. 
	Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров
	Приказ Госкомэкологии России от 8 апреля 1998 г. 
№ 199

	45. 
	Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнений атмосферы городов
	Приказ Госкомэкологии России от 16 февраля 1999 г. № 66

	46. 
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	Приказ Госкомэкологии России от 16 февраля 1999 г. № 66

	47. 
	Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)
	Приказ Минтранса России

от 28 октября 1998 г.

	48. 
	Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ для баз дорожной техники расчетным способом
	Приказ Минтранса России

от 28 октября 1998 г.

	49. 
	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок
	Приказ МПР России

от 14 февраля 2001 г.

	50. 
	Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования
	Приказ Минэнерго РФ

от 25 апреля 2001 г.

	51. 
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	Постановление Государственного комитета СССР по стандартам 

от 10 марта 1976 г. № 579
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Приложение А 
Определение акустического воздействия на окружающую среду

Предприятие: «ОАО «Норильскгазпром». Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов на территории Мессояхского ГМ

Расчет уровней звука в расчетных точках произведен по программе Эколог-Шум (версия 1.0.2.42 от 04.05.2007). Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ". Серийный номер 01-01-0814. НФ "Институт "Норильскпроект". Строительно-монтажные работы

1. Исходные данные

1.1. Источники шума
Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 - Объемный

	N
	Источник
	Тип
	Координаты точки 1
	Координаты точки 2
	Ширина (м)
	Вертикальный размер (м)
	Высота подъема (м)
	Стороны
	Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Бульдозер
	1
	25680.00
	1130103.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82

	2
	Автокран
	1
	25716.00
	1130129.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85

	3
	Экскаватор
	1
	25670.00
	1130149.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92


2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

	N
	Тип
	Комментарий
	Координаты точки
	Высота (м)

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	

	1
	точка на границе СЗЗ
	Расч. точка пользователя №1
	26233.00
	1129751.00
	1.50

	2
	точка на границе жилой зоны
	Расч. точка пользователя №2
	26406.00
	1129824.00
	1.50


2.2. Расчетные площадки

	N
	Координаты середины первой стороны
	Координаты середины второй стороны
	Ширина (м)
	Шаг X (м)
	Шаг Y (м)
	Высота (м)
	Всего точек

	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	

	1
	25590.00
	1129805.00
	27130.00
	1129805.00
	1010.00
	154.00
	101.00
	1.50
	121


3. Результаты расчета

Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003.

3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

Точки типа: "точка на границе СЗЗ"

	N
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	26233.00
	1129751.00
	1.50
	L
	47.40
	L
	50.34
	L
	51.93
	L
	52.39
	L
	47.37
	L
	42.34
	L
	37.28
	L
	27.16
	L
	6.49
	L
	48.98


Точки типа: "точка на границе жилой зоны"

	N
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	26406.00
	1129824.00
	1.50
	L
	46.03
	L
	48.96
	L
	50.49
	L
	50.85
	L
	45.66
	L
	40.28
	L
	34.52
	L
	23.01
	L
	0.00
	L
	47.16
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1. Исходные данные

1.1. Источники шума

Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 - Объемный

	N
	Источник
	Тип
	Координаты точки 1
	Координаты точки 2
	Ширина (м)
	Вертикальный размер (м)
	Высота подъема (м)
	Стороны
	Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Бульдозер
	1
	25680.00
	1130103.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82

	2
	Мусоровоз
	1
	25702.00
	1130113.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	82
	77
	73
	70
	67
	67
	64
	58
	51
	71


2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

	N
	Тип
	Комментарий
	Координаты точки
	Высота (м)

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	

	1
	точка на границе СЗЗ
	Расч. точка пользователя №1
	26233.00
	1129751.00
	1.50

	2
	точка на границе жилой зоны
	Расч. точка пользователя №2
	26406.00
	1129824.00
	1.50


2.2. Расчетные площадки

	N
	Координаты середины первой стороны
	Координаты середины второй стороны
	Ширина (м)
	Шаг X (м)
	Шаг Y (м)
	Высота (м)
	Всего точек

	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	

	1
	25590.00
	1129805.00
	27130.00
	1129805.00
	1010.00
	154.00
	101.00
	1.50
	121


3. Результаты расчета
Расчет шума проведен согласно СНиП 23-03-2003.
3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
Точки типа: "точка на границе СЗЗ"

	N
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	26233.00
	1129751.00
	1.50
	L
	43.68
	L
	41.70
	L
	41.78
	L
	41.86
	L
	36.95
	L
	32.31
	L
	27.15
	L
	17.03
	L
	0.00
	L
	38.66


Точки типа: "точка на границе жилой зоны"

	N
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	26406.00
	1129824.00
	1.50
	L
	42.20
	L
	40.21
	L
	40.21
	L
	40.20
	L
	35.10
	L
	30.10
	L
	24.20
	L
	12.42
	L
	0.00
	L
	36.69
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Приложение Б 
Письма
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[enepansHOMy nHHpeKTOpY

Kpaesoe rocyrapersennoe kasénnoe yupemaene 3A0 <<HeHrunp0pequch»

Hupekuusi 1m0 0co6o 0xpaHsieMbiM
NPHPOAHBIM TEPPUTOPHAM
Kpacuosipckoro kpas
(KIKY «Aupekums no OOMNT»)

A.B. PeGkoseng

WBana Yepusix yi., 1. 29, nutep A,

7. KpacHospck, yn. flennna, 41 r. Caukt-IletepGypr, 198095
B< 660049, r. KpacHospck, a/a 5404

@ Ten./dakc: 8 (391) 265-25-94

E-mail: mail@doopt.ru; http://www.doopt.ru

17 LL 2077 N S20/05 77
01-16/7-
Ha Ne 706 oT 11.08.2011

O npenocrapiennn HHGOPMALUN

YBaxaemblit Anam Bacunsesuy!

KT'KY «/lupexuus no OOIIT» paccmotper Bamr 3ampoc o Hamuumi 0co60
OXPaHAEMBIX TPUPOIHBIX TEPPUTOPUH KPAaeBOTO 3HAYEHHS HA ydacTKax
CTPOMTE/ILCTBA  NOJIMFOHOB  JUISl  3aXOPOHEHHMs  TBEPAbIX  OBITOBBIX U
TPOMBILIICHHBIX OTXO/0B Fa TeppUTOpHH 1. Meccosixa u 1. Tyxapa TaiimMbipckoro
Honrano-Henelkoro MyHuIMITaTbHOrO paitona KpacHospekoro kpast.

Cooluaem, 4TO HCmpalIMBaeMBle YYacTKH DACTIONOKEHBl BHE TPAHHIL
AGHCTBYIOIIUX ¥ IUIAHMPYEMBIX K OPraHM3alUK 0COG0 OXPAaHAEMBIX MPUPOIHBIX
TEPPUTOPHI KPaeBOTO 3HAYEHHSI.

OGpamaem Bame BHHMaHHe, YTO B COOTBETCTBMM C IIOCTAHOBJICHHEM
IlpaBurensctBa P@® ot 13.09.1994 Ne 1050 «O mepax mo obecredeHuio
BBINIOJIHEHUS 00s3aTenseTs Poccriickoit CTopoHsl, BeiTekarommx u3 KoHBeHImMHN 0
BOJHO-0ONIOTHBIX YrOZBSX, WMEIOLIMX MEXIyHAapOAHOEe 3HAYeHHe IJIABHBIM
00pa3oM B Ka4eCTBe MECTOOOHTaHHI BOLOILIABAIOIIMX NTHIL, OT 2 despais 1971»
B HEIOCPe/CTBEHHOH Gu3ocTy oT 11. TyXap[ HaXouTCest BOAHO-600THOE yrojbe
«bpexoBckue ocTpoBa B ycThe p. Exnceii» (Pamcapckas Koupenims).

ITepBslii 3amecTHTEND

JIUpeKTOpa (74’71{,—1“\ O.H. Horuna
EsciokoB Asiekceit Anlekcanaposuy 25 &L o)
212-44-06 3

Bx.No 7 ~




Приложение В
Об объектах культурного наследия
[image: image8.jpg]023233 *

MUHHUCTEPCTBO KYJIbBTYPbI
KpacHosPCKOro Kpast
ya. Jlennna, 123a, r. Kpacuosipex, 660009
T.211 27 01, dpaxc 211 31 25
E-mail: krayuk@krsn.ru
http://www.krskstate.ru/culture/
OKOT'Y 23310, OT'PH 1082468039763
WHH/KTIT 2466212519/246601001

T'eHepaibHOMY THUPEKTOPY
3A0 «Jlenrumnpopedrpanc»
A.B. Pebxoger
yn. ViBana YepHsbIX, 1. 2, 1utep A
Cankr-TletepOypr
198095
: (mpocroe)

INNRD e /5.,/W4/¢

o O (E12AO, 7 H 2og

06 o0beKTax KyJIbTypHOTO
HacIeIust

B cBs3u ¢ 3ampocoM HHGOPMAIMK O HAIUYMH OOBEKTOB KyJIbTYPHOTO
Haclefusl Ha TEPPUTOPHH, OTBOIAMMOH IOJ IPOEKTUPOBAHHE MU CTPOUTENILCTBO
nonuronoB TBO B 1. Meccosixa u 1. Tyxapz B Taiimeipckom [lonrano-Henetkom
MyHHIMIIAIBHOM paiioHe KpacHospckoro kpas, coodLaem.

OOBEKTOB KyIbTYpHOro Hacieaust (IaMATHHKOB HCTOPHMH, apXUTEKTYpBI,
MOHYMEHTAJIBHOIO HCKYCCTBa) Ha TeppUTOPHH 1. Meccosixa u 11. Tyxap[ HeT.

Pa6oThl 1O BBISBIEHHIO OOBEKTOB KyJBTYpPHOTO HACHEIUsl Ha TEPPHUTOPHH
BBIIIE€YKa3aHHBIX ITOCENKOB He NIPOBOAMIINCH. B HacTosIlee BpeMst MUHUCTEPCTBO
He pacronaraeT WHpopMmaimeil o0 WX Hanmuduu (MO0 OTCYTCTBHH) B 30HE,

XO35IICTBEHHOT'O OCBOEHHSI.

MI/IHI/ICTepCTBO KYJBTYpbl Kpas B LEIAX MNPENOTBPAILEHUSI BO3MOXXHOIO
paspylieHus 00BEKTOB KYJIBTYPHOI'O HacJielusi, BOSHUKHOBEHHS HEIIPEABUACHHBIX
3aTpar B IIpouecce XO3SHCTBEHHON MNeATeTbHOCTH CYMTAET uenecoo6pa3HLIM

IIPOBECTH NPEABAPUTEIIBHOC

apxeollorH4eckoe  00CIeOBaHUE —TEPPUTOPHH

OTBOAMMOM IIOJ IPOEKTHPOBAHUE M CTPOUTENHCTBO monuroHos TBO B 1.
Meccosixa u n. Tyxapn B Taitmsipckom [lonraido-HeHelkom MyHHIMNATEHOM

patione KpacHosipckoro kpast.

3aMecTUTeTb MUHUCTPa

Tapacos Anekcatzp KOpbesuu
22773 21

%7);7 O.H. CeBactbsiHoBa

e
Oy No 05—




Приложение Г
Климатические характеристики
Климатические характеристики по метеорологической станции Мессояха
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®enepanbran crywba
110 MAAPOMETEOPOJIOrHA A MORATOPHHTY 3AO dJlenrumpopeTpacy
OKpyXawmeh cpebl
Cpennecubupexoe YTMC A.B. Pe6xoBiy
@enepanbHoe rocyaapersennoe GrookerHoe
yupexaensue «Kpacrospeini (IMC-P» yn. ViBana Yepnpx, 1. 29, jutep A,
rHAPOMETEOPOJIOT MYECKUM LEHTP r. Canxr-Tlerep6ypr,
(T™MID 198095
ya. Cypukosa, 28, r. Kpacaonpek, 660049 dakc: (812) 400-07-05
Ten. (391) 227-04-79; axc: (391) 227-04-79.
E-mail: gmc@me varsk.
0S5.12.2011 r TMII - e
Ha e 01-16/7-987 ov 22.11.2011 1.

I'anpomernentp OI'BY «Kpachospekuii LITMC-P» nmpenocrasnset 3anpaliiuBaeMsle
KIMMATHYECKHE fAAHHLIE I0  MeTeoponormdecko crannmu Tyxapt 3a nepuox 1973-1996 rr.

Cpemsis MakCHMANbHas TeMIlepaTypa BO3yXa Hanbosee XapKoro Mecsua - +19,1 °C
Cpenuss Mecs9Has TEMIIEpaTypa BO3/lyxa HanGoiee XoI0HOro Mecsla - -982 %
CxopocTh BeTpa, BEPOSTHOCTE NPEBEIMCHNS KOTOpo# cocTaBnseT 5% - 9,9 Mc
Koadpduuuent crparaduxaman aTMocheps! - 200

[TorTOpsieMoCTs HaNpaB/eHus BeTpa B mraiek (%). [on.

C CB B |IOB| IO | 103 3 C3 | rtums
14 17 8 9 22 14 10 6 3





Приложение Д
Значение фоновых концентраций
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Мессояхского ГМ
[image: image10.jpg]DenepanbHas ciyxba FeHepaanOMy JTEPEKTOPY
10 THAPOMETEOPOJIOTHH ¥ MOHUTOPHHTY

OKPYIKalOIEH Cpep! 3A0 «HeHmnpopequch»
Cpennecudupekoe YIMC A.B. PeGkoBerg
TEPPUTOPUAJILHBIN LEHTP
110 MOHUTOPUHTI'Y 3ATPSI3HEHUS
OKPYIKAIOIIEN CPE/IBI yn. iBana YepHsix, 29, nutep A

(Teppuropuanpustii [IMC) r. Cankr-IlerepGypr, 198095
'Y «Kpacuosipexuii ITMC — P»

3

yn.Cypukosa , 28, r.Kpachospck, 660049
Ten: (391) 227-05-08
) daxc: (391) 227-06-01
CEOG 208 %o Y- EFF

HaNe O/ 16/ ¥- 508 o7 #6820/

Teppuropuansublit LleHTp M0 MOHHTOPUHTY 3arps3HEHHsS OKpYKaoLeit
cpenpr 'V «Kpacnospekuit [ITMC-P» cooGuiaeT OpMeHTHpPOBOYHbIE 3HAYeHHs
(OHOBBIX KOHIEHTpalMil 3arpA3HAIONMX BELIECTB B aTMOC(EPHOM BO3JyXe
. Meccosxa Taiimbipckoro Jlonrano-Hererkoro MYHHUIHMNAIBHOTO paioHa
KpacHospckoro kpasi, Mr/m’:

B3Betennrle BemecTra —-0,140;
Oxcun yrineposa ~1,8;

Juoxenn cepsr -0,011;
Jnoxcuy azora —0,056.

Ilpumeuanne: I'Y «Kpacuospeknit LIT'MC-Py ne MIPOBOJUT HaOIIOEHMIT
3a 3arps3HeHHeM aTMOC(EpPHOro Bo3ayxa B 1. Meccosxa. IIpuBefeHHbIE BbIle
3HAYEHUs (DOHOBBIX ~KOHUEHTPALMIi COOTBETCTBYIOT 3HAYECHHSIM  (OHOBBIX
KOHIIEHTPalM} HaCe/IeHHBIX MyHKTOB-aHAJIOrOB C HAceleHHeM MeHee 10 ThIC.uel.
(Bpemennble pexkomenammu «POHOBBIE KOHIEHTPALHN IS TOPOJIOB ¥ TIOCEINIKOB,
TIe OTCYTCTBYIOT HAOIONEHHS 3a 3arpsi3HEHHEM atMochepsl Ha 2009-2013rr.»).
PexoMeHmauuu yTBepKIEHBl 3aMecTHTENeM Pykosoaurens Pocrugpomera B.H.
Jsanouenkg.28- 2009r.

H.H. Kosnosa

P

Kpasuenko Anna I'ennansesna 03 .40, {4
(391) 227-06-01 n, 3
Mo 5T




Приложение Е
Расчет приземных концентраций при строительно-монтажных работах
Строительно-монтажные работы
Расчетная схема источников выброса 

[image: image11.emf]
Источники выброса:

1 – Буровая установка

2 - Автокран

3 - Автомашина

4 - Бульдозер

5 - Каток

6 - Экскаватор

7 – Сварочные работы

8 – Нанесение защитных покрытий
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Приложение Ж
Расчет приземных концентраций проектный вариант
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Приложение И
Расчет платы за негативное воздействие

1. Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ
Расчет платы за загрязнение воздушного бассейна проведен на основе базовых нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ, определенных постановлением Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

При этом использованы следующие коэффициенты:

· коэффициент, учитывающий экологический фактор по территориям экономических районов РФ, для Северного района составляет 1,4;

· коэффициент, учитывающий экологический фактор для районов Крайнего Севера, составляет 2;

· коэффициент инфляции по состоянию на 2013 г. составляет 2,20 и 1,79.

Для расчета приняты нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах установленных допустимых нормативов выбросов.

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществами при строительных работах и при эксплуатации полигона представлены соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха при строительных работах
	№ п/п
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Количество ЗВ, т/год
	Нормативы платы за выброс 1 тонны ЗВ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов, руб.
	Коэфф., учит. эколог. фактор по территориям эконом. районов РФ (по атм.возд.)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф. инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	Железа оксид
	0,0042793
	52
	1,4
	2,0
	1,79
	1,12

	2
	Марганец и его соединения
	0,0003356
	2050
	1,4
	2,0
	2,2
	4,24

	3
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	3,4825359
	52
	1,4
	2,0
	2,2
	1115,53

	4
	Азот (II) оксид NO
	0,56284066
	35
	1,4
	2,0
	2,2
	121,35

	5
	Углерод (сажа)
	0,2976271
	80
	1,4
	2,0
	1,79
	119,34

	6
	Диоксид серы SO2
	0,56947439
	21
	1,4
	2,0
	1,79
	59,94

	7
	Углерод оксид
	3,48159162
	0,6
	1,4
	2,0
	2,2
	12,87

	8
	Фториды газообразные
	0,0002863
	410
	1,4
	2,0
	2,2
	0,72

	9
	Фториды неорг.: плохо растворимые
	0,0003079
	68
	1,4
	2,0
	2,2
	0,13

	10
	Метилбензол
	0,015975
	3,7
	1,4
	2,0
	2,2
	0,36

	11
	Бенз(а)пирен
	0,0000067
	2049801
	1,4
	2,0
	2,2
	84,60

	12
	Уайт-спирит
	0,125
	2,5
	1,4
	2,0
	2,2
	1,93

	13
	Формальдегид
	0,06460629
	683
	1,4
	2,0
	2,2
	271,82

	14
	Керосин
	1,66642098
	2,5
	1,4
	2,0
	2,2
	25,66

	15
	Взвешенные вещества
	0,0004881
	13,7
	1,4
	2,0
	2,2
	0,04

	16
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0003079
	13,7
	1,4
	2,0
	2,2
	0,03

	ВСЕГО к оплате
	 
	1819,68


Таблица 2 Расчет платы и за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации полигона
	№ п/п
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Количество ЗВ, т/год
	Нормативы платы за выброс 1 тонны ЗВ в пределах установленных лимитов выбросов, руб
	Коэфф., учит. эколог. фактор по территориям эконом. районов РФ (по атм.возд.)
	
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф. инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,3510439
	52
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	156,96

	2
	Аммиак
	0,1271655
	52
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	20,43

	3
	Азот (II) оксид NO
	0,037374
	35
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	35,24

	4
	Углерод (сажа)
	0,050439
	80
	1,4
	 
	2,0
	1,79
	33,37

	5
	Диоксид серы SO2
	0,0564889
	21
	1,4
	 
	2,0
	1,79
	8,15

	6
	Сероводород (H2S)
	0,0062032
	257
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	12,62

	7
	Углерод оксид
	0,3624403
	0,6
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	1,89

	8
	Метан
	12,624698
	50
	1,4
	 
	2,0
	1,79
	4066,09

	9
	Диметилбензол
	0,1056929
	11,2
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	9,37

	10
	Метилбензол
	0,1724966
	3,7
	1,4
	 
	2,0
	2,2
	5,05

	11
	Бенз(а)пирен
	0,00000006
	2049801
	1,4
	
	2,0
	2,2
	0,51

	12
	Этилбензол
	0,0226655
	103
	1,4
	
	2,0
	2,2
	18,48

	13
	Формальдегид
	0,0248381
	683
	1,4
	
	2,0
	1,79
	129,31

	14
	Керосин
	0,120083
	2,5
	1,4
	
	2,0
	2,2
	2,28

	ВСЕГО к оплате
	 
	4499,75


2. Расчет платы за размещение отходов производства и потребления
Расчет платы за размещение отходов проведен на основе базовых нормативов платы за размещение отходов производства и потребления, определенных Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

При этом использованы следующие коэффициенты:

· коэффициент, учитывающий экологический фактор по территориям экономических районов РФ, для Северного района составляет 1,1;

· коэффициент, учитывающий экологический фактор для районов Крайнего Севера, составляет 2; 

· коэффициент, учитывающийся при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия; 1

· коэффициент инфляции по состоянию 2013 г. составляет 2,20 для отходов 1 – 4 класса и 1,79 для отходов 5 класса;

Платежи за размещение отходов, образующиеся при строительных работах и при эксплуатации полигона, представлены соответственно в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 Расчет платы за размещение отходов, образующиеся при строительных работах
	№ п/п
	Класс опасности
	Наименование отходов
	Код отхода
	Количество отходов соответствующего класса опасности, т/год (м3/год)
	Нормативы платы, руб.
	Коэффициент, учит. эколог. фактор по территориям экономич. районов РФ (по почве)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф., учит. размещение отходов на спец. полигонах и промплощадках
	Коэффициент инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	IV
	Отходы тары загрязненной лакокрасочными средствами
	555 000 00 00 00 0
	0,0165
	248,4
	1,1
	2
	1
	2,2
	19,84

	2
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	4,21
	248,4
	1,1
	2
	1
	2,2
	5061,50

	3
	V
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	351 216 01 01 99 5
	0,064
	15
	1,1
	2
	1
	1,79
	3,78

	4
	V
	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
	314 011 00 08 99 5
	4933,0
	15
	1,1
	2
	1
	1,79
	291392,31

	Всего к оплате
	
	
	
	
	
	
	 
	296477,43


Таблица 5 Расчет платы за размещение отходов, образующиеся при эксплуатации полигона
	№ п/п
	Класс опасности
	Наименование отходов
	Код отхода
	Количество отходов соответствующего класса опасности, т/год (м3/год)
	Нормативы платы, руб.
	Коэффициент, учит. эколог. фактор по территориям экономич. районов РФ (по почве)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф., учит. размещение отходов на спец. полигонах и промплощадках
	Коэффициент инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	0,231
	248,4
	1,1
	2
	1
	2,2
	277,72

	2
	IV
	Покрышки отработанные
	575 002 02 13 00 4
	0,239
	248,4
	1,1
	2
	1
	2,2
	287,34

	3
	V
	-
	-
	-
	15,0
	1,1
	2,0
	1,0
	1,79
	-

	Всего к оплате
	
	
	 
	
	
	
	 
	565,06


3. Общая величина платежей

Общая величина платежей представлена в таблице 6.

Общие платежи при строительно-монтажных работах и эксплуатации полигона

Таблица 6

	Наименование
	Сумма, руб.

	1. Платежи при строительных работах:
	 

	Плата за выбросы
	1819,66

	Плата за сбросы
	–

	Плата за размещение отходов
	296477,43

	ИТОГО:
	298297,08

	2. Платежи при эксплуатации полигона:
	 

	Плата за выбросы
	4499,75

	Плата за сбросы
	-

	Плата за размещение отходов
	565,06

	ИТОГО:
	5064,81


	Таблица регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в док.
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	Подп.
	Дата
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