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1 
Общая характеристика района проектирования

1.1 Местоположение объекта
В административном отношении территория площадки строительства расположена 
в п. Тухард сельского поселения Караул Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района Красноярского края на юге Таймырского полуострова.

Поселок Тухард, вблизи которого планируется строительство полигона, расположен на левом берегу реки Большая Хета в 73 км к западу от г. Дудинки, в 39 км к югу от п. 
Усть-Порт и в 100 км от п. Караул. Непосредственно территория проектируемого полигона твердых бытовых отходов будет находиться на расстоянии 1,3 км от поселка Тухард.
Географически район проектирования расположен за полярным кругом в пределах Нижне-Енисейской возвышенности Западно-Сибирской равнины. Рассматриваемая территория представляет собой холмисто-грядовую тундровую равнину.

Здания и сооружения на прилегающей к площадкам изысканий территории построены по II принципу СНиП 2.02.04-88. 

Ситуационный план представлен на 367105-ООС.ГП, лист 1.

1.2 Атмосфера и загрязненность атмосферного воздуха
Климат района резко континентальный. Зима суровая продолжительная, лето относительно теплое короткое.

Метеостанция Тухард, расположенная непосредственно в одноименном поселке,  осуществляла гидрометеорологические наблюдения с 1973 по 1996 гг., в настоящий момент закрыта. Ныне действующая метеостанция Дудинки находится в 73 км восточнее проектируемой площадки ТБО.

Среднегодовая температура за многолетие равна минус 9,9 ºС, условно теплого периода (апрель - октябрь) 0,6 ºС, холодного (ноябрь - март) минус 24,6 ºС. Дата первого заморозка на метеостанции Тухард – 24.08, последнего – 16.06, средняя продолжительность безморозного периода – 72 дней, наибольшая – 115 дня.

В течение года преобладающими направлениями ветра являются ветры северных, восточных и южных румбов, повторяемость которых за год составляет от 15 до 23 %. Максимальная скорость ветра, возможная один раз в 25 лет составляет 39 м/с.

Среднегодовое количество осадков составляет 376 мм. В виде снега в среднем выпадает около 244 мм осадков. Среднемноголетний слой жидких осадков равен 132 мм.

Максимум осадков 51 мм наблюдается в августе, а минимум  19 мм - в апреле.

Средняя за многолетие дата появления снежного покрова приходится на 1 октября, при крайних датах 3 сентября и 23 октября. Начиная с октября, происходит постепенное увеличение мощности снежного покрова. Наибольшей высоты снежный покров достигает во второй декаде апреля, после чего начинается медленное ее уменьшение и в последних числах мая – начале июня происходит интенсивное таяние снега. Средняя высота здесь достигает 
75 см, а максимальная и минимальная высота снега – 128 и 28 см соответственно. Среднее число дней в году со снежным покровом в  Тухарде – 248 дней.
Среднее значение запаса воды в снеге для рассматриваемой территории составляет 
170 мм, при минимальном значении 92 мм и максимальном – 344 мм.

Характерными для района является короткое, холодное и дождливое лето, частая и резкая смена погоды, неопределенность общеустановленных сезонов. 

Фактически для рассматриваемого района продолжительность периода с отрицательными значениями среднемесячных температур составляет восемь месяцев – с октября по май, а с положительными температурами четыре месяца – с июня по сентябрь.

Преобладающими направлениями ветра являются ветры северного и южных румбов, их повторяемость за год по данным ГМЦ ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р» повторяемость ветров этих направлений – 14 и 22 %. Северо-западные ветры имеют наименьшую повторяемость 6 %.

Характеристики климата по метеостанции Тухард представлены в таблицах 1.1-1.5.
Таблица 1.1 Среднемесячные и годовые температуры воздуха, количество осадков, влажность, туманы, м.ст. Тухард (1973-1996 гг.)

	Месяцы
	Температура воздуха, °С
	Влажность воздуха
	Среднее   количество осадков,

мм
	Туманы

	
	средняя месячная
	абс. 

макс.
	абс. 

мин.
	упругость водяного пара, 

мб
	относит. 

в 13 ч, 

%
	
	среднее число дней с туманами
	наибольшее число дней с туманами

	01
	-28,0
	-2,3
	-49,4
	0,7
	77
	27
	3
	10

	02
	-27,5
	0,4
	-54,0
	0,8
	78
	22
	2
	7

	03
	-23,1
	1,3
	-51,9
	1,1
	79
	20
	2
	6

	04
	-15,8
	6,9
	-44,9
	1,9
	77
	19
	2
	6

	05
	-5,9
	12,0
	-30,3
	3,6
	80
	21
	3
	9

	06
	5,7
	31,4
	-8,6
	7,3
	72
	36
	2
	8

	07
	13,5
	33,0
	0,0
	11,1
	64
	33
	1
	5

	08
	10,3
	29,1
	-4,0
	10,2
	75
	51
	3
	8

	09
	3,9
	21,1
	-11,7
	7,1
	80
	42
	3
	9

	10
	-9,5
	9,3
	-37,9
	3,1
	86
	42
	2
	8

	11
	-20,5
	1,4
	-45,2
	1,4
	80
	31
	2
	7

	12
	-24,8
	-0,4
	-54,6
	1,0
	78
	32
	3
	8

	Теплый период 

(апрель - октябрь)
	0,3
	20,4
	-19,6
	6,3
	76
	244
	13
	24

	Холодный период

(ноябрь - март)
	-24,8
	0,1
	-51,1
	1,0
	78
	132
	15
	35

	Год
	-10,5
	33,0
	-54,6
	4,0
	77
	376
	28
	51


Таблица 1.2 Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения снежного покрова, м.ст. Тухард

	Характеристика явления
	Даты
	Число дней 

со снежным покровом

	
	средняя
	ранняя
	поздняя
	

	Появление снежного покрова
	27.09
	03.09
	23.10
	248

	Образование устойчивого снежного покрова
	03.10
	20.09
	23.10
	

	Разрушение устойчивого снежного покрова
	07.06
	26.05
	23.06
	

	Сход снежного покрова
	09.06
	26.05
	24.06
	


Таблица 1.3 Средняя декадная высота снежного покрова, м.ст. Тухард

	Месяцы
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	Наибольшая 

за зиму

	Декады
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	средн.
	макс.
	мин.

	Высота,

см
	9
	14
	21
	27
	31
	36
	39
	43
	45
	44
	44
	46
	51
	55
	57
	60
	63
	66
	68
	70
	70
	70
	67
	51
	75
	128
	28


Таблица 1.4 Повторяемость ветров по направлениям, количество штилей
 и значения средних скоростей ветра, метеостанция Тухард

	Месяцы
	Повторяемость ветра по направлениям, %
	Штили,

%
	Средняя скорость ветра, м/c

	
	
	
	

	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	
	

	01
	10
	9
	7
	10
	47
	11
	6
	1
	4
	4,7

	02
	12
	10
	7
	7
	39
	14
	8
	2
	3
	4,8

	03
	17
	12
	6
	7
	24
	19
	12
	4
	2
	4,7

	04
	23
	17
	6
	5
	17
	12
	13
	6
	2
	5,2

	05
	26
	19
	8
	4
	11
	10
	13
	8
	2
	5,3

	06
	24
	22
	9
	5
	11
	8
	12
	8
	2
	4,9

	07
	29
	24
	9
	5
	10
	7
	9
	7
	3
	4,6

	08
	24
	21
	8
	5
	15
	10
	10
	7
	3
	4,2

	09
	16
	15
	8
	10
	22
	12
	11
	5
	4
	4,2

	10
	15
	12
	8
	7
	26
	15
	13
	5
	4
	4,4

	11
	13
	12
	8
	9
	32
	15
	9
	2
	2
	4,5

	12
	13
	9
	6
	9
	43
	13
	6
	2
	3
	4,9

	Апрель - октябрь
	22
	18
	8
	6
	16
	11
	12
	7
	3
	4,9

	Ноябрь - март
	13
	10
	7
	8
	37
	14
	8
	2
	3
	4,7

	Год
	19
	15
	8
	7
	24
	12
	10
	5
	3
	4,7


Таблица 1.5 Наибольшие скорости ветра различной вероятности, м.ст. Тухард

	1 год
	5 лет
	10 лет
	15 лет
	25 лет

	25 м/с
	29 м/с
	31 м/с
	32 м/с
	39 м/с


Положительный радиационный баланс определяет тепловые ресурсы и характер испарения. По данным «Ресурсов поверхностных вод…» испаряемость (теоретически максимально возможное испарение при данных условиях) в рассматриваемом регионе составляет около 250 мм/год. Согласно монографии «Гидрология заболоченных территорий…», выпущенной ГГИ в 2009 г., величина годового испарения в этом районе составляет 170-190 мм.

В п. Тухард отсутствуют посты государственного контроля над загрязнением атмосферы, контролирующие содержание загрязняющих веществ в составе атмосферного воздуха.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района проектирования, приняты по письму ГМЦ ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р» от 05.12.2011 ГМЦ-№ 2694 (приложение Д), приведены в таблице 1.6.

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в п.
Тухард, принятые на основании письма Территориального ЦМС ГУ «Красноярский 
ЦГМС-Р» от 06.09.2011 № Ц-676 (приложение Е), приведены в таблице 1.7.

Таблица 1.6 Метеорологические характеристики и коэффициенты

	Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца, ° C
	19,1

	Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца, ° C
	-28,2

	Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах 5%), м/с
	9,9

	Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A
	200

	Коэффициент рельефа местности
	1,0


Таблица 1.7 Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Тухард
	Загрязняющее вещество
	Значения фоновых концентраций, мг/м3

	Взвешенные вещества
	0,140

	Диоксид серы
	0,011

	Оксид углерода
	1,8

	Диоксид азота
	0,056


1.3 Гидросфера, состояние и загрязненность поверхностных водных объектов

Гидрографическая сеть в районе расположения проектируемого объекта хорошо развита и принадлежит бассейну Карского моря. Главной водной артерией рассматриваемого района является р. Енисей. Площадка строительства расположена на площади водосбора реки Большая Хета – левого притока р. Енисей. Река Большая Хета берет свое начало из озера Елового. Длина реки 646 км, площадь водосбора в створе п. Тухард 21 100 км². Большая Хета впадает в протоку Широкую р. Енисей, на 325 км от его устья.

Долина реки на рассматриваемом участке хорошо выражена и имеет трапецеидальную форму, ее ширина по длине реки не постоянна и изменяется от 1,6 км до 2,2 км. Склоны долины относительно крутые, высотой 20-30 м, покрыты кустарником и редкой лиственницей.

На этом участке река имеет двустороннюю пойму, ширина ее левобережной части составляет около 1 км, правобережной – изменяется от 0,1 до 1,4 км. Поверхность поймы покрыта густым кустарником. В понижениях расположены заболоченные участки и небольшие озера.

Русло реки в районе предполагаемого строительства однорукавное, его ширина при меженных уровнях изменяется в пределах 350-400 м. В период подпора от р. Енисей ширина реки увеличивается до 1,8-2,0 км.

Глубины при меженных уровнях воды составляют около 4 м, увеличиваясь на стрежне до 7-8 м.

Русло реки сложено преимущественно песчаными грунтами, также встречаются галечниковые грунты. Берега сложены суглинком и супесью, с редкими вкраплениями валунов и гальки.

Наибольшие скорости течения и уклоны водной поверхности на участке будут наблюдаться на спаде весеннего половодья, когда подпор от р. Енисей уже практически не сказывается. В этот период максимальные поверхностные скорости течения на стрежне могут достигать 1,5 м/с. Средний уклон водной поверхности в это время равен 0,10-0,15 ‰. В межень поверхностные скорости уменьшаются до 0,5-0,7 м/с.

Питание реки преимущественно снеговое, при этом доля весеннего стока в годовом достигает 75-85 %, тогда как доля зимнего составляет всего 1,5-2,5 %. В летне-осенний период нередко проходят дождевые паводки. Максимальные уровни воды р. Большая Хета на рассматриваемом участке обуславливаются подпором р. Енисей во время прохождения по нему пика весеннего половодья. Стоит отметить, что даже при максимальных расчетных уровнях редкой повторяемости, площадка, где предполагается разместить полигон ТБО, не затапливается водами Большой Хеты.

Ледообразование на рассматриваемом участке р. Большая Хета в среднем начинается в начале октября. Осенний ледоход проходит спокойно, при низких уровнях воды. Устойчивый ледяной покров устанавливается, как правило, в середине октября. В суровые зимы, к концу апреля, толщина ледяного покрова может достигать 1,2-1,4 м.

Вскрытие реки происходит на подъеме весеннего половодья при высоких уровнях воды в среднем в первой декаде июня. Наибольшие размеры ледяных полей в начале ледохода могут достигать 100 м в поперечнике. Максимальные скорости движения льда на стрежне – 1,5 м/с.
Мониторинг качества вод реки Большая Хета гидрометеослужбой не ведется. По результатам физических, химических и бактериологических анализов вода в реке в естественном состоянии непригодна для хозяйственно-питьевого водоснабжения без предварительной очистки на очистных сооружениях. Фоновые содержания загрязняющих веществ в р. Большая Хета представлены в таблице 1.8.
В непосредственно близости от проектируемых сооружений гидрографическая сеть представлена сетью небольших озер и ручьев (рисунок 1). Проектируемая площадка находится на водосборной поверхности безымянного озера № 1. Согласно письму ФГУ «Енисейрыбвод» от 31.08.2011 № 03-32/1295( приложение Г) озеро № 1 относится к водоёму рыбохозяйственного значения 1 категории.
Таблица 1.8 Фоновые содержания загрязняющих веществ в р. Большая Хета

	Показатели качества
	Единицы 
измерения
	Результаты анализа 
(среднегодовые данные)

	Мутность
	мг/л
	1,85±0,32

	Цветность
	град.
	50,0±5

	Запах
	балл
	0

	рН
	единиц
	7,1±0,2

	Жесткость
	ммоль/л
	1,2±0,2

	Окисляемость
	мгО2/л
	14,5±3,6

	Общая минерализация
	мг/л
	110,00±11

	H/продукты
	мг/л
	<0,01

	АПАВ
	мг/л
	<0,025

	Фенольный индекс
	мг/л
	< 0,002

	Возбудители кишечных инфекций, в 1л
	мг/л
	-

	НВЧ-ОКБ
	КОЕ в 100 мл
	< 30

	НВЧ-ТКБ
	КОЕ в 100 мл
	< 30

	Колифаги
	КОЕ в 100 мл
	-

	ОКБ
	в 100 мл
	-

	ТКБ
	в 100 мл
	-
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Рисунок 1

В районе поселка Тухард осуществляется забор воды из реки Большая Хета и сброс сточных вод после очистки на очистных сооружениях ниже по течению реки. Состав сточных вод представлен в таблице 1.9. Объём сброса сточных вод составляет 
146 тыс. м3/год.

Поверхностный сток с площадки предполагаемого строительства попадает в реку через существующую гидрографическую сеть ниже существующего выпуска сточных вод.

Таблица 1.9 Состав сточных вод  после очистки
	Показатели
	Единицы измерения
	ПДКр.х.
	Значение

	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	40
	12,7±1,3

	Хлориды
	мг/л
	300
	11,9±1,2

	Сульфаты
	мг/л
	100
	5,3±0,4

	Нитриты
	мг/л
	0,08
	< 0,02

	рН
	единиц
	6 – 9
	7,0±0,2

	H/продукты
	мг/л
	0,05
	<0,01

	Аммиак
	мг/л
	0,5
	<0,5

	Железо
	мг/л
	0,1
	1,01±0,07

	БПК
	Мг О2/л
	3
	4,8±0,2

	АПАВ
	мг/л
	0,2
	< 0,025

	Фосфаты
	мг/л
	0,2
	0,45±0,09

	Взвешенные вещества
	мг/л
	5,25
	14,0±2,1

	Общая минерализация
	мг/л
	1000
	124,5±12,5


1.4 Оценка существующего состояния территории и геологической среды

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства находится в области развития аккумулятивной равнины, сложенной озерно-аллювиальными отложениями верхнечетвертичного возраста.

Рельеф площадки пологоволнистый, образован при планировке территории: практически повсеместно с поверхности земли вскрываются техногенные отложения. 

По проектируемой площадке ТБО уклон земной поверхности происходит с юго-востока от отметки 14,36 (скв. № 1924) на северо-запад к отметке 27,36 (скв. № 1915Г).

Перепад высот составляет 13,0 м.

Равнинность территории является наиболее общей и древней чертой ее рельефа, унаследованного с мезозоя, и обусловлена она платформенным режимом развития местности.

Современный рельеф района обусловлен деятельностью ледника и морской трансгрессией в верхнечетвертичное время, а также речными эрозионно-аккумулятивными процессами.

Рассматриваемая территория расположена в пределах субгеосинклинальной впадины Западно-Сибирской плиты с досинийским складчатым фундаментом. В синийское, палеозойское и нижнетриасовое время она характеризовалась переходным периодом от геосинклинального к платформенному, который завершился в нижнем триасе проявлениями вулканизма.

Начиная с юры, район представляет собой область преимущественного погружения с осадконакоплениями, типичными для субгеосинклинального участка платформы. После верхнемеловой трансгрессии рассматриваемая территория длительное время развивалась в континентальных условиях. В это время ведущими были дизъюнктивные движения по разломам древнего заложения, неоднократно обновляющиеся до новейшего времени.

Четвертичные отложения залегают почти горизонтально. Наблюдающиеся нарушения локальны и имеют псевдотектоническую природу.

В геолого-литологическом строении участка на исследуемую глубину (12,0 м) принимают участие озерно-аллювиальные каргинские образования верхнечетвертичного возраста, перекрытые практически повсеместно современными биогенными и техногенными отложениями.

Ниже рассматривается геолого-литологическое строение участка в порядке напластования слоев.

Современные техногенные отложения, встреченные практически повсеместно с поверхности, за исключением трассы проектируемой ВЛ. В основном представлены песками пылеватыми, редко мелкими и средней крупности с гравием и галькой, а также бытовым и строительным мусором. Мощность изменяется от 0,5 до 3,0 м. Способ образования техногенных отложений – отсыпка. Давность отсыпки с 70-х гг. и по настоящее время.

Современные биогенные отложения имеют весьма ограниченное распространение и представлены торфом, который залегает с поверхности мощностью 2,4 м. По условиям образования торф относится к торфам верхового типа.

Торф темно-коричневый, средне- и слаборазложившийся, твердомерзлый, сильнольдистый, базальной криотекстуры.

Верхнечетвертичные отложения представлены образованиями каргинского горизонта. Верхнечетвертичные отложения характеризуют озерно-аллювиальные фации.

Озерно-аллювиальные отложения каргинского горизонта имеют повсеместное распространение и слагают верхнюю часть разреза. Представлены они суглинками, супесями и песками.

Супеси серые, коричневые и коричневато-серые, пылеватые и песчанистые, с прослоями песка пылеватого и мелкого, с гравием до 10-15 %, редко количество гальки и гравия достигает 40,4 %. Супеси по степени льдистости подразделяются на льдистые и слабольдистые.

Льдистые супеси имеют ограниченное распространение и вскрыты скважинами локально на участке складируемых ТБО и по трассе проектируемой ВЛ. Супесь пылеватая и песчанистая. Максимальная мощность супеси составляет 4,7 м, подошва слоя залегает на абсолютной отметке 9,0 м. Криогенная текстура супеси слоистая, тонкоредкошлировая, среднешлировая, сетчатая. Залегают под техногенными песками, торфами, песками пылеватыми, слабольдистыми и супесями слабольдистыми. 

Слабольдистые супеси вскрыты в разрезе практически по всему участку. В основном супеси залегают под насыпными грунтами и под песками пылеватыми. Супеси пылеватые, реже песчанистые, с прослоями песка мелкого, с гравием и галькой до 15 %. На локальных участках содержание гальки и гравия составляет 30-40 %, мощность этих прослоев не превышает 0,4 м. Криогенная текстура супеси редко тонкослоистая, тонкоредкошлировая и массивная. Мощность грунта колеблется от 0,7 до 5,3 м, абсолютные отметки подошвы - от 8,8 до 24,7 м.

Суглинки легкие и тяжелые, серые, коричневато-серые, в основном с редким гравием и галькой, редко количество гальки и гравия достигает 24,8 %, с прослоями песка. 

По содержанию ледяных включений относятся к слабольдистым и льдистым грунтам.

Слабольдистые суглинки имеют ограниченное распространение и вскрыты локально на проектируемой площадке ТБО и по трассе проектируемой ВЛ, перекрываются техногенными песками льдистыми, супесями льдистыми и слабольдистыми. Суглинки легкие, пылеватые. Криогенная текстура суглинков тонкоредкослоистая, массивная и тонкоредкосетчатая. Мощность суглинков колеблется от 1,2 до 2,2 м, абсолютные отметки подошвы от 14,2 
до 22,0 м.

Суглинки легкие, пылеватые. Криогенная текстура суглинков тонкослоистая. Мощность суглинков 1,5 м, абсолютная отметка подошвы 20,4 м.

Пески отложений каргинского горизонта представлены мерзлыми слабольдистыми, льдистыми и сильнольдистыми песками пылеватыми и мелкими. Льдистые и сильнольдистые пески обычно приурочены к зонам развития подземных льдов.

Слабольдистые пески пылеватые серые, коричневые, коричневато-серые, редко желтые. Песок серый и коричневато-бурый, с прослоями супеси, с гравием и галькой 
до 24,9 %. Криогенная текстура песка массивная. Мощность песка колеблется от 0,5 до 7,5 м, абсолютные отметки подошвы - от 7,7 до 22,6 м.

Льдистые пески пылеватые серые, характеризуются базальной криогенной текстурой. Залегают под слабольдистыми песками пылеватыми. Максимальная мощность песков 2,4 м 
с абсолютными отметками подошвы слоя 15,2 м.

Сильнольдистые пески пылеватые серые и коричневые характеризуются атакситовой криогенной текстурой. Мощность песка колеблется от 0,8 до 3,5 м, абсолютные отметки подошвы изменяются от 11,7 до 14,2 м.

Лед кристаллический залегает в виде линзы мощностью 0,2 м с абсолютной отметкой подошвы 17,2 м. Лед прозрачный, массивный, с параллельной слоистостью. Прослой льда, мощностью 0,2 м, с включением растительных остатков до 10 %, с абсолютной отметкой подошвы 17,2 м. 

Слабольдистые пески мелкие имеют серый цвет с единичными включениями гравия и гальки. Песок массивной криогенной текстурой. Вскрытая мощность песка колеблется 
от 4,8 до 6,6 м. Абсолютная отметка подошвы изменяется от 2,4 до 15,4 м. Залегает в основании разреза в основном под песками пылеватыми слабольдистыми, редко под супесями льдистыми и слабольдистыми.

Геокриологические условия

Изучаемый участок относится к району практически сплошного развития многолетнемерзлых пород, мощность которых изменяется в пределах 100-250 м.

К образованию ледниковых отложений и формированию мерзлых пород привело похолодание климата в позднеплиоцен-четвертичное время.

За среднегодовую температуру грунта принята температура на глубине 10,0 м.

Установившаяся температура многолетнемерзлых пород данного участка на глубине равной 10 м колеблется от минус 0,5 до минус 5,4 ºС, в основном колеблются от 3 до 4 ºС. Низкие температуры приурочены к заболоченным участкам и к участкам, прилегающим к озеру, расположенному к западу от проектируемой ВЛ. Наиболее высокие температуры приурочены к центральной части проектируемой площадки ТБО, что связано с большой мощностью насыпки.

Многолетнемерзлые грунты исследуемого участка характеризуются разнообразными криогенными текстурами и различной степенью льдистости.

Грунты на исследуемом участке по степени пучинистости относятся к сильнопучинистым и чрезмерно пучинистым. Наиболее пучинистыми являются глинистые грунты и пески пылеватые.

По степени засоленности все грунты относятся к незасоленным. Степень засоленности для связных грунтов изменяется в пределах от 0,04 до 0,15, для песков она составляет 
0,02-0,05.

Сезонное оттаивание грунтов участка зависит не только от радиационно-теплового баланса, но и от их литологического состава, наличия снежного покрова и его мощности, 
а также разнообразных техногенных факторов.

Оттаивание деятельного слоя начинается в конце мая – начале июня и продолжается до сентября-октября, в октябре-ноябре уже начинается промерзание сезонноталого слоя.

Нормативная глубина слоя сезонного оттаивания, рассчитанная согласно приложению № 3 СНиП 2.02.04-88 для техногенных льдистых песков составляет 2,5 м, биогенных льдистых и сильнольдистых торфов составляет 0,7 м, для озерно-аллювиальных слабольдистых супесей – 2,3 м и пылеватых слабольдистых песков – 2,4 м.

Все оттаявшие за теплый период грунты зимой промерзают на полную мощность.

Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия участка характеризуются развитием временного водоносного горизонта надмерзлотных подземных вод, приуроченных к сезоннооттаивающему слою, которые функционируют только в теплый период. Максимальный уровень надмерзлотных подземных вод в период весеннего снеготаяния и обильных дождей может достигать отметок современного рельефа. Водовмещающими породами будут служить современные техногенные и биогенные отложения, а также верхнечетвертичные каргинские озерно-аллювиальные пески и прослои песков в супесях.

1.5 Характеристики территории с особым режимом природопользования
Участок строительства расположен вне границ действующих и планируемых к организации особо охраняемых природных территорий федерального и краевого значения (приложение. Б).
Объекты культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства на территории п. Тухард отсутствуют (приложение В).

Участок строительства расположен за пределами водоохранных зон водоемов.

1.6 Характеристики растительности и животного мира

На территории строительства проектируемого объекта типичная тундровая растительность. Преобладают низкорослые полярные кустарники (карликовой березы, ивы), кустарнички (голубика, багульник) осоки, мхи, лишайники. Очагово встречаются заросли ольхи высотой от 1,5 до 3,0 м.
Площадка предполагаемого строительства расположена в пределах существующей хозяйственной деятельности вне пределов ареалов обитания представителей естественного животного мира.
2 Основные проектные решения

2.1 Краткая характеристика существующего положения

Численность постоянного населения п. Тухард на 01 января 2011 года составляла 
922 человека, 858 из них представители коренной национальности. Градообразующим предприятием п. Тухард является ОАО «Норильскгазпром» - предприятие занимающееся добычей природного газа. Работники предприятия работают в посёлке по вахтовому методу. Прибывают они из Норильска и Дудинки на вертолетах, а проживают в благоустроенных общежитиях. Электроэнергию, тепло- и водоснабжение представляет ОАО «Норильскгазпром».
В поселке имеется школа, больница, почтовое отделение, библиотека, сельский дом культуры, пекарня, частные магазины. Коренное население занимается оленеводством и добычей рыбы. На 1 января 2011 года общее поголовье домашних оленей в тухардской  тундре составляло 29100 голов. В оленеводстве занято более 50 семей. Более 20 семей заняты рыбным промыслом. Вся сельскохозяйственная продукция принимается товаро-заготовительными организациями сельхозартелью «Факел» и кооперативом «Сузун».
Связь с поселком осуществляется круглогодично вертолетами, зимний период автотранспортом, летний период по реке Большая Хета.

2.2 Цель проекта

Целью настоящего проекта является строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов.

2.3 Проектные решения

В связи с отсутствием на территории п. Тухард специализированных предприятий по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) и необходимой транспортной инфраструктуры, предусматривается организация специализированного полигона для хранения твердых бытовых и промышленных отходов.

Проектом предусматривается размещение полигона на выделенном земельном участке размером 60х70 м.

Проектом предусматривается:

· организация зоны складирования ТБО;

· организация хозяйственной зоны полигона в составе: контрольно-пропускной пункт (КПП) и бытовые помещения, размещаемые в мобильном здании «Ермак-600»; 

· сооружение подъездной дороги с двухсторонним движением с освещением на металлических стойках с железобетонным основанием;

· сооружение контрольно-дезинфицирующей зоны на выезде с полигона с устройством железобетонной ванны, заполняемой раствором лизола;

· сооружение периметрального ограждения территории полигона высотой 2 м с установкой ворот распашных;

· сооружение металлической мачты высотой 25 м на железобетонных опорах для освещения зоны складирования ТБО и хозяйственной зоны;

· водоснабжение полигона привозной водой для хозяйственно-бытовых нужд;

· строительство линии ВЛ 0,4 кВ для энергоснабжения полигона с прокладкой ее по сооружаемой по проекту металлической кабельной эстакады и на металлических стойках;
· сооружение трех контрольные колодцев для забора проб за пределами полигона.

Проектируемый полигон ТБО рассчитан на хранение отходов сроком 15 лет.
Ежегодное поступление ТБО составляет 446,8 тонн (2028 м3).

Штатная численность работников полигона – 3 человека.

Режим работы полигона односменный. Доставка отходов – 1 раз в сутки.

В здании КПП могут размещаться до 5 человек (в летний период).

Доставка отходов предусматривается мусоровозом типа КО-427-80. Уплотнение отходов – бульдозером типа ЧЕТРА марок Т-11.01, ЯМБР-3 и Б10-МБ. Уплотненный слой ТБО изолируется слоем грунта. Для изоляции 8221,5 м3 уплотненных ТБО потребуется грунт в объеме 2220,4 м3.

Предполагаемая высота складирования отходов до отметки– 11,700 м.
На контрольно-пропускном пункте организованы помещения: проходной, дежурного персонала, санитарно-бытовое (биотуалет с раковиной). Здание укомплектовано: накопительным водоподогревателем, необходимой мебелью, системой отопления (электрические радиаторы), системой вентиляции.

Площадка складирования твердых бытовых отходов имеет размеры в плане 
50,0х70,0 м. За относительную отметку 0,000 принят уровень поверхностных и паводковых вод. Так как уровень грунтовых вод совпадает с уровнем поверхностных и паводковых вод  организована подсыпка площадки песчано-гравийной смесью на 1 м выше максимального уровня поверхностных и паводковых вод. По подсыпке устраивается водоупорный экран. Конструкция экрана состоит из двух слоев:

· слой глины с ненарушенной структурой, с коэффициентом фильтрации не ниже 0,001 м/сут толщиной 0,5 м;

·  защитный слой из местного грунта толщиной 0,3 м.

Подъездная дорога к полигону и территория хозяйственной зоны будут благоустроены асфальтобетонным покрытием согласно требованиям пункта 1.19 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов».

Так как проектируемая автомобильная дорога к площадкам контрольных колодцев опоясывает территорию полигона по всему периметру и служит барьером от попадания паводковых и ливневых вод на территорию полигона, проектом предусматривается устройство водоотводного канала на участке сопряжения автодорог с существующей дорогой в самом низком месте рельефа для перепуска поверхностных вод в пониженные места.

Виды и объемы ежегодно поступающих отходов, которые предполагаются к хранению на проектируемом полигоне, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Виды и количество ежегодных отходов на полигоне ТБО
	Код отходов по ФККО
	Наименование размещаемых отходов по ФККО
	Количество

	
	
	м3
	т

	9120040001004
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	1056,385
	211,277

	5750020213004
	Покрышки отработанные
	23,038
	27,646

	3140030011004
	Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %)
	0,0001
	0,009

	5490270101034
	Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
	24,62
	4,924

	9430000000000
	Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод
	3,526
	6,347

	3515050001995
	Тормозные колодки отработанные
	0,002
	0,896

	3140430201995
	Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов
	0,0001
	0,001

	9120100100005
	Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные
	10,8
	2,16

	1711070011004
	Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины
	4,845
	0,969

	1711200001005
	Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные
	68
	13,6

	1872000000000
	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями (отработанные воздушные фильтры)
	12,896
	6,448

	1872000000000
	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями (фильтрующий элемент отработанных масляных фильтров)
	2,678
	1,339

	1872000000000
	Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями (фильтрующий элемент отработанных топливных фильтров)
	1,492
	0,746

	3140160001000
	Отходы минерального волокна (отходы минеральной ваты, содержащие фенол и фенольные соединения)
	2,484
	1,742

	3140230301034
	Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %)
	1,9
	2,47

	3140380111004
	Пыль гипсовая
	5,805
	1,161

	5750010113005
	Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства
	0,292
	0,38

	5810110801995
	Обрезки и обрывки тканей смешанных
	4,17
	0,834

	9120050001005
	Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный
	147,465
	29,493

	9120110001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами
	594,615
	118,923

	9120120001005
	Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами
	26,49
	5,298

	9236000013005
	Отходы изолированных проводов и кабелей
	0,517
	0,983

	3512040001000
	Отходы лакокрасочных средств (тара из-под лакокрасочных материалов)
	3,288
	1,644

	3513160011004
	Пыль черных металлов незагрязненная
	0,224
	0,112

	5710290001000
	Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь загрязненные, с содержанием горюче смазочных материалов менее 15% (тара 
из-под нефтепродуктов)
	0,864
	0,432

	5750030001004
	Резиноасбестовые отходы, в том числе отработанные и брак
	0,614
	0,307

	9710000000000
	Медицинские отходы (терапевтические дезинфицированные)
	0,5
	0,1

	1871020101005
	Отходы упаковочной бумаги незагрязненные
	0,25
	0,05

	1871020201005
	Отходы упаковочного картона незагрязненные
	6,1
	1,22

	1711050213005
	Деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины
	20,7
	4,14

	1871030001005
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	2,115
	0,423

	3140070301995
	Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства
	0,031
	0,054

	3140080201995
	Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп)
	0,072
	0,201

	3510010101995
	Свечи зажигания автомобильные отработанные
	0,001
	0,001

	3512160101995
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	0,128
	0,243

	5710290201995
	Отходы полиэтилена в виде пленки
	1,05
	0,231

	Итого
	
	2027,957
	446,804


Рекультивацию полигона предполагается выполнить в два этапа: технический и биологический. 

Рекультивация проводится по окончании стабилизации закрытого полигона - процесса упрочнения свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. Срок процесса стабилизации полигона для северной климатической зоны составляет три года.

В конце процесса стабилизации производится завоз грунта для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Технический этап рекультивации включает исследования состояния свалочного грунта и его воздействия на окружающую среду, подготовку территории полигона к последующему целевому использованию. К нему относятся: 

· получение данных о геологических, гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения полигона;

· создание рекультивационного многофункционального покрытия;

· планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально-плодородных почв.

Для выработки решений по исключению влияния газохимического загрязнения атмосферы определяют состав и свойства образующегося биогаза, содержание органики, влажность и другие данные. С учетом полученных данных и анализа климатических и геологических условий расположения полигона составляется прогноз образования биогаза и выбирается метод дегазации и конструкция рекультивационного покрытия полигона.  

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территорий полигона для их дальнейшего целевого использования в народном хозяйстве. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель. Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом рекультивации.

Работы по рекультивации закрытого полигона составляют систему мероприятий, осуществляемых как в период эксплуатации, так и в процессе самого производства работ.

3 Результаты оценки воздействия на окружающую среду

3.1 Воздействие объекта на атмосферный воздух

3.1.1 Характеристика проектируемых объектов как источников возможного воздействия на атмосферный воздух

При строительно-монтажных работах проектируемых объектов негативное воздействие на атмосферный воздух может быть оказано выделениями загрязняющих веществ при выполнении работ по нанесению защитных покрытий, сварочных работах, работающими на территории автотранспортом и строительной техникой.

Проектируемый полигон ТБО будет оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух 
· при выделении с поверхностей полигонов газообразных загрязняющих веществ, образующихся в результате биотермического анаэробного процесса распада органических составляющих твердых бытовых и промышленных отходов;

· при работе на полигоне бульдозера, мусоровоза и автосамосвала доставляющего грунт для изоляции ТБО.
Расчет количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

С целью определения количественных характеристик выбросов при производстве строительно-монтажных работ и при эксплуатации проектируемого объекта произведены расчеты выбросов загрязняющих веществ.

Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ произведены для процессов и работ в период строительства (1-5) и при эксплуатации полигона ТБО (6):

1. При нанесении защитных покрытий – по методике [45].
2. При сварочных работах – по методике [46].
3. При работе автотранспорта – по методике[47].
4. При работе стационарных дизельных установок – по методике [49].
5. При работе дорожно-строительной техники – по методике [48].
6. При эксплуатации полигона ТБО – по методике [59].
Для проведения расчетов использовался программный комплекс «Модульный экорасчет» научно-производственного предприятия «Логус» и его модули расчета выбросов ЗВ:

· «Нанесение лакокрасочных материалов»; 

· «Сварочные работы»;

· «Стационарные дизельные установки»;

· «Полигоны ТБО и промышленных отходов».

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при строительно-монтажных работах представлены в таблице 3.1. Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации полигона ТБО представлены в таблице 3.2. Общая характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу при эксплуатации полигона ТБО представлена в таблице 3.3.
Таблица 3.1 Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
 при строительно-монтажных работах

	№ п/п
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности
	Выброс загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах, т/год

	1
	0123
	Железа оксид 
	III
	0,0042793

	2
	0143
	Марганец и его соединения
	II
	0,0003356

	3
	0301
	Азот (IV) оксид
	II
	3,482535901

	4
	0304
	Азот (II) оксид
	III
	0,562840661

	5
	0328
	Углерод 
	III
	0,297627103

	6
	0330
	Серы диоксид (SO2)
	III
	0,569474392

	7
	0337
	Углерод оксид (СО)
	IV
	3,481591618

	8
	0342
	Фтористый водород 
	II
	0,0002863

	9
	0344
	Фтористые соединения: плохо растворимые
	II
	0,0003079

	10
	0621
	Толуол 
	III
	0,015975

	11
	0703
	Бенз(а)пирен
	I
	0,0000067

	12
	1325
	Формальдегид (HCHO)
	II
	0,064606286

	13
	2732
	Керосин
	-
	1,666420981

	14
	2752
	Уайт-спирит 
	-
	0,125

	15
	2902
	Взвешенные вещества 
	III
	0,0004881

	16
	2908
	Пыль неорганическая, сод, SiO2 20-70%
	III
	0,0003079


Таблица 3.2 Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
 при эксплуатации полигона ТБО
	№ п/п
	Код вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности
	Выброс загрязняющих веществ, т/год

	1
	0301
	Азота диоксид
	III
	0,3510439

	2
	0303
	Аммиак
	IV
	0,1271655

	3
	0304
	Азота оксид
	III
	0,037374

	4
	0328
	Углерод (Сажа)
	III
	0,050439

	5
	0330
	Оксиды серы (в пересчете на SO2)
	III
	0,0564889

	6
	0333
	Сероводород (H2S) 
	I
	0,0062032

	7
	0337
	Оксид углерода (CO) 
	III
	0,3624403

	8
	0410
	Метан 
	III
	12,624698

	9
	0616
	Ксилол  
	III
	0,1056929

	10
	0621
	Толуол 
	III
	0,1724966

	11
	0627
	Этилбензол 
	III
	0,0226655

	12
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	I
	0,00000006

	13
	1325
	Формальдегид (HCHO)
	II
	0,0248381

	14
	2732
	Керосин
	-
	0,120083


Таблица 3.3 Общая характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу
при эксплуатации полигона ТБО

	Вредное вещество
	Кол-во вредных веществ отходящих из всех источников
	в том числе
	из поступивших на очистку
	Всего выбрасы-вается в атмосферу
	Уловлено и обезврежено в % к общему кол-ву вредных веществ

	Наименование
	Код
	
	выделяется без очистки
	поступает на очистку
	уловлено и обезврежено
	будет утилизи-ровано
	
	

	Азота диоксид
	0301
	0,3510439
	0,3510439
	-
	-
	-
	0,3510439
	-

	Аммиак
	0303
	0,1271655
	0,1271655
	-
	-
	-
	0,1271655
	-

	Азота оксид
	0304
	0,037374
	0,037374
	-
	-
	-
	0,037374
	-

	Углерод (Сажа)
	0328
	0,050439
	0,050439
	-
	-
	-
	0,050439
	-

	Оксиды серы (в пересчете на SO2) 
	0330
	0,0564889
	0,0564889
	-
	-
	-
	0,0564889
	-

	Сероводород (H2S)
	0333
	0,0062032
	0,0062032
	-
	-
	-
	0,0062032
	-

	Оксид углерода (CO) 
	0337
	0,3624403
	0,3624403
	-
	-
	-
	0,3624403
	-

	Метан 
	0410
	12,624698
	12,624698
	-
	-
	-
	12,624698
	-

	Ксилол  
	0616
	0,1056929
	0,1056929
	-
	-
	
	0,1056929
	-

	Толуол   
	0621
	0,1724966
	0,1724966
	-
	-
	-
	0,1724966
	-

	Этилбензол 
	0627
	0,0226655
	0,0226655
	-
	-
	-
	0,0226655
	-

	Бенз/а/пирен 
(3, 4-Бензпирен)
	0703
	0,00000006
	0,00000006
	-
	-
	-
	0,00000006
	-

	Формальдегид (HCHO) 
	1325
	0,0248381
	0,0248381
	-
	-
	-
	0,0248381
	-

	Керосин
	2732
	0,120083
	0,120083
	-
	-
	-
	0,120083
	-


Перечень и характеристики веществ, выделяемых в атмосферу при реализации проекта и эксплуатации создаваемого по проекту полигона ТБО, представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 Характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
в случае реализации и эксплуатации проекта
	№
пп
	Наименование загрязняющего вещества
	Химическая формула вещества
	Класс 
опасности
	Предельно допустимая концентрация
	Характеристика вещества

	
	
	
	
	ПДКм.р.
	ПДКс.с.
	

	1. 
	диЖелезо триоксид
	Fe2О3
	III
	─
	0,04
	Аэрозоли, оказывающие фиброгенное воздействие на организм

	2. 
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид
	Mn
	II
	0,01
	0,001
	Аэрозоли, вызывающие аллергические реакции в организме

	3. 
	Азота диоксид
	NO2
	III
	0,2
	0,04
	Обладают раздражающим и прижигающим действием на дыхательные пути. Могут вызвать бронхопневмонию и отравления вплоть до смертельных

	4. 
	Азот (II) оксид
	NO
	III
	0,4
	0,06
	

	5. 
	Углерод
	С
	III
	0,15
	0,05
	Оказывает резорбтивное действие, т.е. возможность развития общетоксических, мутагенных, канцерогенных, гонадотоксических и других эффектов

	6. 
	Сера диоксид
	SO2
	III
	0,5
	0,05
	Бесцветный газ с резким запахом. Раздражает верхние дыхательные пути. При соприкосновении с влагой образует серную кислоту, которая разъедает слизистую оболочку дыхательных путей

	7. 
	Углерод оксид
	CO
	IV
	5,0
	3,0
	Оказывает непосредственное токсическое действие на клетки, нарушая дыхание и уменьшая поступление в ткани кислорода

	8. 
	Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор)
	HF; SiF4
	II
	0,02
	0,005
	Газ остронаправленного действия. Разъедает слизистые оболочки

	9. 
	Фториды неорганические плохо растворимые (в пересчете на фтор)
	AlF; CaF
	II
	0,2
	0,03
	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия

	10. 
	Диметилбензол
	С8Н10
	III
	0,2
	-
	Пары ксилола оказывают наркотическое действие, раздражают кроветворные органы, слизистые оболочки, вызывают сердцебиение, опьянение, онемение конечностей, озноб, одышку, бессонницу. Симптомы хронического отравления: усталость, сердечно-сосудистые расстройства, носовые кровотечения и т.д.

	11. 
	Метилбензол
	С7Н8
	III
	0,6
	-
	Пары оказывают наркотическое действие, вызывают головную боль, тошноту, расстройство равновесия, потерю сознания

	12. 
	Бенз/а/пирен
	-
	I
	-
	0,000001
	Аэрозоли, оказывающие канцерогенное воздействие на организм

	13. 
	Формальдегид
	СН2О
	II
	0,035
	0,003
	Раздражающий газ, вызывает дегенеративные процессы в паренхиматозных органах, сенсибилизирует кожу

	14. 
	Керосин
	─
	─
	─
	1,2 (ОБУВ)
	Пары. Действуют токсически на костный мозг

	15. 
	Уайт-спирит
	─
	─
	─
	1,0 (ОБУВ)
	При хроническом отравлении парами происходят функциональные нервные расстройства

	16. 
	Взвешенные вещества
	─
	III
	0,5
	0,15
	Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), оказывающая фиброгенное воздействие на организм


	17. 
	Пыль неорганическая: 
70 – 20% SiO2
	─
	III
	0,3
	0,10
	Аэрозоли, оказывающие фиброгенное воздействие на организм

	18. 
	Сероводород (дигидросульфид)
	H2S
	II
	0,008
	─
	Бесцветный газ с характерным запахом тухлых яиц. Это сильный нервный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания. Действует на нервную и сердечно-сосудистую системы

	19. 
	Этилбензол
	С8H10
	III
	0,020
	-
	Вызывает наркотическое отравление. Поражает нервную, сосудистую системы, внутренние органы, включая печень.


3.1.2 Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов, проектируемых объектов

С целью определения воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух согласно методике [40] с помощью унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) (Эколог( фирмы «Интеграл» произведено два расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе жилой зоны п. Тухард:

· строительно-монтажные работы (приложение Ж);

· при эксплуатации полигона ТБО - проектный вариант (приложение К).

При проведении расчетов были учтены:

· метеорологические характеристики и коэффициенты (таблица 1.6, п. 1.2);

· фоновое загрязнение атмосферного воздуха в п. Тухард (таблица 1.7, п. 1.2).
Результаты расчетов на рассеивание представлены в таблице 4.1.
3.1.3 Воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух

Воздействие на атмосферный воздух при строительно-монтажных работах будут оказывать выделения загрязняющих веществ при работе строительной техники и автотранспорта, сварочных работах, работах по нанесению защитных покрытий.
При эксплуатации полигона ТБО выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут происходить от полигона ТБО и работающем на нём бульдозера, мусоровоза и автосамосвала, доставляющего грунт для изоляции ТБО. Источником выброса будет являться полигон ТБО.
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ показывают, что:
· выбросы загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах не создадут в приземных слоях атмосферы поселка Тухард превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не создадут на границе санитарно-защитной зоны превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;
· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ в поселке Тухард.

3.1.4 Характеристика проектируемого объекта как источника возможного шумового воздействия

При строительстве проектируемых объектов негативное шумовое воздействие на атмосферный воздух может быть оказано работающими на территории автотранспортом и строительной техникой, стационарными дизельными установками.

Основным объектом возможного негативного шумового воздействия на атмосферный воздух при эксплуатации проектируемого объекта может являться самоходная техника и автотранспорт, работающие на полигоне.
3.1.5 
Акустические расчеты 

С целью определения шумового воздействия производимых работ при строительстве и от проектируемого объекта на жилую зону п. Тухард согласно строительным нормам и правилам [36] с помощью программы «Эколог-Шум» фирмы «Интеграл» произведено два акустических расчета:

· строительно-монтажные работы;

· проектный вариант.

Карты распределения звукового давления и отчет приведены в приложении А.

3.1.6 Шумовое воздействие объекта

Допустимые значения уровней звука для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, результаты акустических расчетов, выполненных для строительно-монтажных работ и проектного варианта, приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 Результаты акустических расчетов

	Допустимые значения, дБА
	Расчетные значения уровней звука, La, дБА

	с 7 до 23 ч
	с 23 до 7 ч
	Строительно-монтажные работы
	Проектный вариант

	Уровень звука
	Максимальный уровень звука
	Уровень звука
	Максимальный уровень звука
	
	СЗЗ
	поселок

	55
	70
	45
	60
	51,55
	39,57
	32,73


Уровни звука (дБА) в жилой зоне п. Тухард при строительно-монтажных работах не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Уровни звука (дБА) в жилой зоне п. Тухард в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

3.2 Воздействие объекта на поверхностные воды

3.2.1 Воздействие объекта на состояние водных ресурсов

Уровень воздействия проектируемого объекта на состояние поверхностных и подземных вод определяется его режимом водопотребления и водоотведения.

Обеспечение строительства водой будет осуществляться в соответствии с проектом организации строительства (см. том 6).

При эксплуатации проектируемых сооружений водопотребление и водоотведение не осуществляется, за исключением безвозвратного потребления привозной воды на хозяйственно-бытовые нужды. В мобильном здании «Ермак-600» установлен биотуалет с раковиной. В камере биоразложения под воздействием повышенной температуры происходит разложение и сушка фекальных масс с превращением их в порошкообразный компост( безопасный в санитарном отношении и пригодный для использования в качестве удобрений. Затем фекальные массы передаются на локальные очистные сооружения биологической очистки сточных вод поселка Тухард.
Реализация проекта не предусматривает образование сточных вод и организацию выпусков сточных вод, а также изменение расположения и параметров существующих выпусков сточных вод.

Проектируемый полигон располагается за пределами водоохранных зон водных объектов, а поверхностный сток с этой территории через сеть ручьев и озер попадает в реку Большую Хету за пределами зоны санитарной охраны действующего водозабора в поселке Тухард.
В связи с тем, что физические свойства собираемых отходов и климатические условия площадки строительства не создают условий для образования фильтрата в случае исключения попадания влаги с прилегающих площадей, мероприятия для его сбора и удаления не предусматриваются (том 5.7). 

Высокий бьеф проектируемой автомобильной дороги к площадкам контрольных колодцев опоясывает территорию полигона по всему периметру и служит барьером от попадания паводковых и ливневых вод на территорию полигона. 

Проектом предусматривается устройство водоотводного канала на участке сопряжения автодорог с существующей дорогой в самом низком месте рельефа для перепуска поверхностных вод в пониженные места. Это позволит избежать изменения направления естественного поверхностного стока с прилегающих территорий.
Искусственный непроницаемый экран, устраиваемый на дне котлована, исключает фильтрацию вод с территории полигона в надмерзлотные воды.
Дополнительный забор воды из реки на нужды сооружаемого полигона не превысит 100 м3/год. Исключение из площади водосбора реки Большая Хета территории проектируемого полигона (0,42 га) не отразится на существующих расходах и режиме стока реки. 
Таким образом, реализация проекта не приведет:

· к истощению природных источников водоснабжения и изменению качества вод в них;

· к изменению уровня грунтовых вод, гидрологического режима водоемов и ухудшению качества воды в них.

3.2.2 Водоохранные зоны

Минимальное расстояние от береговой линии озера до территории проектируемых сооружений составляет более 300 м. Ширина водоохранной зоны реки Большая Хета составляет 200 м. Ширина водоохранных зон озер составляет 50 м (367105-ООС.ГП, 
лист 1). Строительство и эксплуатация проектируемых объектов предполагается вне границ водоохранных зон.
3.2.3 
Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду 

Площадь территории, выделяемой для строительства полигона ТБО, составляет 0,42 га и расположена на территории поселка Тухард. Данная территория ранее использовалась в хозяйственной деятельности и относится к землям поселений, переданным в аренду для размещения и эксплуатации производственных объектов ОАО «Норильскгазпром».

Данная территория не имеет сельскохозяйственного значения.

Полигоны - комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Полигон создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

В случае реализации проекта не произойдет изменений рельефа местности за пределами застройки.

В случае реализации проекта не произойдет изменение состава недр и не будет оказано дополнительного влияния на геологическую среду.
При эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров производиться не будет.

3.3 Воздействие объекта на растительный и животный мир

С учетом отсутствия на территории предполагаемого строительства ареалов обитания представителей естественного животного мира в случае реализации проекта не будет оказано дополнительного воздействия на животный мир.

Так как данная территория ранее была использована в хозяйственной деятельности, то в настоящий момент на ней произрастает редкая вторичная травянистая и кустарниковая растительность, которая будет уничтожена в результате реализации проекта. Краснокнижные виды растений на территории поселка Тухард отсутствует.
Негативное воздействие на объекты растительного мира и животного мира при эксплуатации проектируемых сооружений не оказываться не будет.

3.4 Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды 

Образуемые при эксплуатации проектируемых объектов и сооружений отходы производства и потребления I и III класса опасности будут либо переданы на переработку лицензированной организации, а бытовой мусор и отходы IV класса опасности будут размещены на проектируемом полигоне.

При строительно-монтажных работах будут образовываться следующие отходы: отходы тары, загрязненной лакокрасочными средствами; мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); шлак сварочный; мусор строительный от разборки зданий; остатки и огарки стальных сварочных электродов; грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами.

Образуемый при строительно-монтажных работах и эксплуатации полигона металлолом будет направлен на переработку.

Объемы образования и способы утилизации отходов при строительно-монтажных работах и эксплуатации полигона представлены в таблице 3.6.

3.5 Организация санитарно-защитной зоны 

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» санитарно-защитная зона для полигонов по складированию твердых бытовых отходов равна 500 м.

Ближайшая жилая застройка поселка Тухард расположена в южном направлении от полигона на расстоянии 1000 м (по прямой).
Результаты расчетов на рассеивание и уровней возможного шума, создаваемого при эксплуатации проектируемого полигона ТБО показывают, что 

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не создадут на границе санитарно-защитной зоны превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ в поселке Тухард.

· уровни шума (дБА) на расстоянии 500 м от территории полигона в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Таким образом, в случае организации проекта не потребуется дополнительные мероприятия для организации санитарно-защитной зоны

3.6 Воздействие объекта на социальные условия и здоровье населения

В настоящий момент в поселке Тухард отсутствуют возможности для размещения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Полигоны - комплексы природоохранительных сооружений, предназначенные для складирования, изоляции и обезвреживания ТБО, обеспечивающие защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов. Реализация проекта по организации полигона твердых бытовых отходов создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

Реализация проекта не приведет к сокращению рабочих мест. Поэтому реализация проекта не приведет к росту социальной напряженности в поселке Тухард.

Реализация проекта не приведет:

· к истощению природных источников водоснабжения и изменению качества вод в них;

· к изменению уровня грунтовых вод, гидрологического режима водоемов и ухудшению качества воды в них.

Результаты расчетов на рассеивание и уровней возможного шума, создаваемого при эксплуатации проектируемого полигона ТБО показывают, что 

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ в поселке Тухард.

· уровни шума (дБА) на расстоянии 500 м от территории полигона в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Таким образом, реализация проекта не приведет к ухудшению условий жизни и здоровья населения поселка Тухард.
Таблица 3.6 Объемы образования, размещения и использования отходов в случае реализации проекта
	№ 
п/п
	Наименование отходов
	Код отхода
	Класс  опасности
	Физико-химические характеристики
	Единицы измерения
	Количество отходов
	Использование (складирование) отходов
	Способ удаления

	
	
	
	
	
	
	
	Передано другим предприятиям
	Заскладировано на территории  предприятия
	Использовано
	

	Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах

	1.1
	Масла автомобильные отработанные
	541 002 02 02 03 3
	III
	жидкие
	т
	0,123
	0,123
	-
	-
	Передаются на переработку лицензированной организации

	1.2
	Отходы тары загрязненной лакокрасочными средствами
	555 000 00 00 00 0
	IV
	Твердые
	т
	0,0165
	0,0165
	-
	-
	Вывоз на промотвал

	1.3
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	IV
	Твердые
	т
	3,22
	3,22
	-
	-
	Вывоз на полигон ТБО

	1.4
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	351 216 01 01 99 5
	V
	Твердые
	т
	0,064
	0,064
	-
	-
	Вывоз на промотвал

	1.5
	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
	314 011 00 08 99 5
	V
	сыпучий
	т
	965
	965
	-
	-
	Складируется на промотвале до дальнейшего использования

	Отходы, образующиеся при эксплуатации полигона

	2.1
	Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак
	353 301 00 13 01 1
	I
	Готовое изделие, потерявшее потребительские свойства
	т
	0,002
	0,002
	-
	-
	Передаются для дальнейшей утилизации лицензированному предприятию

	2.2
	Масла автомобильные отработанные
	541 002 02 02 03 3
	III
	жидкие
	т
	0,123
	0,123
	-
	-
	Передаются на переработку лицензированной организации

	2.3
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	IV
	Твердые
	т
	0,231
	0,231
	-
	-
	Размещение на полигоне ТБО

	2.4
	Покрышки отработанные
	575 002 02 13 00 4
	IV
	готовое изделие, потерявшее потребительские свойства, не опасные
	т
	0,239
	0,239
	-
	-
	Размещение на полигоне ТБО


3.7 Общая характеристика воздействия объекта на окружающую среду

Реализация данного проекта создает необходимые санитарно-экологические условия существования населенного пункта.

В случае реализации проекта не произойдет изменений рельефа местности за пределами застройки.

В случае реализации проекта не произойдет изменение состава недр и не будет оказано дополнительного влияния на геологическую среду.

Выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ в поселке Тухард.

Уровни шума (дБА) на расстоянии 500 м от территории полигона в случае реализации проекта не превысят допустимых значений для шума на территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, установленных санитарными нормами [34].

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов предполагается вне границ водоохранных зон.

Реализация проекта не приведет:

· к истощению природных источников водоснабжения и изменению качества вод в них;

· к изменению уровня грунтовых вод, гидрологического режима водоемов и ухудшению качества воды в них.

Площадь территории, выделяемой для строительства полигона ТБО, составляет 0,42 га и расположена на территории поселка Тухард. Данная территория ранее использовалась в хозяйственной деятельности и относится к землям поселений, переданным в аренду для размещения и эксплуатации производственных объектов ОАО «Норильскгазпром». Данная территория не имеет сельскохозяйственного значения.

В случае реализации проекта не произойдет изменений рельефа местности за пределами застройки.

В случае реализации проекта не произойдет изменение состава недр и не будет оказано дополнительного влияния на геологическую среду.

При эксплуатации проектируемых сооружений воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров производиться не будет.

В случае реализации проекта не будет оказано негативного влияния на памятные культовые и историко-культурные места.

С учетом отсутствия на территории предполагаемого строительства ареалов обитания представителей естественного животного мира в случае реализации проекта не будет оказано дополнительного воздействия на животный мир.

Так как данная территория ранее была использована в хозяйственной деятельности, то в настоящий момент на ней произрастает редкая вторичная травянистая и кустарниковая растительность, которая будет уничтожена в результате реализации проекта. Краснокнижные виды растений на территории поселка Тухард отсутствует.

Негативное воздействие на объекты растительного мира и животного мира при эксплуатации проектируемых сооружений не оказываться не будет.

Реализация проекта не приведет к росту социальной напряженности или к ухудшению условий жизни и здоровья населения поселка Тухард.

4 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

4.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

4.1.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ в воздухе жилой зоны п. Тухард, выполненных для строительно-монтажных работ и проектного варианта, приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ
	№ п/п
	Наименование 
вещества
	Код вещества
	Класс опасности
	Максимальные расчетные величины концентраций загрязняющих веществ в жилой зоне п. Тухард, в долях ПДК

	
	
	
	
	строительно-монтажные работы
	проектный вариант

	
	
	
	
	Значение
	вклад фона
	Значение
	вклад фона

	1. 
	диЖелезо триоксид (в пересчете на железо)
	0123
	III
	0,00
	─
	─
	─

	2. 
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (VI) оксид)
	0143
	II
	0,00
	─
	─
	─

	3. 
	Азота диоксид
	0301
	III
	0,46
	0,28
	0,33
	0,28

	4. 
	Аммиак
	0303
	IV
	─
	─
	0,009
	─

	5. 
	Азот (II) оксид
	0304
	III
	0,01
	─
	0,002
	─

	6. 
	Углерод
	0328
	III
	0,02
	─
	0,008
	─

	7. 
	Сера диоксид
	0330
	III
	0,03
	0,022
	0,02
	0,022

	8. 
	Дигидросульфид (Сероводород)
	0333
	II
	─
	─
	0,01
	

	9. 
	Углерод оксид
	0337
	IV
	0,37
	0,36
	0,36
	0,36

	10. 
	Фтористые газообразные соединения
	0342
	II
	0,00
	─
	─
	─

	11. 
	Фториды неорганические плохо растворимые
	0344
	II
	0,00
	─
	─
	─

	12. 
	Метан
	0410
	─
	─
	─
	0,004
	─

	13. 
	Диметилбензол 
	0616
	III
	─
	─
	0,007
	─

	14. 
	Метилбензол
	0621
	III
	0,05
	─
	0,004
	─

	15. 
	Этилбензол


	0627
	III
	─
	─
	0,02
	

	16. 
	Бенз/а/пирен
	0703
	I
	0,008
	─
	0,002
	─

	17. 
	Формальдегид
	1325
	II
	0,02
	─
	0,01
	─

	18. 
	Керосин
	2732
	─
	0,01
	─
	0,002
	─

	19. 
	Уайт-спирит
	2752
	─
	0,06
	─
	─
	─

	20. 
	Взвешенные вещества
	2902
	III
	0,28
	─
	─
	─

	21. 
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	2908
	III
	0,00
	─
	─
	─

	Группы суммации

	22. 
	Аммиак, сероводород
	6003
	─
	─
	─
	0,02
	─

	23. 
	Аммиак, сероводород, формальдегид 
	6004
	─
	─
	─
	0,03
	─

	24. 
	Аммиак, формальдегид
	6005
	─
	─
	─
	0,02
	─

	25. 
	Азота диоксид, серы диоксид
	6006
	─
	─
	─
	0,36
	─

	26. 
	Сероводород, формальдегид
	6035
	─
	─
	─
	0,02
	─

	27. 
	Серы диоксид и сероводород 
	6043
	─
	─
	─
	0,01
	─

	28. 
	Углерода оксид и пыль цементного производства
	6046
	─
	0,008
	─
	─
	─

	29. 
	Азота диоксид, серы диоксид
	6204
	─
	0,50
	─
	─
	─

	30. 
	Серы диоксид и фтористый водород
	6205
	─
	0,01
	─
	─
	─


Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ показывают, что:
· выбросы загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах не создадут в приземных слоях атмосферы поселка Тухард превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не создадут на границе санитарно-защитной зоны превышения предельно допустимых концентраций, установленных для атмосферного воздуха населенных мест;

· выбросы загрязняющих веществ при эксплуатации проектируемого полигона ТБО не будут оказывать влияния на приземные концентрации загрязняющих веществ в поселке Тухард.

4.1.2 Предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

К источникам выбросов проектируемого полигона вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащим государственному учету и нормированию, относятся источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, из которых в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) вещества, включенные в перечень, подлежащих государственному учету и нормированию, а также не включенные в перечень загрязняющих веществ вредные (загрязняющие) вещества, соответствующие одному из критериев

1) C%м j ≥ 0,1;

2) Cн>0,05,

где Cн – наибольшее значение приземной концентрации данного вещества при наиболее неблагоприятном режиме выбросов (в долях ПДК) из концентраций в контрольных точках, заданных на границе жилой зоны;

C%м j   - показатель опасности выбросов вещества.

Показатель опасности выбросов  C%м j рассчитывается для каждого (j-го) выбрасываемого вещества по формуле:

[image: image2.png]



где: А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, его значения принимаются в соответствии с письмом ГМЦ ФГБУ «Красноярский ЦГМС-Р» 
от 05.12.2011 ГМЦ-№ 2694;

η
 - безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности;

Мi,j (г/с) - значение выброса j-го вредного (загрязняющего) вещества от i-го источника предприятия, определенное на основе результатов инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

Нi,j - значение высоты i-го источника предприятия, из которого выбрасывается данное вещество;

Fj - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (для газообразных и жидких примесей F = 1; для твердых - F = 3);

ПДКм.р.j, (мг/м3) - максимальная разовая предельно допустимая концентрация j-го вещества в атмосферном воздухе населенных мест.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.12.2010 № 579 вещества азот (IV) оксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, формальдегид входят в Перечень вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и нормированию. 

Предложения по нормативам ПДВ для источников выброса проектируемого полигона представлены в таблице 4.2. Предложения по контролю источников выброса проектируемого полигона представлены в таблице 4.3. Проектная схема источников выброса представлена на рис. 2.
Таблица 4.2 Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ по проектируемому полигону
	№ источника выброса на карте-схеме
	Источник 

выброса 
	Источники выделения
	Выбрасываемые загрязняющие вещества
	Предложения по нормативам выбросов

	
	
	
	код
	наименование
	Реализации проекта

	
	
	
	
	
	ПДВ
	проект

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	1
	Полигон ТБО
	Полигон ТБО 
	0301
	Азота диоксид                       
	0,1041701
	0,3510439
	0,1041701
	0,3510439

	
	
	Автотранспорт
	0303
	Аммиак 
	0,0136751
	0,1271655
	0,0136751
	0,1271655

	
	
	Бульдозер
	0304
	Азота оксид
	0,008688
	0,037374
	0,008688
	0,037374

	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0123337
	0,050439
	0,0123337
	0,050439

	
	
	
	0330
	Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
	0,009379
	0,0564889
	0,009379
	0,0564889

	
	
	
	0333
	Сероводород (H2S)  
	0,0006671
	0,0062032
	0,0006671
	0,0062032

	
	
	
	0337
	Оксид углерода 
	0,0964655
	0,3624403
	0,0964655
	0,3624403

	
	
	
	0410
	Метан 
	1,3576292
	12,624698
	1,3576292
	12,624698

	
	
	
	0616
	Ксилол
	0,011366
	0,1056929
	0,011366
	0,1056929

	
	
	
	0621
	Толуол
	0,0185499
	0,1724966
	0,0185499
	0,1724966

	
	
	
	0627
	Этилбензол
	0,0024374
	0,0226655
	0,0024374
	0,0226655

	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000001
	0,00000006
	0,0000001
	0,00000006

	
	
	
	1325
	Формальдегид 
	0,0027131
	0,0248381
	0,0027131
	0,0248381

	
	
	
	2732
	Керосин
	0,019167
	0,120083
	0,019167
	0,120083


Таблица 4.3 Перечень контролируемых источников проектируемого полигона
	№ источника выброса на карте-схеме
	Загрязняющее вещество
	Предложения по нормируемым параметрам
	Эпизодичность контроля
	Всего замеров в год
	Метод контроля
	Средства контроля
	Примечания

	
	
	ПДВ
	
	
	
	
	

	
	Код
	Наименование
	г/с
	т/год
	
	
	
	
	

	1
	0301
	Азота диоксид  
	0,1041701
	0,3510439
	1 раз год
	-
	Расчетный
	-
	-

	
	0303
	Аммиак 
	0,0136751
	0,1271655
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0304
	Азота оксид
	0,008688
	0,037374
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0328
	Углерод (Сажа)
	0,0123337
	0,050439
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0330
	Оксиды серы (в пересчете на SO2)    
	0,009379
	0,0564889
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0333
	Сероводород (H2S)  
	0,0006671
	0,0062032
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0337
	Оксид углерода 
	0,0964655
	0,3624403
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0410
	Метан 
	1,3576292
	12,624698
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0616
	Ксилол
	0,011366
	0,1056929
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0621
	Толуол
	0,0185499
	0,1724966
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0627
	Этилбензол
	0,0024374
	0,0226655
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	0,0000001
	0,00000006
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	1325
	Формальдегид 
	0,0027131
	0,0248381
	1 раз год
	-
	
	
	-

	
	2732
	Керосин
	0,019167
	0,120083
	1 раз год
	-
	
	
	-


4.2 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод

При эксплуатации проектируемых сооружений образование и сброс сточных вод не предусматривается. 
4.3 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при строительно-монтажных работах проектом предусматривается:

· нанесение защитных покрытий вручную при помощи кисти и использование конструкций с заранее нанесенными защитными покрытиями;

· рациональное использование строительной техники;

· использование при строительно-монтажных работах техники с электроприводом;

· контроль исправности используемой техники с двигателями внутреннего сгорания.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха при эксплуатации проектируемых объектов: 

· использование строительной техники и автотранспорта с исправными силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы  вредных веществ в атмосферу.
· движение транспорта должно по установленной схеме и при недопущении не контролируемых поездок.
Проектная схема источников выброса

[image: image3.emf]
Рисунок 2

4.4 Мероприятия по оборотному водоснабжению

Проектом не предусматривается использование воды для производственных нужд.

4.5 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

В целях охраны и рационального использования земельных ресурсов и почвенного покрова проектом предусматривается:
· - использование земель в пределах действующих земельных отводов ОАО «Норильскгазпром»;

· проведение строительно-монтажных работ на землях, ранее уже использовавшихся в хозяйственной деятельности, естественный почвенный покров, на которых практически уничтожен;

· проведение строительно-монтажных работ с учетом срока запрета на передвижение транспортных средств, ежегодно устанавливаемый соответствующим Постановлением администрации;

· своевременное обслуживание техники в объёмах ежедневного технического обслуживания, проведение планового ремонта автотранспорта и строительной техники за пределами площадки строительства.

Проектом предусматривается техническая и биологическая рекультивация полигона после его закрытия, включающая в себя изоляцию территории полигона, создание почвенного и растительного покрова.
Распределение земель, подлежащих отчуждению, по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям представлено в таблице 4.4. Ведомость потребности в земельных ресурсах при строительстве и эксплуатации проектируемого полигона представлена в таблице 4.5.
Таблица 4.4 Распределение земель, подлежащих распределению при строительстве по категориям, угодьям, землевладельцам и землепользователям

	Наименование землепользователя
	Общая площадь
	Пашня
	Сенокосы и пастбища
	Многолетние насаждения
	Приусадебные земли
	Мелиорированные земли
	Сады и огороды
	Земли лесного фонда
	Земли городских и сельских поселений
	Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения
	Земли
	Древесно-кустарниковые насаждения
	Нарушенные земли
	Болота
	Неудобия
	Территория, занятая водой
	Прочие земли

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рекреационные
	Историко-культурного назначения
	Природоохранного назначения
	
	
	
	
	
	

	га

	Территория ОАО «Норильскгазпром»
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-


Таблица 4.5 Ведомость потребности в земельных ресурсах при строительстве
 и эксплуатации проектируемого полигона
	Отвод земель в постоянное пользование, га

	Всего
	В том числе

	
	Под здания и сооружения
	Линии коммуникаций (дороги, трубопроводы, линии электропередач)
	Хранилища, свалки, отвалы твердых отходов
	Накопители сточных вод
	Прочие виды использования земель

	
	Основного производства
	Вспомогательного производства
	Административно-бытового назначения
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1,0
	-
	-
	-
	0,44
	0,56
	-
	-


Продолжение таблицы 4.5
	Отвод земель во временное пользование (га)

	Всего
	в том числе

	
	временные здания и сооружения при строительстве (базы механизации, бетонные заводы, склады и т.п.)
	временные линейные сооружения (дороги, ЛЭП, трубопроводы и т.п.)
	карьеры, отвалы вскрышных пород, склады почвенного слоя, свалки строительного мусора
	земли, нарушаемые в процессе добычи полезных ископаемых
	прочие виды временного использования земель

	9
	10
	11
	12
	13
	14

	-
	-
	-
	-
	-
	-


4.6 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду  образующихся при проведении строительных работ отходов предусматриваются следующие мероприятия:

· организация сбора и своевременного вывоза бытовых отходов к местам санкционированного размещения, утилизации и/или переработки;

· организация сбора и своевременного вывоза промышленных отходов к местам санкционированного размещения, утилизации и/или переработки;

· вывоз металлолома  на переработку.

4.7 Мероприятия по охране недр 

В целях предотвращения негативного воздействия на недра предусматриваются следующие мероприятия:

· предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения

· грунты основания используются по принципу I, предусматривающему сохранение их в мерзлом состоянии в процессе строительства и эксплуатации (согласно инженерно-геологического заключения).

4.8 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов)

На территориях предполагаемого строительства естественный животный мир и на сегодняшний день отсутствует. Поэтому в результате реализации проекта не произойдет сокращения ареала обитания представителей естественного животного мира.

Так как ранее данная территория использовалась в хозяйственной деятельности на ней отсутствует почвенный покров и произрастает вторичная растительность. Ликвидация растительного покрова произойдет только на участке строительства – 0,42 га. Краснокнижные виды растений на этой территории не произрастают.

4.9 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона
В целях минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций при строительстве проектируемых объектов и сооружений предусматривается следующие мероприятия, исключающие попадание горючесмазочных материалов на землю при заправке на рабочем месте машин и механизмов (заправка автозаправщиками, применение поддонов).

Основными аварийными ситуациями при эксплуатации полигонов ТБО являются:

· пожар на полигоне ТБО;
· розлив нефтепродуктов при аварии транспортного средства;
· попадание атмосферных осадков с территории полигона в подземные и поверхностные  воды;
· попадание на территорию полигона материалов загрязненных радиоактивными материалами и отходов 1 и 2 класса опасности.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности:
· обеспечение полигона средствами пожаротушения;

· укладка отходов слоями с покрытием каждого слоя несгораемым грунтом;

· использование негорючих, огнестойких материалов;

· организация подъездов к территории полигона пожарной техники.

Пожарное депо расположено на расстоянии 2,0 км от площадки проектирования на территории поселка Тухард.

Проектом предусматривается постоянный контроль за исправностью работающей техники.

В целях предотвращения попадания атмосферных осадков с территории полигона в подземные и поверхностные воды проектом предусматривается создание противофильтрационного экрана зоны складирования отходов полигона.

Для исключения возникновения возможных аварийных ситуаций проектом предусматривается:

· организация контроля поступающих отходов;
· соблюдение технологии складирования и изолирования отходов.
4.10 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции

Проектом предусматривается:

· размещение площадки строительства за пределами водоохранных зон водных объектов;

· проведение работ вне области питания действующих источников водоснабжения и месторождений подземных вод;

· создание противофильтрационного экрана зоны складирования отходов;

· использование грунтов основания по принципу I, предусматривающему сохранение их в мерзлом состоянии в процессе строительства и эксплуатации, что исключает нарушения существующих гидрогеологических и гидрологических условий на территории строительства.
4.11 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях

Контроль за выбросами загрязняющих веществ при строительно-монтажных работах и эксплуатации проектируемого полигона предполагается осуществлять путем расчета объема образующихся загрязняющих веществ по действующим методикам.

Контроль за образованием, использованием и размещением отходов при строительно-монтажных работах при реализации проекта и при эксплуатации полигона ТБО предполагается осуществлять согласно действующим нормативным документам.

Проектом предусматривается ежесменный контроль за составом и размещением отходов на проектируемом полигоне.

Проектом предусматривается радиационный контроль поступающих на полигон отходов.

Контроль за образованием, использованием и размещением отходов при эксплуатации полигона ТБО предполагается осуществлять согласно действующим нормативным документам.
В соответствии с требованиями нормативных документов ежеквартально организуется контроль атмосферы над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание в атмосферном воздухе азота диоксида, азота оксида, диоксида серы, метана, сероводорода, аммиака, окись углерода, формальдегида, этилбензола, ксилола, толуола.
Для контроля подземных вод проектом предусматривается создание трех скважин для отбора проб грунтовых вод. Для контроля поверхностных вод предусматривается отбор проб из озера, расположенного ниже по рельефу. Отбор проб производится в теплое время года не реже одного раза в квартал. В отобранных пробах грунтовых и поверхностных вод определяются содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологические показатели.
В теплое время производится отбор проб почв. В пробах определяется содержание тяжелых металлов, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов.
4.12 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат

Реализация проекта не предусматривает нанесение ущерба третьим лицам и выплату компенсаций.
Полигоны ТБО специальные природоохранные сооружения, предназначенные для изоляции ТБО с целью обеспечения гарантии санитарно-эпидемиологической безопасности населения и защиты окружающей среды от загрязнения. Затраты на реализацию данного проекта носят характер природоохранных.
Сметная стоимость природоохранных мероприятий при реализации проекта представлена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 Перечень и затраты на реализацию природоохранных мероприятий

	№ пп
	Наименование накопителя, полигона, хвостохранилища, мероприятия
	Местонахож-дение (координаты на карте)
	Сметная стоимость
(тыс. руб.)
	Номер сметы (сметного расчета), отдел-разработчик, архивный номер
	Примеча-ние

	
	
	
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	СМР
	Обору-дование
	
	

	1
	Сооружение полигона ТБО
	-
	198466,15
	185539,28
	710,9
	63094
	-


5 Перечень использованных нормативных документов
	№ п/п
	Наименование правил, 
норм, стандартов
	Примечание

	1. 
	О животном мире
	Федеральный закон

от 24 апреля 1995 г. № 52



	2. 
	Об отходах производства и потребления
	Федеральный закон

от 24 июня 1998 г. № 89



	3. 
	О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
	Федеральный закон

от 30 марта 1999 г. № 52



	4. 
	Об охране атмосферного воздуха
	Федеральный закон

от 4 мая 1999 г. № 96



	5. 
	Земельный кодекс РФ
	Федеральный закон

от 25 октября 2001 г. № 136



	6. 
	Об охране окружающей среды
	Федеральный закон

от 10 января 2002 г. № 7



	7. 
	Градостроительный кодекс РФ
	Федеральный закон

от 29 декабря 2004 г. № 190



	8. 
	Водный кодекс РФ
	Федеральный закон

от 3 июня 2006 г. № 74



	9. 
	О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
	Постановление Правительства РФ от 
6 февраля 2002 г. № 83 


	10. 
	Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
	Постановление  Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87

	11. 
	Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения 


	Приказ Росрыболовства

от 18 января 2010 года № 20

	12. 
	Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации
	Приказ Госкомэкологии России от 16 мая 2000 г. 

№ 372

	13. 
	Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности
	Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539

	14. 
	Об обязательности использования процедуры

и результатов ОВОС при разработке предплановой,

предпроектной и проектной документации
	Письмо Минприроды России от 14 декабря 1993 года 
№ 01-20/65-5568



	15. 
	Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды
	Приказ МПР России 

от 15 июня 2001 г. № 511

	16. 
	Федеральный классификационный каталог отходов
	Приказ МПР России

от 2 декабря 2002 г. № 786



	17. 
	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22 июня 2000 г. 

	18. 
	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
17 мая 2001 г. № 14
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	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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	20. 
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	22. 
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	23. 
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	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
25 сентября 2007 г. № 74



	24. 
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	25. 
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	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
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	29. 
	ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» 
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
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от 30 мая 2003 г. № 114

(с изм. на 3 ноября 2005 г.)

	31. 
	ГН 2.2.5.2308-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в атмосферном воздухе рабочей зоны»
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19 декабря 2007 г. № 89

	32. 
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	Постановление Госкомсанэпиднадзора России от 31 октября 1996 г. № 36

	35. 
	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

	Постановление Госстроя России от 11 июня 1999 г. 
№ 45

	36. 
	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»
	Постановление Госстроя России от 30 июня 2003 г. 
№ 136

	37. 
	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»
	Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30 мая 2001 г. № 16

	38. 
	ТСН 30-310-2003 «Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов 
сельских населенных пунктов»
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	39. 
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	41. 
	Методические указания «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» 
	Госкомгидромет СССР. 
01 декабря 1986 г.

	42. 
	Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)
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	43. 
	Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений)
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	46. 
	Методическое пособие по выполнению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий и автотранспорта города (региона) и их применению при нормировании выбросов
	Приказ Госкомэкологии России от 16 февраля 1999 г. № 66

	47. 
	Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)
	Приказ Минтранса России

от 28 октября 1998 г.

	48. 
	Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ для баз дорожной техники расчетным способом
	Приказ Минтранса России

от 28 октября 1998 г.

	49. 
	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок
	Приказ МПР России

от 14 февраля 2001 г.

	50. 
	Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования
	Приказ Минэнерго РФ

от 25 апреля 2001 г.

	51. 
	Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при выборе площадки, разработке технико-экономических обоснований и проектов строительства (реконструкции, расширения и технического перевооружения) хозяйственных объектов и комплексов
	Руководство Минприроды РСФСР от 01 января 1992 г.

	52. 
	Методика экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов по охране атмосферного воздуха
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	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
	СПб, НИИ Атмосфера, 
2012 г.
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	Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух: Изд.9-е.
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Приложение А 
Определение акустического воздействия на окружающую среду

Предприятие: «ОАО «Норильскгазпром». Строительство полигона для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов в п. Тухард.
Расчет уровней звука в расчетных точках произведен по программе Эколог-Шум (версия 1.0.2.42 от 04.05.2007). Copyright ©2007 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ". Серийный номер 01-01-0814. НФ "Институт "Норильскпроект". Строительно-монтажные работы

1. Исходные данные

1.1. Источники шума

Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 - Объемный

3 - Объемный

	N
	Источник
	Тип
	Координаты точки 1
	Координаты точки 2
	Ширина (м)
	Вертикальный размер (м)
	Высота подъема (м)
	Стороны
	Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Бульдозер
	1
	99610.00
	1149828.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	90

	2
	Автомашина
	1
	99603.00
	1149825.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85

	3
	Автокран
	1
	99655.00
	1149852.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	85

	4
	Буровая установка
	1
	99536.00
	1149862.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	5
	Каток
	1
	99552.00
	1149828.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	80


2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

	N
	Тип
	Комментарий
	Координаты точки
	Высота (м)

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	

	1
	точка пользователя
	Расч. точка пользователя №1
	99462.00
	1148814.00
	1.50

	2
	точка пользователя
	Расч. точка пользователя №2
	99564.00
	1148821.00
	1.50


2.2. Расчетные площадки

	N
	Координаты середины первой стороны
	Координаты середины второй стороны
	Ширина (м)
	Шаг X (м)
	Шаг Y (м)
	Высота (м)
	Всего точек

	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	

	1
	98830.00
	1149270.00
	100140.00
	1149270.00
	1660.00
	131.00
	166.00
	1.50
	121


3. Результаты расчета

Расчет шума проведен согласно СНиП II-12-77.

3.1. Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц

Точки типа: "точка пользователя"

	N
	Координаты точки
	Высота (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	La

	
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	99462.00
	1148814.00
	1.50
	L
	51.18
	L
	54.09
	L
	55.46
	L
	55.62
	L
	50.05
	L
	43.91
	L
	36.63
	L
	22.06
	L
	0.00
	L
	51.43

	2
	99564.00
	1148821.00
	1.50
	L
	51.27
	L
	54.18
	L
	55.56
	L
	55.73
	L
	50.17
	L
	44.06
	L
	36.84
	L
	22.41
	L
	0.00
	L
	51.55
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Проектный вариант

1. Исходные данные

1.1. Источники шума
Типы источников:

1 - Точечный

2 - Линейный

3 - Объемный

	N
	Источник
	Тип
	Координаты точки 1
	Координаты точки 2
	Ширина (м)
	Вертикальный размер (м)
	Высота подъема (м)
	Стороны
	Уровни звукового давления (мощности*), дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц
	La

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	Дистанция замера (расчета) R (м)
	31.5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	

	1
	Бульдозер
	1
	99565.00
	1149869.00
	
	
	
	
	2.00
	
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	82


2. Условия расчета

2.1. Расчетные точки

	N
	Тип
	Комментарий
	Координаты точки
	Высота (м)

	
	
	
	X (м)
	Y (м)
	

	1
	точка пользователя
	Расч. точка пользователя №1
	99462.00
	1148814.00
	1.50

	2
	точка пользователя
	Расч. точка пользователя №2
	99564.00
	1148821.00
	1.50

	3
	точка на границе СЗЗ
	Расч. точка пользователя №3
	99473.00
	1149294.00
	1.50


2.2. Расчетные площадки

	N
	Координаты середины первой стороны
	Координаты середины второй стороны
	Ширина (м)
	Шаг X (м)
	Шаг Y (м)
	Высота (м)
	Всего точек

	
	X (м)
	Y (м)
	X (м)
	Y (м)
	
	
	
	
	

	1
	98830.00
	1149270.00
	100140.00
	1149270.00
	1660.00
	131.00
	166.00
	1.50
	121
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Приложение Б 
Письма
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[enepansHOMy nHHpeKTOpY

Kpaesoe rocyrapersennoe kasénnoe yupemaene 3A0 <<HeHrunp0pequch»

Hupekuusi 1m0 0co6o 0xpaHsieMbiM
NPHPOAHBIM TEPPUTOPHAM
Kpacuosipckoro kpas
(KIKY «Aupekums no OOMNT»)

A.B. PeGkoseng

WBana Yepusix yi., 1. 29, nutep A,

7. KpacHospck, yn. flennna, 41 r. Caukt-IletepGypr, 198095
B< 660049, r. KpacHospck, a/a 5404

@ Ten./dakc: 8 (391) 265-25-94

E-mail: mail@doopt.ru; http://www.doopt.ru
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Ha Ne 706 oT 11.08.2011

O npenocrapiennn HHGOPMALUN

YBaxaemblit Anam Bacunsesuy!

KT'KY «/lupexuus no OOIIT» paccmotper Bamr 3ampoc o Hamuumi 0co60
OXPaHAEMBIX TPUPOIHBIX TEPPUTOPUH KPAaeBOTO 3HAYEHHS HA ydacTKax
CTPOMTE/ILCTBA  NOJIMFOHOB  JUISl  3aXOPOHEHHMs  TBEPAbIX  OBITOBBIX U
TPOMBILIICHHBIX OTXO/0B Fa TeppUTOpHH 1. Meccosixa u 1. Tyxapa TaiimMbipckoro
Honrano-Henelkoro MyHuIMITaTbHOrO paitona KpacHospekoro kpast.

Cooluaem, 4TO HCmpalIMBaeMBle YYacTKH DACTIONOKEHBl BHE TPAHHIL
AGHCTBYIOIIUX ¥ IUIAHMPYEMBIX K OPraHM3alUK 0COG0 OXPAaHAEMBIX MPUPOIHBIX
TEPPUTOPHI KPaeBOTO 3HAYEHHSI.

OGpamaem Bame BHHMaHHe, YTO B COOTBETCTBMM C IIOCTAHOBJICHHEM
IlpaBurensctBa P@® ot 13.09.1994 Ne 1050 «O mepax mo obecredeHuio
BBINIOJIHEHUS 00s3aTenseTs Poccriickoit CTopoHsl, BeiTekarommx u3 KoHBeHImMHN 0
BOJHO-0ONIOTHBIX YrOZBSX, WMEIOLIMX MEXIyHAapOAHOEe 3HAYeHHe IJIABHBIM
00pa3oM B Ka4eCTBe MECTOOOHTaHHI BOLOILIABAIOIIMX NTHIL, OT 2 despais 1971»
B HEIOCPe/CTBEHHOH Gu3ocTy oT 11. TyXap[ HaXouTCest BOAHO-600THOE yrojbe
«bpexoBckue ocTpoBa B ycThe p. Exnceii» (Pamcapckas Koupenims).

ITepBslii 3amecTHTEND

JIUpeKTOpa (74’71{,—1“\ O.H. Horuna
EsciokoB Asiekceit Anlekcanaposuy 25 &L o)
212-44-06 3

Bx.No 7 ~




Приложение В
Об объектах культурного наследия
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MUHHUCTEPCTBO KYJIbBTYPbI
KpacHosPCKOro Kpast
ya. Jlennna, 123a, r. Kpacuosipex, 660009
T.211 27 01, dpaxc 211 31 25
E-mail: krayuk@krsn.ru
http://www.krskstate.ru/culture/
OKOT'Y 23310, OT'PH 1082468039763
WHH/KTIT 2466212519/246601001

T'eHepaibHOMY THUPEKTOPY
3A0 «Jlenrumnpopedrpanc»
A.B. Pebxoger
yn. ViBana YepHsbIX, 1. 2, 1utep A
Cankr-TletepOypr
198095
: (mpocroe)

INNRD e /5.,/W4/¢

o O (E12AO, 7 H 2og

06 o0beKTax KyJIbTypHOTO
HacIeIust

B cBs3u ¢ 3ampocoM HHGOPMAIMK O HAIUYMH OOBEKTOB KyJIbTYPHOTO
Haclefusl Ha TEPPUTOPHH, OTBOIAMMOH IOJ IPOEKTUPOBAHHE MU CTPOUTENILCTBO
nonuronoB TBO B 1. Meccosixa u 1. Tyxapz B Taiimeipckom [lonrano-Henetkom
MyHHIMIIAIBHOM paiioHe KpacHospckoro kpas, coodLaem.

OOBEKTOB KyIbTYpHOro Hacieaust (IaMATHHKOB HCTOPHMH, apXUTEKTYpBI,
MOHYMEHTAJIBHOIO HCKYCCTBa) Ha TeppUTOPHH 1. Meccosixa u 11. Tyxap[ HeT.

Pa6oThl 1O BBISBIEHHIO OOBEKTOB KyJBTYpPHOTO HACHEIUsl Ha TEPPHUTOPHH
BBIIIE€YKa3aHHBIX ITOCENKOB He NIPOBOAMIINCH. B HacTosIlee BpeMst MUHUCTEPCTBO
He pacronaraeT WHpopMmaimeil o0 WX Hanmuduu (MO0 OTCYTCTBHH) B 30HE,

XO35IICTBEHHOT'O OCBOEHHSI.

MI/IHI/ICTepCTBO KYJBTYpbl Kpas B LEIAX MNPENOTBPAILEHUSI BO3MOXXHOIO
paspylieHus 00BEKTOB KYJIBTYPHOI'O HacJielusi, BOSHUKHOBEHHS HEIIPEABUACHHBIX
3aTpar B IIpouecce XO3SHCTBEHHON MNeATeTbHOCTH CYMTAET uenecoo6pa3HLIM

IIPOBECTH NPEABAPUTEIIBHOC

apxeollorH4eckoe  00CIeOBaHUE —TEPPUTOPHH

OTBOAMMOM IIOJ IPOEKTHPOBAHUE M CTPOUTENHCTBO monuroHos TBO B 1.
Meccosixa u n. Tyxapn B Taitmsipckom [lonraido-HeHelkom MyHHIMNATEHOM

patione KpacHosipckoro kpast.

3aMecTUTeTb MUHUCTPa

Tapacos Anekcatzp KOpbesuu
22773 21

%7);7 O.H. CeBactbsiHoBa

e
Oy No 05—




Приложение Г
Письмо ФГУ «Енисейрыбвод»
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H COXPAHEHHIO BOAHBIX GHOOTMUECKHX PECYPCOBY 198095, r. Canxr-TletepGypr,
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2 660093, r. KpacHospck, 0. OTapixa
R/E (391) 236-63-82, Gyx. 236-35-06
E-mail: enrybvod@krasmail.ru

31.08.11r No_03-32/_A95
HaNe01-16/7-739  o123.08.2011

B coorBerctBMH ¢ mpHkasoM OeaepalbHOro areHTCTBa [0 PEIGONOBCTBY OT
17.09.2009 r. Ne 818 «O6 ycTaHOBIGHHM KaTerOpHU BOXHBIX 0OBEKTOB PEIGOX03SHCTBEHHOTO
3HayeHusd ¥ 0co6eHHOCTeH NoOEMHU (BEIIOBA) BOAHEIX GHOIOHYECKUX PeCypCcoB, OOUTAIOIINX
B HHMX M OTHECEHHEIX K OOBEKTaM pHIGOJIOBCTBA» IPEAOCTABIAEM PEIGOXO3SHCTBEHHYIO
XapaKTepHCTHKY o3epa €3 Ha3BaHHA.

Osepo 6e3 Ha3BaHMA — PACMONOKEHO B 30HE CYOapKTHKH, YTO OTpeaesseT CypoBhIe
KIHMATUYECKHE YCJIOBHA: OTpHIATEbHBIC CPEJHErOJOBEIC TEMIEPATypsl BO3AyXa #
3HaYMTeNbHOE IIPOMEp3aHMe BOXOeMa, 3alpaliMBaeMBI  BOJOEM  pacIONOXKEH B
neBoGepexHON qacTH GacceifHa p. Bonsmas XeTa ¥ HaXOIMTCA OPHEHTHPOBOYHO B 1500 M
cepepree n. Tyxapr (Taimpipckuii (Jonrano-Hewenku¥) asToHOMHEIH OXpyT). ILiomans
o3epa cocrasmset 0,1 KM?, cpenHss rmyGuna 2 M. O3epo MMeeT THAPONOTHUECKYIO CBA3b C
pexoif Boa. Xera Io cpeacTBaM CHCTEMB! BOLOTOKOB, COCTOAWIEH M3 IBYX pydbeB 0e3
Ha3BaHHUs 1 o3epa Oe3 Ha3BaHUS.

OcHoBy KopmoBoi 6asel  peI6 cocTaBifel, IJaBHEIM o00pasoM, 3000eHTOC,
JOMHHUPYIOIIHMI OPIraHU3MaMH, CPeIU KOTOPBIX SIBJIAIOTCS XHMPOHOMUIB! H MOJUTFOCKH.

CoctaB mHXTHOGayHH oO3epa OPEACTABIE€H BHAAMH, OTHOCAMMMHUCE K OBYM
(bayHWCTUYECKUM KOMIUIEKCaM: INyKa, OKyHb, IIOTBA, €plI, 03€PHOM TOJIbsIH, CHOMpCKas
murioska (6opealpbHbl TIPECHOBONHLIA DaBHWHHBIM), HamMM, OEeBATUMINAS KOJIOIUKA
(apxTHyeckuit IPECHOBOIHELI).

B nmepuon BeceHHEro mojoBOIbA Ha aKBATOPHH 03€pa TIPOMCXONUT MacCOBBIM Haryin
MOJIOIM NEeHHBIX (YHp, 4Mr) M APYTHX HpOMEICIOBEIX PEIO. OCHOBHEIC palfOHBI HEpPeCTHANL,
MECTa MacCOBOI0 Haryja MOJOAM UEHHBIX M JAPYTMX IIPOMEICIOBEIX DHIG, a Takke
PEIGO3UMOBAIEHELE IMEI OTCYTCTBYIOT.

PexoMeHIyeM OTHECTH 03¢po 0e3 Ha3BaHUA K BOJHOMY OOBEKTY IepBO# KaTeropHM
PBI60X039HCTBEHHOrO 3HAYSHUA.

HavansHuk % T1.M. Jonrux

HUcn. Yneauuukosa ML A,

Ten.: 8 (391) 2-666-908
Bx.No 7

[];”f?‘& 2244




Приложение Д
Климатические характеристики
Климатические характеристики по метеорологической станции Тухард
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®enepanbran crywba
110 MAAPOMETEOPOJIOrHA A MORATOPHHTY 3AO dJlenrumpopeTpacy
OKpyXawmeh cpebl
Cpennecubupexoe YTMC A.B. Pe6xoBiy
@enepanbHoe rocyaapersennoe GrookerHoe
yupexaensue «Kpacrospeini (IMC-P» yn. ViBana Yepnpx, 1. 29, jutep A,
rHAPOMETEOPOJIOT MYECKUM LEHTP r. Canxr-Tlerep6ypr,
(T™MID 198095
ya. Cypukosa, 28, r. Kpacaonpek, 660049 dakc: (812) 400-07-05
Ten. (391) 227-04-79; axc: (391) 227-04-79.
E-mail: gmc@me varsk.
0S5.12.2011 r TMII - e
Ha e 01-16/7-987 ov 22.11.2011 1.

I'anpomernentp OI'BY «Kpachospekuii LITMC-P» nmpenocrasnset 3anpaliiuBaeMsle
KIMMATHYECKHE fAAHHLIE I0  MeTeoponormdecko crannmu Tyxapt 3a nepuox 1973-1996 rr.

Cpemsis MakCHMANbHas TeMIlepaTypa BO3yXa Hanbosee XapKoro Mecsua - +19,1 °C
Cpenuss Mecs9Has TEMIIEpaTypa BO3/lyxa HanGoiee XoI0HOro Mecsla - -982 %
CxopocTh BeTpa, BEPOSTHOCTE NPEBEIMCHNS KOTOpo# cocTaBnseT 5% - 9,9 Mc
Koadpduuuent crparaduxaman aTMocheps! - 200

[TorTOpsieMoCTs HaNpaB/eHus BeTpa B mraiek (%). [on.

C CB B |IOB| IO | 103 3 C3 | rtums
14 17 8 9 22 14 10 6 3





Приложение Е
Значение фоновых концентраций
Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе п. Тухард
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10 T OMETEOPOJIOTHA H MOHUTOPHHTY ~
s OXpymaIOmeR CpEIBL 3A0 «JIeHTHIpOpEYTPAHCH
Cpemnecubupckoe YTMC A.B. Pebxosen
TEPPUTOPHUAJGHLIA NEHTP
110 MOHMTOPUHIY 3AIPS3HEHUS
OKPYKAIOIIE¥ CPELBI yn. MiBaHa YepHsix, 29, nutep A,
(TepprTopuasbHbifi LIMC) r. Cankr-Tlerep6ypr, 198095

I'Y «Kpacxospexui II'MC — P»

yn.Cypuxosa , 28, r.Kpacrospck, 660049
Teut: (391) 227-05-08
akc: (391) 227-06-01 .
05,&3.,9?// e K- 6¥E

HaNe OF~ /£/5 - ¥ oF A4 0L 2247,

TeppuropralbHEA 1IeHTP M0 MOHUTODHHTY 3arps3HEHHs OKpYXXaroIleH
cpemst I'Y «KpacHospckuit LITMC-P» coobmaeT OpHeHTHpOBOYHBIE 3HAYEHHS
(OHOBBIX KOHLEHTPAIMH 3arpsA3HSIONHX BeIECTB B aTMOC(EpHOM BO3[yXe
n. Tyxapn Tadimeipckoro Jlonrano-HeHemkoro MyHMIMIIANLHOIO —padoHa
KpacHOspCKoro kpas, MI/m>: :

B3BemeHHEIE BeIeCTBa - 0,140;
Oxcux yriaeposa - 1,8;

Jlmokcun cepsl —0,011;
Jluokcuz asota —0,056.

Tlpumesanue: I'Y «Kpachospeknit LITMC-P» He mpoBoauT HabmoneHHH
3a 3arpssHeHHeM arMocepHoro posnyxa B m. Tyxapn. IlpuBeleHHEIE BEIIIe
3HaYeHHs (OHOBBIX KOHIEHTpalUWl COOTBETCTBYIOT 3HAYEHHSM (DOHOBBIX
KOHIEHTpanui HaCE)IEeHHBIX ITYHKTOB-aHAJIOIOB C HaceleHueM MeHee 10 TEHIC.gell.
(Bpemenssie pexomenaamuu «DOHOBEIE KOHUEHTPAIMY UL TOPOJOB M HOCEIKOB,
[Z1e OTCYTCTBYIOT HAaOMOEHMS 3a 3arps3HeHHeM aTMochepsl HA 2009-2013rr.»).
Pexomenpamuu yTBepkIeHE 3amecTuTeNeM PykoBomuTENs Pocrumpomera B.H.

H.H. Kosnosa
Kpaeuenko Anna Meunansenna
(391) 227-06-01 0310 o

Bx.Ne




Приложение Ж
Расчет приземных концентраций при строительно-монтажных работах
Строительно-монтажные работы
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Приложение К
Расчет приземных концентраций проектный вариант
Проектный вариант
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Приложение Л
Расчет платы за негативное воздействие

1. Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

Расчет платы за загрязнение воздушного бассейна проведен на основе базовых нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ, определенных постановлением Правительства РФ от 12.06.2003г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

При этом использованы следующие коэффициенты:

· коэффициент, учитывающий экологический фактор по территориям экономических районов РФ, для Северного района составляет 1,4;

· коэффициент, учитывающий экологический фактор для районов Крайнего Севера, составляет 2;

· коэффициент инфляции по состоянию на 2013 г. составляет 2,20 и 1,79.

Для расчета приняты нормативы платы за выброс 1 тонны загрязняющего вещества в пределах установленных допустимых нормативов выбросов.

Платежи за загрязнение атмосферного воздуха загрязняющими веществами при строительных работах и при эксплуатации полигона представлены соответственно в таблицах 
1 и 2.

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха при строительных работах

Таблица 1

	№ п/п
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Количество ЗВ, т/год
	Нормативы платы за выброс 1 тонны ЗВ в пределах установленных допустимых нормативов выбросов, руб.
	Коэфф., учит. эколог. фактор по территориям эконом. районов РФ (по атм.возд.)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф. инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	Железа оксид
	0,0042793
	52
	1,4
	2
	1,79
	1,12

	2
	Марганец и его соединения
	0,0003356
	2050
	1,4
	2
	2,2
	4,24

	3
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	3,4825359
	52
	1,4
	2
	2,2
	1115,53

	4
	Азот (II) оксид NO
	0,56284066
	35
	1,4
	2
	2,2
	121,35

	5
	Углерод (сажа)
	0,2976271
	80
	1,4
	2
	1,79
	119,34

	6
	Диоксид серы SO2
	0,56947439
	21
	1,4
	2
	1,79
	59,94

	7
	Углерод оксид
	3,48159162
	0,6
	1,4
	2
	2,2
	12,87

	8
	Фториды газообразные
	0,0002863
	410
	1,4
	2
	2,2
	0,72

	9
	Фториды неорг.: плохо растворимые
	0,0003079
	68
	1,4
	2
	2,2
	0,13

	10
	Метилбензол
	0,015975
	3,7
	1,4
	2
	2,2
	0,36

	11
	Бенз(а)пирен
	0,0000067
	2049801
	1,4
	2
	2,2
	84,60

	12
	Уайт-спирит
	0,125
	2,5
	1,4
	2
	2,2
	1,93

	13
	Формальдегид
	0,06460629
	683
	1,4
	2
	2,2
	271,82

	14
	Керосин
	1,66642098
	2,5
	1,4
	2
	2,2
	25,66

	15
	Взвешенные вещества
	0,0004881
	13,7
	1,4
	2
	2,2
	0,04

	16
	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
	0,0003079
	13,7
	1,4
	2
	2,2
	0,03

	ВСЕГО к оплате
	 
	1819,66


Таблица 2 Расчет платы и за загрязнение атмосферного воздуха при эксплуатации полигона

	№ п/п
	Загрязняющее вещество (ЗВ)
	Количество ЗВ, т/год
	Нормативы платы за выброс 1 тонны ЗВ в пределах установленных лимитов выбросов, руб
	Коэфф., учит. эколог. фактор по территориям эконом. районов РФ (по атм.возд.)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф. инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,3510439
	52
	1,4
	2
	2,2
	112,45

	2
	Аммиак
	0,1271655
	52
	1,4
	2
	2,2
	40,73

	3
	Азот (II) оксид NO
	0,037374
	35
	1,4
	2
	2,2
	8,06

	4
	Углерод (сажа)
	0,050439
	80
	1,4
	2
	1,79
	20,22

	5
	Диоксид серы SO2
	0,0564889
	21
	1,4
	2
	1,79
	5,95

	6
	Сероводород (H2S)
	0,0062032
	257
	1,4
	2
	2,2
	9,82

	7
	Углерод оксид
	0,3624403
	0,6
	1,4
	2
	2,2
	1,34

	8
	Метан
	12,624698
	50
	1,4
	2
	1,79
	3163,75

	9
	Диметилбензол
	0,1056929
	11,2
	1,4
	2
	2,2
	7,29

	10
	Метилбензол
	0,1724966
	3,7
	1,4
	2
	2,2
	3,93

	11
	Бенз(а)пирен
	0,00000006
	2049801
	1,4
	2
	2,2
	0,76

	12
	Этилбензол
	0,0226655
	103
	1,4
	2
	2,2
	14,38

	13
	Формальдегид
	0,0248381
	683
	1,4
	2
	1,79
	104,50

	14
	Керосин
	0,120083
	2,5
	1,4
	2
	2,2
	1,85

	ВСЕГО к оплате
	 
	3495,03


2. Расчет платы за размещение отходов производства и потребления

Расчет платы за размещение отходов проведен на основе базовых нормативов платы за размещение отходов производства и потребления, определенных постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления».

При этом использованы следующие коэффициенты:

· коэффициент, учитывающий экологический фактор по территориям экономических районов РФ, для Северного района составляет 1,1;

· коэффициент, учитывающий экологический фактор для районов Крайнего Севера, составляет 2; 

· коэффициент, учитывающийся при размещении отходов на специализированных полигонах и промышленных площадках, оборудованных в соответствии с установленными требованиями и расположенных в пределах промышленной зоны источника негативного воздействия; 1

· коэффициент инфляции по состоянию 2013 г. составляет 2,20 для отходов 1-4 класса и 1,79 для отходов 5 класса;

Расчет платы за размещение отходов, образующиеся при строительных работах и при эксплуатации полигона, представлены соответственно в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 Расчет платы за размещение отходов, образующиеся при строительных работах

	№ п/п
	Класс опасности
	Наименование отходов
	Код отхода
	Количество отходов соответствующего класса опасности, т/год (м3/год)
	Нормативы платы, руб.
	Коэффициент, учит. эколог. фактор по территориям экономич. районов РФ (по почве)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф., учит. размещение отходов на спец. полигонах и промплощадках
	Коэффициент инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	I
	-
	-
	-
	1739,2
	1,1
	2,0
	1,0
	2,20
	-

	2
	II
	-
	-
	-
	745,4
	1,1
	2,0
	1,0
	2,20
	-

	3
	III
	-
	-
	-
	497
	1,1
	2,0
	1,0
	2,20
	-

	4
	IV
	Отходы тары загрязненной лакокрасочными средствами
	555 000 00 00 00 0
	0,0165
	248,4
	1,1
	2
	1
	2,20
	19,84

	5
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	3,22
	248,4
	1,1
	2
	1
	2,20
	3871,26

	6
	V
	Остатки и огарки стальных сварочных электродов
	351 216 01 01 99 5
	0,064
	15,0
	1,1
	2
	1
	1,79
	3,78

	7
	V
	Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами
	314 011 00 08 99 5
	965,0
	15,0
	1,1
	2
	1
	1,79
	57002,55

	Всего к оплате
	
	
	
	
	
	
	 
	60897,43


Таблица 5 Расчет платы за размещение отходов, образующиеся при эксплуатации полигона

	№ п/п
	Класс опасности
	Наименование отходов
	Код отхода
	Количество отходов соответствующего класса опасности, т/год (м3/год)
	Нормативы платы, руб.
	Коэффициент, учит. эколог. фактор по территориям экономич. районов РФ (по почве)
	Коэфф., учит. эколог. фактор для районов Крайнего Севера
	Коэфф., учит. размещение отходов на спец. полигонах и промплощадках
	Коэффициент инфляции
	Плата за год, руб.

	1
	I
	-
	-
	-
	1739,2
	1,1
	2,0
	1,0
	2,20
	-

	2
	II
	-
	-
	-
	745,4
	1,1
	2,0
	1,0
	2,20
	-

	3
	III
	-
	-
	-
	497
	1,1
	2,0
	1,0
	2,20
	-

	4
	IV
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)
	912 004 00 01 00 4
	0,231
	248,4
	1,1
	2,0
	1,0
	2,2
	277,72

	5
	IV
	Покрышки отработанные
	575 002 02 13 00 4
	0,239
	248,4
	1,1
	2,0
	1,0
	2,2
	287,34

	6
	V
	-
	-
	-
	15,0
	1,1
	2,0
	1,0
	1,79
	-

	Всего к оплате
	
	
	 
	
	
	
	 
	565,06


3. Общая величина платежей

Общая величина платежей представлена в таблице 6.

Таблица 6 Общие платежи при строительно-монтажных работах и эксплуатации полигона

	Наименование
	Сумма, руб.

	1. Платежи при строительных работах:
	

	Плата за выбросы
	1819,66

	Плата за сбросы
	–

	Плата за размещение отходов
	60897,43

	ИТОГО:
	62717,09

	2. Платежи при эксплуатации полигона:
	–

	Плата за выбросы
	3495,03

	Плата за сбросы
	-

	Плата за размещение отходов
	565,06

	ИТОГО:
	4060,09
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