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ВВЕДЕНИЕ
Проектируемый район находится в границах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

В основу разработки проекта планировки положены следующие исходные данные: 
· Муниципальный контракт

· Техническое задание на разработку проекта
Нормативная база проекта:

· Градостроительный кодекс РФ (№ 190-ФЗ от 28.11.11)

· Земельный кодекс РФ (№ 136-ФЗ от 09.04.12)

· Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной собственности в другую» № 172 т 21.12.2004

· СНиП 2.07.01-89, градостроительство

· СНиП 2.04.02-84, Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
· ВСН-38-82, рекомендательно-справочные материалы.

Проект разработан на топографической основе масштаба 1:1000, полученной уменьшением с планшетов мензульной съемки масштаба 1:500.  Инженерно-геологические изыскания выполнены топографической партией ООО «Межа» в 2012 г. Система высот Балтийская.
1 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАРАУЛ» СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.
1.1. Социально-экономическое положение
1.1.1. Общая характеристика
Муниципальный район входит в состав Красноярского края и расположен в его крайней северной части. На востоке муниципальный район граничит с республикой Саха (Якутия), на западе – с Ямало-Ненецким автономным округом, нас юге – Туруханским и Эвенкийским муниципальными районами Красноярского края.

Административный центр – город Дудинка. 

Территория муниципального района имеет ряд особенностей, отражающихся на его экономическом и социальном развитии. Прежде всего, это богатство природных ресурсов, уникальная обширность территории, расположение в Арктической зоне, крайняя удаленность от основных мест концентрации промышленного производства и населения.

Вся территория муниципального района находится за Полярным кругом, занимает территорию полуострова Таймыр, ряд арктических островов и северную часть Среднесибирского плоскогорья.

Протяженность территории в широтном направлении составляет около 1 000 км, от крайней южной точки до крайней северной – 1 500 км. Площадь территории – 879,9 тыс. км2.

Площадь сельского поселения Караул - 101,1 тыс.кв.км. В состав территории сельского поселения Караул входят населенные пункты: с. Караул, пос. Носок, пос. Воронцово, пос. Усть-Порт, пос. Тухард, пос. Поликарповск, пос. Казанцево, пос. Мунгуй.
Сельское поселение Караул расположено на северо-западе Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Красноярского края. Река Енисей, протекающая с юга на север, связывает с Северным морским путём и с южными районами Красноярского края. Расстояние от г. Дудинки до посёлков поселения: Караул - Дудинка – 178 км.
Расстояние от административного центра сельского поселения Караул до посёлков по «водным артериям»: до Усть-Порта – 68 км., Байкаловска – 96 км, до Воронцово – 223 км, до поселка Носок – 43 км, до Тухарда – 109 км.

Сельское поселение Караул - Муниципальное Образование, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет. Административным центром муниципального образования «Сельское поселение Караул» является с. Караул.

Транспортная доступность в с.Караул осуществляется с помощью вертолета МИ-8, а так же универсальным грузопассажирским судном «Хансута Яптунэ» и самоходным паромом «СП-4».
Природные условия, климатическая характеристика.

Определяющее значение для климата северной части муниципального района, включающей территорию городского поселения Диксон и восточный Таймыр к северу от Хатангского залива, имеет влияние морей Северного Ледовитого океана – Карского и Лаптевых. Эта территория относится к зоне арктического климата с избыточным увлажнением, коротким холодным и дождливым летом, умеренно-суровой малоснежной зимой, высокой долей дней с туманами, пургой и метелями, для нее характерны частая и резкая смена погоды, неопределенность общеустановленных сезонов.

В направлении от морского побережья к центральным и южным районам полуострова Таймыр увеличивается континентальность климата. Основные тенденции в изменении климатических условий с севера на юг заключаются в понижении относительной влажности воздуха, повышении общего количества осадков, в увеличении контрастности различий между теплым и холодным периодом года:

средние июльские температуры воздуха наиболее низки в горах и на ледниках Северной Земли – 0°С.
абсолютные минимумы достигают -60°С на юге муниципального района, абсолютные максимумы там же составляют до +30°С;

длительность безморозного периода составляет от 40-45 дней на севере, до 60-80 дней на юге;

осадков выпадает от 100 мм на островах Северная Земля, до 700 мм в горах Путорана;

относительная влажность воздуха в районе Диксона в зимний период составляет в среднем 85-88%, летом повышается до 90-94%. 

Продолжительность полярной ночи и полярного дня зависит от широты местности и изменяется в следующих пределах:

на широте мыса Арктического (Северная Земля) полярная ночь длится 122 суток, полярный день 138 суток;

полярная ночь в районе пос. Диксон 82 суток (15.11-1.02), продолжительность полярного дня 100 суток (5.05-10.08);

Продолжительность устойчивых морозов 214 суток. Ночные заморозки и выпадение снега нередки и летом. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –28,0°С, абсолютный минимум температуры -57°С.

Среднемесячная скорость ветра изменяется в пределах 5,1-6,3м/сек.. Раз в год наблюдается ветер со скоростью 28м/сек, раз в 10 лет случается сильный ветер со скоростью 34м/сек., максимальная скорость ветра -36 м/сек.

Сильные ветра, частота которых в среднем около недели в месяц, наблюдаются круглогодично. Максимальное число дней с сильными ветрами варьирует от 11 до 18 в месяц.

Южную часть муниципального района занимает крайняя северная тайга - горы Путорана и Маймече-Котуйская котловина. Климат таежной зоны, хотя и суров, но зима здесь мягче, чем в тундре и лесотундре, а лето короткое, но теплое. Средняя температура июля за последние 25 лет +14,2°С, абсолютные максимумы: 31,9°С – в июле 1978 г. и 31,8°С – в июле 1991 г.

Средняя температура января -27,5°С. Безморозный период длится от 48 до 70 дней. Осадков выпадает от 300 до 500 мм.

Ветры в узких залесенных межгорных котловинах не достигают такой силы как в тундре. Особую роль в термическом режиме грунтов имеет довольно мощный снежный покров. В среднем его толщина в котловинах составляет 100 см, а у подветренных склонов достигает 10-15 м. Мощность мерзлоты увеличивается от днищ котловин (80-150 м) к высоким водоразделам (300-400 м). В летнее время верхняя часть мерзлоты оттаивает, образуя деятельный слой мощностью до двух метров.

Караул расположен в зоне тундры, открытое земледелие невозможно, климат суровый, даже летом бывают заморозки, а летние дневные температуры составляют 10-12 °С, зимой же обычным явлением являются морозы до −40 °C и ниже. 

В весенний период в результате половодья высока вероятность возникновения подтоплений с.Караул.

Рельеф

Местность холмисто-увалистая, заболоченная, имеются озера, небольшие мелководные речушки. Основная река – Енисей, главная транспортная артерия не только села и поселения, но и всего Таймырского района.

На основе тектонического строения по условиям рельефа на территории выделяются физико-географические провинции: Североземельско-Челюскинская, гор и предгорий Бырранга, Енисей-Хатаягская, Гыданская, Таз-Енисейская, Путоранская, Оленекско-Анабарская, соответствующие следующим тектоническим структурам:

калидонские и байкальские разрушенные горы островов архипелага Северная Земля и севера п-ова Таймыр;

герцинская складчато-глыбовая горная система Бырранга;

молодые палеозойские плиты Западно-Сибирской и Северо-Сибирской низменностей;

северная окраина Сибирской платформы с герцинским трамповым массивом Путорана;

окраина Анабарского кристаллического щита.

Основные морфоструктуры территории: горы Северной Земли, горы Бырранга, Северо-Сибирская низменность, Западно-Cибирская равнина, плато Путорана, Анабарское плоскогорье. Самая высокая точка – г.Холокит на плато Путорана в районе оз.Аян – 1542 м.

Cевероземельско-Челюскинская провинция включает архипелаг Северная земля, крайнюю оконечность п-ова Таймыр севернее широты залива Терезы Клавенес о-ва Арктического института, Известий ЦИК, архипелаг Норденшельда и др. острова Карского моря. Присоединение к провинции района м.Челюскин обусловлено сходством геологического строения и рельефа, а также общностью природной зоны полярных пустынь. Таким образом, провинция объединяет две области: островную и материковую.

Североземельская область островных полярных пустынь занимает все архипелаги и отдельные острова морей Карского и Лаптевых, кроме приближенных к материку на 50 км и менее.

На островах архипелага Северная Земля около 50% площади занимают ледники мощностью до 300 м. Это один из крупнейших районов развития современного щитового оледенения. Многие ледники опускаются до уровня моря и обрываются айсбергами, иногда во фьордах образуются шельфовые ледники.

Свободные ото льда разрушенные горные массивы высотой 300-500 м – нунатаки, представлены небольшими ареалами на островах Октябрьской Революции и Большевик. Горно-предгорные районы с высотами 200-350 м встречаются только на о-ве Большевик. Их рельеф холмисто-гористый, сглаженный, с обилием гляциальных форм, как экзарационных (древние троги, висячие долины), так и аккумулятивных – моренные гряды разных типов.

Низкие приморские равнины берегов архипелага высотой до 150 м, сложены гляциальными и флювиогляциальными отложениями разных генераций, а по побережьям поздне-четвертичными морскими отложениями. Рельеф плоско-холмистый выровненный.

Плоские низменные острова Карского моря сложены морскими суглинками, глинами и песками, иногда со щебнем, часто обрамлены песчаными косами (острова Большой, Свердруп и др.). Широко распространены подземные линзы и жилы льдов, подмываемые обрывы.

Челюскинская континентальная область полярных пустынь занимает крайний северный выступ п-ова Таймыр с мысом Челюскин, ограниченный параллелью кутовой части залива Терезы Клавенес. Здесь выделяются разрушенные горные массивы высотой 200-315 м (г.Кристифенсен, г.Аструпа, г.Свердрупа) с холмистыми предгорьями до отметок 100-200 м, окруженные приморской холмисто-грядовой равниной. Равнина сложена в основном ледниковыми отложениями, На побережье встречаются морские террасы.

Провинция гор и предгорий Бырранга. Горная система Бырранга простирается более чем на 1000 км с юго-запада на северо-восток. Она представляет собой систему параллельных хребтов (насчитывается до 11 гряд), на северо-востоке переходящих в крупное расчлененное плато. К Северо-Cибирской низменности горы обрываются довольно круто, к морю на север постепенно снижаются, образуя крупный массив низкогорий.

В провинции выделяются две области – Северная предгорно-приморская арктических тундр и собственно горная область Бырранга.

Приморская забыррангская область арктических тундр включает приморские равнины и низкие предгорья от Диксона на западе до залива Фаддея на востоке. Поверхность территории представляет обширную низкую холмисто- увалистую равнину со средними высотами до 100 м над уровнем моря, с разнообразным и сложным рельефом и повсеместно распространенными мерзлотными формами.

Приморские ледниково-экзарационные фьордовые берега занимают полосу побережья Карского моря от мыса Стерлегова до устья р.Нижней Таймыры. Строение территории очень разнообразно. Характер ее рельефа говорит об интенсивной гляциально-экзарационной деятельности – фьордовые сильно изрезанные берега, обилие линейных останцов коренных пород. Здесь встречаются моренные гряды, флювиогляциальные зандровые поля, щебнистые морские террасы, речные долины, выполненные галечным аллювием.

Низменные слабохолмистые аллювиально-морские равнины побережий небольшими участками распространены по всему побережью от Диксона до залива Фаддея, часто это длинные узкие полосы вдоль берега. Сложены они суглинками, часто ощебненными, с поверхности местами перекрыты маломощными торфами.

Холмисто-грядовые гляциально-аккумулятивные равнины представлены двумя районами:

побережье от Диксона до устья р.Пясины и далее почти до мыса Стерлегова;

участок к северу от среднего течения р.Ленинградской до залива Терезы Клавенес.

Везде преобладает гляциально-аккумулятивный рельеф – морены, зандры, озы, камы. Изредка встречаются выходы коренных пород – алевролитов, карбонатов.

Холмисто-гористые северные предгорья гор Бырранга. включают два района:

плоские низкие сденудированные предгорные плато высотой 200-300 м двух низкогорных массивов на севере (к югу от м. Челюскин);

участок низких предгорий в среднем течении р.Ленивой к югу от м. Стерлегова и разрушенный широтный хребет на п-ове Заря (г.Черная – 310 м, г.Перевальная – 251 м, г.Снежная – 373 м). Коренные выходы здесь редки, преобладают криоэлювий, моренные и флювиогляциальные отложения. В котловинах встречаются плоско-полигональные болота, сложенные маломощными торфами и с развитыми жильными льдами.

Быррангская область горных тундр включает четыре района – Главный хребет, резко расчлененные среднегорья горной системы Бырранга, предгорья южного макросклона гор Бырранга и Восточный горный узел.

Главный хребет горной системы Бырранга представлен собственно главной грядой, проходящей по южной окраине массива от истоков р.Верхней Таймыры до правого притока р.Бикада – р.Нюнькаракутари; и отдельными останцовыми грядами – возвышенностями Дюдыттынетти, Тулай-Киряка, Киряка-Тас и др. Несмотря на значительную протяженность, характер природно-территориальных комплексов в пределах района сходен. Средние высоты хребтов – 400-600 м, максимальная высотная отметка – г. Ветровая (626 м). Коренные породы часто выходят в виде кигиляхов (каменные столбы причудливой формы, образованные в результате выветривания плотных горных пород) на склонах и вершинах гор. Склоны хребта и межгорья перекрыты чехлом щебнистых криопластопелитов (суглинки). Хребет рассекается рядом разломов, крупнейшие из которых – долина р. Нижней Таймыры, оз.Левлясоя-Лессинга и долина р. Большой Боотанкаги. Ущелья долин глубоко, до 300-400 м, врезанные, узкие, долины рек имеют неразвитый профиль.

Восточный горный узел – крупный горный массив на востоке горной системы Бырранга, достигающий 150 км в поперечнике. Сложен широкими хребтами со сденудированнsми гребнями, рассеченными множеством поперечных разломов, по которым проходят речные долины. Средняя высота гор – около 700 м, наивысшая высотная отметка – 1125 м (без названия). Ущелья долин глубоко врезанные (до 300-400 м), узкие долины рек имеют неразвитый профиль. Склоны большинства долин круты и покрыты осыпями.

Ландшафты.
Территория муниципального района находится в растительных зонах полярных пустынь, тундры, лесотундры и включает небольшой участок северной тайги.

Существование мощного монолитного слоя мерзлых пород оказывает существенное воздействие на ландшафты и современные физико-геологические процессы, обусловливая своеобразные условий почвообразования, развития растительного покрова и животного мира, появление специфических форм рельефа, ряда особенностей в строении и режиме гидрографической сети.

Полярные пустыни: Растительный покров этой зоны крайне разрежен, большие пространства лишены растительности вовсе, голые грунты первичны, абсолютно преобладают мхи и лишайники, из трав встречается лисохвост и полярный мак. Тип распределения растительности – куртинно-подушечный, покрытие составляет 10-15%. Растительность очень неустойчива, поскольку все растения здесь находятся на пределе условий выживания, при нарушении практически не восстанавливается.

Почвы.
Почвы полярных пустынь: Почвенный покров фрагментарный, развит только под куртинами растительности. На щебнистых участках почвы примитивные органогенно-щебнистые. Почвы полярных пустынь почти не оглеены, процессы торфообразования в них подавлены. Устойчивость почвенного покрова очень слабая, а формируется он, несмотря на маломощность, в течение довольно длительного времени, поэтому восстановление его крайне затруднено.

Арктические тундры имеют более пеструю структуру почвенного покрова чем почвы полярных пустынь, Устойчивость почв арктической тундры в целом низкая, что обусловлено характером подстилающей мерзлой толщи и растительности. В основном они характеризуются слабой степенью оглеения. Тундровые глеевые почвы (подтипы тундровых глеевых перегнойных, тундровых глееватых гумусных почв) развиты в увлажненных местах с более сомкнутой растительностью. В массивах байджарахов (бугры из мерзлого льдистого грунта) и на луговинах развиваются тундровые дерновые почвы с относительно большой для этих широт мощностью. Для спущенных озерных котловин, приозерных болот характерны почвы болотного ряда – болотно-туядровые торфянисто-перегнойно-глеевые, тундровые болотные торфяяисто-глеевые. Для термокарстовых массивов более характерны тундровые глеевые (торфянистые) почвы. Торфообразование в зоне арктических тундр подавлено, только в глубоких озерных котловинах формируются плоскобугристые массивы с довольно мощным (до 15 см) слабо разложившимся торфом.

Почвы горных тундр чрезвычайно разнообразны. В зависимости от положения в рельефе, характера материнской породы и растительности, в горах Бырранга встречаются практически все зональные типы – от полярно-пустынных до тундровых глеевых. В верхнем поясе гор развиты пустынные примитивные органогенно-щебнистые почвы крайне малой мощности. На участках с более или менее развитой растительностью характерны почвы дернового ряда – горные дерновые различной, но в целом незначительной мощности. На известняках со слабо развитым растительным покровом встречаются примитивные почвы. На задернованных участках нижнего пояса с развитой растительностью распространены тундровые глеевые почвы всех подтипов, на речных террасах – тундровые дерновые (дренированные края террас) и болотные (заболоченные участки). Характерно наличие торфянистых неглеевых почв, обычных на заболоченных массивах шлейфов делювиальных склонов, где торф развивается непосредственно на грубообломочном горном материале. В долинах рек представлены аллювиальные дерновые и дерново-глеевые почвы,

Типичные и южные тундры характеризуются абсолютным преобладанием на водоразделах почв тундрового глеевого типа. Для высоких дренированных участков обычны почвенно-мерзлотные комплексы тундровых глееватых, гумусных и тундровых глеевых перегнойных или типичных почв. На склонах и шлейфах холмов преобладают тундровые глеевые типичные почвы. На плоских или слабо вогнутых равнинах они развиты в комплексе с тундровыми глеевыми торфянистыми почвами. В озерных котловинах, на заболоченных террасах развиты почвы болотного ряда – торфянисто-глеевые и торфяно-глеевые болотные в комплексе с болотно-тундровыми торфянисто-перегнойно-глеевыми. Поймы заняты почвами аллювиального ряда: дерновыми примитивными, дерновыми слаборазвитыми, на влажных участках – дерново-глеевыми. Наконец, дренированные участки холмов, берегов рек, моренных останцов, где в растительном покрове преобладают разнотравье и злаки, встречаются участки тундровых дерновых почв.

Лесотундра. В этой зоне особенностью почвенного покрова является наличие хотя бы слабовыраженного подзолистого процесса, связанного с древесной растительностью. Почвы подзолистого ряда (подзолистые гумусово-иллювиальные, глее-подзолистые и др.) обычны под участками редколесий, в северной части они встречаются на небольших площадях, в южной – довольно распространены. На участках с тундровой растительностью развиваются тундровые глеевые почвы – типичные, перегнойные, торфянистые; по сравнению с тундровой зоной она обладают более развитым профилем; то же можно сказать и о болотных почвах слабо дренированных участков.

Северо-таежные и горно-лесотундровые почвы Анабарского плато и плато Путорана представлены подбурами и криоземами (мерзлотно-таежными неоглеенными почвами), в котловинах – болотными торфяннисто-глеевыми и дерново-глеевыми на луговинах.

Геологическая характеристика. Речная сеть.

Разнообразие природных условий территории обуславливает различия основных характеристик гидрологического режима рек отдельных районов. Большое влияние на элементы гидрологического режима рек оказывает не только географическое положение речных водосборов, но и высотная поясность, а также ориентация орографических элементов. Существенное воздействие на режим водных объектов оказывают региональные факторы – многолетняя мерзлота, особенности гидрологического строения речных водосборов.

Питание рек осуществляется главным образом за счет таяния снегов на равнинах и увалах и в меньшей мере за счет дождевых вод; грунтовое питание практически отсутствует. Поэтому воды рек отличаются крайне низкой минерализацией, что также является прямым следствием слабости химического выветривания пород. Летом воды равнинных рек имеют слабую кислую реакцию.
С точки зрения гидрологических характеристик, основным показателем водных ресурсов рек является средний годовой речной сток. Годовой сток рек складывается из поверхностной и подземной составляющих. При этом поверхностный сток, в основном, формируется только на малых водотоках, суммарная площадь водосбора которых составляет более 60% площади бассейнов больших рек. Доля поверхностной составляющей, формирующейся на участках водосбора средних и больших рек, в общем стоке мала и их питание происходит преимущественно подземными водами.

Водный режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и низкой зимней меженью.

Вскрытие рек проходит в июне, в начале-середине июня. Вслед за вскрытием наступает половодье. Весеннее половодье длится от двух недель на Енисее, где подъем воды может достигать 12 м. В целом по муниципальному району уровень рек поднимается на высоту от 1,5-2 до 7-9 м над меженным, в зависимости от размеров и морфологии бассейнов, особенностей строения и размеров долин. Как правило, уровень половодья повышается вниз по долинам. При половодье затопляются низкая и средняя поймы, а в особо снежные годы (например, 1990) – и высокая пойма. За время половодья проходит до 60-70% общего объема годового стока. У некоторых рек на территории муниципального района модуль летнего стока в 1-1,3 раза превышает величину среднего годового стока. Это объясняется наличием многолетней мерзлоты, поздним таянием снега в горах и наледей в затененных местах речных долин, повышенной водностью межени за счет выпадающих в это время дождей.

В весенний период в результате половодья высока вероятность возникновения подтоплений населенных пунктов, с.Караул.
Характерной особенностью прохождения весеннего ледохода на территории муниципального района является его торосистый характер. Наличие на реке Енисей на участке от г.Игарка до пос.Усть-Порт множества островов с мелководными участками реки приводит к постоянному образованию заторов.

В период летне-осенней межени происходит постепенное снижение уровня. Сначала оно довольно резкое, вскоре замедляется и растягивается на все лето и осень, вплоть до замерзания рек, и прерывается лишь краткими дождевыми паводками. На всех крупных реках, кроме Енисея, возможны летние дождевые паводки с высотой подъема воды до 5-6 м, часто большим, чем в весеннее половодье. Для небольших рек характерны кратковременные повышения уровня, связанные с интенсивными осадками, когда максимальные модули стока во время дождей могут достигать тех же значений, что и в период весеннего половодья. В отдельные годы дождевые максимумы могут в 2-4 раза превосходить максимумы весеннего половодья. Во время сильных летних и осенних дождей уровень воды в малых и средних реках иногда поднимается на 1,5 м за 1-2 дня.

К ледоставу, наступающему в конце сентября – начале октября, малые реки катастрофически мелеют, мелкие речки и ручьи пересыхают и превращаются в линзы льда, разбросанные по сухому руслу. Большинство средних и мелких рек зимой перемерзают
Геологическое строение и полезные ископаемые.
На участке от г.Игарка до населенного пункта Усть-Порт, регион сложен геологическими образованиями от архея до современных четвертичных отложений, представленными осадочными, вулканогенно-осадочными, вулканогенными, интрузивными и метаморфическими породами. Они слагают крупные гетерогенные разновозрастные геоструктуры весьма сложного строения и состава, которые резко отличаются характером структурно-вещественных комплексов, их возрастом и минерагеническими особенностями. Среди них выделяются:

Таймыро-Североземельская складчатая область;

северо-восточная часть Западно-Сибирской плиты;

Енисей-Хатангский региональный прогиб;

северо-западная часть Сибирской платформы.

С каждым из этих геологических блоков связаны одна или несколько металлогенических провинций и областей, главными из которых являются Тунгусская (Северо-Сибирская) никеленосная, Енисей-Хатангская и восточная часть Пур-Тазовской нефтегазоносные, Таймыро-Североземельская золотоносная, Прианабарская алмазоносная, Маймеча-Котуйская редкоземельная и благороднометальная, Таймырский и северная часть Тунгусского каменноугольного бассейна, Северо-Таймырский буроугольный бассейн и западная часть Ленского буроугольного бассейна.

Инженерно-геологические условия. Растительность
Территория сельского поселения Караул Таймырского-Долгано Ненецкого муниципального района Красноярского края входит в зону тундры. 

Растительность довольно разнообразна. Пойменный комплекс занят в основном высокими (до 2 м) кустарниками ивы, иногда ольхи, с травяно-моховым напочвенным покровом и различными типами болот: осоковыми, полигонально-валиковыми и плоско-полигональными мохово-кустарниковыми. Довольно значительны площади песков низкой поймы, где развиты злаково-разнотравные сообщества. На террасах обширны болотные комплексы: плоскобугристые кустарниково-моховые и мохово-лишайниковые, а на левом берегу – и крупнобугристые кустарничково-мохово-лишайниковые и лишайниковые торфяники. Лиственничные редины заходят здесь на север по прибрежным оврагам до п.Усть-порт, в этих же оврагах встречаются ольшаники до 5 м высотой, образующие непроходимые заросли. По долине Енисея на север так же заходят значительные острова елово-лиственничных редкостойных лесов, особенно свойственные I террасе и восточному придолинному склону.

Растительность тундр очень неустойчива, при нарушении практически не восстанавливается.
Современное состояние.
Национальный состав населения, проживающего на территории с.Караул, весьма разнообразен. По официальным документам, из коренных народов Севера, здесь больше всех насчитывается ненцев, за ними следуют энцы, долганы, эвенки. В результате межэтнических контактов они постепенно смешались с коренными жителями и приезжими недавнего времени, поэтому определить их точную численность невозможно. 

На сегодняшний день две тхрефрети коренного населения с.Караул ведут традиционный образ жизни, занимаясь рыболовством, оленеводством и охотничьим промыслом. Рыболовством на территории муниципального образования занимаются не только коренные жители, но и приезжее население. Для многих из них оно является основным источником доходов и пропитания. Рыбу промышляют на Енисее и его притоках, протоках и озерах. Основным сезоном промышленного лова рыбы является весенне-летний период, начинающийся с таяньем льда и заканчивающийся с замерзанием рек. Зимний подледный лов практикуется в основном для удовлетворения собственных потребностей.

Оленеводство хорошо развито в тундрах, прилегающих к нп Носок и Тухард. Общее поголовье оленей, выпасаемых на территории с/п Караул, на 01.01.2012 составило 70836 голов.
С южной стороны участок ограничен рекой Енисей и ее водоохраной прибрежной зонами. 
Транспорт.

Транспортная сеть представлена речным и авиационным транспортом. 

В отсутствие наземных транспортных коммуникаций на территории муниципального образования, воздушный транспорт осуществляет важнейшую функцию, обеспечивая, весной, зимой и осенью, транспортное сообщение с районным центром г.Дудинка.

ОАО «Авиакомпания «Таймыр» осуществляет полеты на воздушных судах (ВС) типа Ми-8 Т и Ми-8 МТВ по местным воздушным линиям (МВЛ), весной, зимой и осенью.
Для обеспечения выполнения грузопассажирских рейсов воздушным транспортом в близи населенного пункта (на расстоянии 1,5 км) оборудована посадочная площадка для вертолетов. 
Благодаря наличию мощной водной магистрали – р.Енисей, важнейшим элементом транспортной системы является водный транспорт. По которому осуществляются перевозки в навигационный период (лето), осуществляется универсальным грузопассажирским судном «Хансута Яптунэ» и самоходным паромом «СП-4».

Связь.

На территории муниципального образования услуги по предоставлению местной и внутризоновой телефонной связи и универсальные услуги связи с использованием таксофонов осуществляют северный центр телекоммуникаций ОАО «Ростелеком», предоставление каналов связи осуществляет – ОФО «Красноярское КБ «Искра», так же предоставляет в снп Усть-Порт, Воронцово, Байкаловск универсальные услуги подключения к интернету и IP-телефонии по каналу WI-FI. Системой общедоступного пользования также является сотовая связь. Предоставление услуг почтовой связи осуществляется ФГУП «Почта России», предоставление услуг радиотелефонной связи осуществляет ОАО «ВымпелКом» (beeline) в с.Караул, нп Носок, ОАО «МТС» в нп Тухард. Универсальные услуги связи с использованием пунктов коллективного доступа в интернет (ПКД) осуществляется ООО «Норматекс».
1.1.2. Социальная сфера

Демографическая ситуация.
В с.Караул проживает 788 человек (по данным на 2012 год предоставленными Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Караул»). 

За последние годы ситуация в области демографии характеризовалась естественным приростом населения, число родившихся превышало число умерших в среднем на 8 человек за последние 3 года.

Миграция не оказывает существенного влияния на демографическую ситуацию. В 2010 году в с.Караул прибыл только 1 человек, в последующие годы увеличение численности населения за счет миграции не происходило.
Возрастная структура населения. В с.Караул очень мало жителей пенсионного возраста, то есть преобладает трудоспособное население.

Занятость населения.

Основная часть населения работает на муниципальных предприятиях. Основной причиной безработицы является отсутствие необходимого количества рабочих мест.

Здравоохранение.

На территории муниципального образования на данный момент функционирует одно учреждение здравоохранения МБУЗ «Таймырская районная больница №3». 
Данные по МБУЗ «Таймырская районная больница №3» представлены в таблице 5.

Таблица 1 – Медицинские учреждения (данные на 01.01.12 год)
	№
	Наименование объекта
	Адрес учреждения
	Год ввода в эксплуатацию/кап.ремонта
	Численность

работников
	Площадь

Здания (кв.м.)
	Материал
	Тип приспо

Собле

нного здания
	Износ %

	
	
	
	
	
	
	стены
	кровля
	фунда

мент
	
	

	1
	МБУЗ «Таймырская районная больница №3»
	Северная, д. 7
	1971
	42
	661,2
	деревянные
	шифер
	деревянный
	Отдельно стоящее
	100


Образование.

Дошкольное образование предоставляется одним детским садом ТМДОУ «Караульский детский сад».
Таблица 2 – Дошкольные образовательные учреждения (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование 

объекта
	Адрес учреждения
	Год ввода в эксплуатацию/

кап.ремонта
	Мощность (вместимость), чел
	Числе

нность

работников
	Площадь

Здания (кв.м.)
	материалы
	Износ

%

	
	
	
	
	фактическая
	проектная
	В соотвествии

С СанПиН
	
	
	стены
	кровля
	Фунда

мент
	

	1
	ТМДОУ «Караульский детский сад» 
	Школьная 2А
	1987
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	28
	1485,1
	Деревянные 
	Профнастил
	сваи
	44


Общеобразовательные учреждения в с.Караул представлены одной школой ТМКОУ «Караульская  средняя школа-интернат»
Таблица 3 - Общеобразовательные учреждения. (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование 

объекта
	Адрес учреждения
	Год ввода в эксплуатацию/

кап.ремонта
	Мощность (вместимость), чел
	Числе

нность

работников
	Площадь

Здания (кв.м.)
	материалы
	Износ

%

	
	
	
	
	фактическая
	проектная
	В соотвествии

С СанПиН
	
	
	стены
	кровля
	Фунда

мент
	

	1
	ТМКОУ «КСОШ-И»
	Северная 2
	1973
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	57
	1546,
	деревянные
	профнастил
	Столбы 
	41


Жилищный фонд.

Средняя обеспеченность населения жильем на одного человека на конец 2006 года составляет 17,2 м2. Уровень благоустройства низкий, в сельском населенном пункте присутствует только централизованное отопление. Централизованное горячие и холодное водоснабжение в сельской местности отсутствует. 
Электроснабжение.
Электроснабжение с.Караул осуществляется от 3 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 1650 кВа. Общая протяженность воздушных линий электропередач составляет 25 км, износ кабеля составляет 80%.
Существующие системы электроснабжения населенного пункта характеризуются большими потерями в сетях, низким уровнем эффективности использования топливно-энергетических ресурсов. Электрическая нагрузка в автономной системе электроснабжения – постоянно меняющаяся величина, в течении суток она может изменяться несколько раз, установки работают с разной степенью нагрузки, что приводит к снижению срока службы, а так же к повышению уровня расхода топлива.
Теплоснабжение.

Главным поставщиком тепла в жилой сектор, на предприятия и организации, школу, больницу, детский сад и другие социальные объекты, является муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» сельского поселения Караул, на балансе которого в с.Караул 3 котельные работающие на угле.

Теплоснабжение осуществляется от четырех котельных расположенных в с.Караул и одной котельной расположенной в п.Носок. Фактический срок службы тепловых сетей до первого коррозионного разрушения составляет 3-5 лет по причине отсутствия системы водоподготовки. Протяженность тепловых сетей в с.Караул составляет около 9 км.
Водоснабжение. 

Существующей системы водоснабжения в сельском поселении Караул – нет. Забор воды производится из водоемов. Вода поступает в действующие котельные производится обеззараживание препаратом «Акватабс», вода не соответствует статуса «вода питьевая».

Баланс территории с Караул
Таблица  4 (данные на 01.01.12 год)

	№ п/п
	Наименование угодий
	Площадь. Га.
	Площадь, %
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория поселка в границах застройки
	41,5
	100
	

	2
	Жилой застройки
	16,0
	38,5
	

	3
	Участки общественно-деловых зданий и сооружений
	2,2
	5,3
	

	4
	Улицы, дороги и проезды
	7,8
	18,8
	

	5
	Производственная территория
	2,1
	5,2
	

	6
	Прочие территории
	13,4
	32,2
	


2 ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Архитектурно-планировочное решение

Проектное архитектурно-планировочное решение продиктовано существующей ситуацией, важнейшими факторами, которой являются следующие:
- существующая застройка территории,

- местонахождение поселка на берегу реки,

- специфика района,

- санитарные зоны
- с юго-западной границы проектируемый населенный пункт ограничена рекой Енисей, водоохранными и прибрежными защитными полосами;

- на востоке населенного пункта располагаются производственные зоны.
В основу архитектурно-планировочного решения заложены 3 основных аспекта градостроительной системы.
Структурно-функциональный,
Архитектурно-художественный,

Экономический.

2.1.1 Структурно-функциональный аспект
Функциональная структура района решена компактно.
Формирование планировочного каркаса поселка выполнено с выделением главной улицы, центра микрорайона с обеспечением пешеходной доступности до основных элементов структуры микрорайона. Объекты общественных зданий размещены в планировочной структуре в соответствии с существующими нормативами.
Прямоугольная сетка жилых кварталов позволила максимально использовать территориальный ресурс площадки и удобно связать между собой все зоны населенного пункта.

2.1.2 Архитектурно-художественный аспект

Архитектурно-художественная концепция населенного пункта направлена на создание масштабной среды, отражения в облике населенного пункта черт, характерных для населения региона, учета особенностей господствующих ветров, учета особенностей конкретной площадки. Проектное решение выполнено с учетом структуры ландшафта участка.

Параметры пространств, в том числе центра жилого микрорайона, улиц и проездов, визуальных пространств, жилых зданий – соответствуют масштабу человека.
2.1.3 Население
В настоящее время в поселке проживает 788 человек. 60% населения – ненцы.
Таблица 5 Динамика численности населения по итогам официальных переписей населения, %

	Наименование показателей
	1989 г.
	2002 г.
	2010 г.

	Доля КМНС в населении,%
	15,5
	24,7
	29,7


По коренному малочисленному населению Севера наблюдается увеличение численности: в 2010г. на 15% к уровню 1989 г и на 1,4% к уровню 2002 г. 

Демографическая ситуация характеризуется высокими показателями рождаемости у КМНС по сравнению с некоренными национальностями и высоким уровнем миграционного оттока некоренного населения, связанного главным образом с выездом по программам переселения.
Таблица 6. Естественное движение населения в 2010 г., чел.

	Поселения
	Всего родилось
	в т.ч. КМНС
	% от всех родившихся
	Всего умерло
	в т.ч. КМНС
	% от всех умерших

	Караул
	107
	94
	87,9
	40
	32
	80,0


Несмотря на устойчивый естественный прирост населения в районе за последние 6 лет, отрицательное миграционное сальдо определяет в целом отрицательную динамику численности населения. 

Таблица 7.  Динамика численности населения по населенным пунктам (данные статистики за период 2006-2010 гг., чел.)

	Населенный пункт
	Годы

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	с.Караул
	916
	924
	907
	795
	744


Данные в таблице взяты с СТП района.

Проведенный анализ демографической ситуации за последние годы позволил сделать следующие выводы:

· динамика естественного прироста населения положительная, рождаемость превышает смертность;

· рождаемость и смертность у КМНС выше, чем у некоренного населения;

· общее снижение численности населения определяется массовым выездом населения старше нетрудоспособного возраста;

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов приведен по данным Комплексной программы «Социально-экономическое развитие Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2020 года», с учетом существующих и прогнозируемых особенностей движения населения.

Таблица 8 Прогноз численности населения муниципального района по населенным пунктам, человек

	Населенные пункты
	Все население
	в т.ч. КМНС

	
	2010 г.
	2020 г.
	2030 г.
	2008 г.
	2020 г.
	2030 г.

	с. Караул
	795
	780
	790
	275
	200
	210


Согласно СТП района.
Таблица 9 - О динамике изменения численности по с.Караул за последние 5 лет (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование населенного пункта
	годы

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	с. Караул
	924
	907
	744
	781
	788


Таблица 10 - О движении населения с. Караул за 2010-2012г.г.

	№
	Наименование населенного пункта
	Численность

Населения на 01.01
	родилось
	умерло
	Естественный

прирост
	прибыло
	убыло
	Механический прирост
	Итого: рост населения за год.

	
	с. Караул за 2010
	744
	14
	5
	+9
	21
	20
	+1
	+10

	
	с. Караул за 2011
	781
	15
	8
	+7
	11
	11
	0
	+7

	
	с. Караул за 2012
	788
	18
	8
	+10
	16
	16
	0
	+10

	
	Итого по МО
	
	47
	21
	25
	48
	47
	1
	27

	
	В среднем за три года
	
	
	
	8
	
	
	1
	9


Из таблицы видно, что анализ динамики численности населения по статистическим данным последнего периода показывает увеличение населения за счет естественного прироста, показатель миграции активности не значителен, за три года прибыл только один человек. Отток населения объясняется отсутствием рабочих мест в сельскохозяйственной сфере и достойных условий для проживания в настоящее время ситуация на рынке труда характеризуется застойной безработицей. Поэтому в проекте принимается за основу численность населения, рассчитанная по статистическому методу, так как на перспективную численность населения производственные факторы не оказывают ни какого влияния.
На основании этих данных по статистическому методу произведен следующий расчет:
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, где

Нт – население на расчетный срок,

Нф – население фактическое,

М – среднегодовой прирост населения по результату миграции,

П – среднегодовой естественный прирост населения,

т – расчетный период времени.
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Н1= 795 чел. перспектива на 10 лет. Ожидаемая численность населения на 2020 год.
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Н2 = 802 чел. перспектива на 20 лет. Ожидаемая численность населения на 2030 год.
Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок использовались данные за 2012. Таким образом, при сохраняемой динамике естественного прироста на ближайшие 20 лет возможно увеличение численности населения до 802 с учетом КМНС и без учета программ переселения.
Прогноз численности населения в с.Караул принят в соответствии со справочными материалами. При учете программ переселения расчет не противоречит данным рассчитанным ранее в Схема территориального планирования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района выполненного ОАО РОССИЙСКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ УРБАНИСТИКИ  в 2012 году.

Прогноз численности населения принят в соответствии с материалами Администрации муниципального района.
Таблица 11 - О предприятиях, учреждениях, организациях, действующих на территории МО (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование предприятия, учреждения, организации, хозяйства
	Численность

работников

	1
	2
	3

	1
	Муниципальное казенное учреждение "Центр по обеспечению хозяйственного обслуживания" сельского поселения Караул
	39

	2
	Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" сельского поселения Караул
	1

	3
	Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр народного творчества и культурных инициатив" сельского поселения Караул
	58

	4
	Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" сельского поселения Караул
	7

	5
	Муниципальное учреждение здравоохранения «Таймырская районная больница» №3
	42

	6
	Управление образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
	5

	7
	Таймырское муниципальное общеобразовательное учреждение «Караульская средне образовательная школа-интернат»
	57

	8
	Таймырское муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Караульский детский сад»
	28

	9
	Управление Федеральной миграционной службы России по Красноярскому краю в сельском поселении Караул
	2

	10
	ПЧ-137 ОГПС-31 МЧС России по Красноярскому краю
	20

	11
	Авиа площадка «ОАО авиакомпании «Таймыр»
	1

	12
	Таймырский филиал ГУ «Красноярского ЦГМС-Р» (государственное учреждение Центр по гидрометеорологии, и мониторингу окружающей среды с региональными полномочиями ).
	4

	13
	Филиал Государственного предприятия ТАО «Фармация» аптеки №157 
	1

	14
	Государственное учреждение-управление пенсионного фонда Росси в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.
	1

	15
	Муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Караул «Коммунальщик»
	55

	16
	Отделение почтовой связи сельского поселения Караул
	4

	17
	ОАО «Ростелеком»
	4

	18
	Отдел социальной работы в сельском поселении Караул
	5

	19
	Центр занятости Усть-Енисейского района
	6

	20
	ЗАГС Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
	1

	21
	ГУ ТАО ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных
	1

	22
	Усть-Енисейский районный суд
	11

	23
	Пункт полиции с. Караул
	4

	Итого
	423


Данные предоставлены Администрацией сельского поселения Караул.
Остальное население занимается рыболовством, оленеводством. 

2.2 Структура жилого фонда
Существующая жилая застройка представлена от одно- до четырех и многоквартирных жилых домов.

 Таблица 12 Наличие жилищного фонда в селе Караул (данные на 01.01.12 год)

	№
	Тип жилого дома
	Кол-во

	1
	Одноквартирные жилые дома, в том числе:
	

	
	-деревянные
	14

	2
	Двухквартирные жилые дома, в том числе:
	

	
	-деревянные
	36

	3
	Трехквартирные жилые дома, в том числе:
	

	
	-деревянные
	37

	4
	Четырех квартирные жилые дома, в том числе:
	

	
	-деревянные
	19

	5
	Многоквартирные жилые дома, в том числе:
	

	
	-деревянные
	9

	
	ИТОГО:
	115


Большая часть домов имеет 40-60% износа. Критический износ (более 80%) не имеет ни  одно сооружение. Данные по степени износа представлены в таблице.

Таблица 13 О наличии жилищного фонда (данные на 01.01.12 год)

	№
	Населенный пункт
	Кол-во

домов
	S, м2
	В том числе с износом в %

	
	
	
	
	До 40%
	41-60%
	61-80%
	Свыше 80%

	
	
	
	
	Домов, шт
	S, м2
	Домов, шт
	S, м2
	Домов, шт
	S, м2
	Домов, шт
	S, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	с. Караул
	115
	13554,7
	58
	7403,8
	52
	5745,5
	3
	234,8
	0
	0


Таблица 14 О наличии жилищного фонда по видам собственности. (данные на 01.01.12 год)

	№
	Населенный пункт
	Жил.фонд, всего м2 общ. площади квартир
	Жил. Фонд по формам собственности, м2 общей площади квартир:

	
	
	
	В гос. И муниципал. собственности
	В частной собственности

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	с. Караул 
	13554,7
	7612,7
	5942


Увеличение объема нового жилищного строительства продиктовано низкой обеспеченностью жилфонда, в настоящее время составляет 17,2 м2 на человека, что не соответствует действующим нормам. Объем нового жилищного строительства представлен с учетом не большого прироста населения и улучшения обеспеченностью жилым фондом. В проекте норма обеспеченности общей площадью на первую очередь строительства принята 20м2 на человека, на расчетный срок 25 м2 на человека согласно Закону Красноярского края «О социальной норме площади жилья на территории Красноярского края (в ред. От 26.03.98 №2-56)»

В соответствии с принятым архитектурно-планировочным решением, жилая застройка поселка состоит их жилых кварталов. Проектируемые приусадебные участки размером 0,12 га. Жилая застройка запроектирована в основном двух квартирными жилыми домами.

Проектом планировки предусмотрены следующие решения:

1. Сохранение и упорядочение существующей производственной территории.

2. Освоение новых территорий и размещение объектов социальной инфраструктуры

На 1-ю очередь строительства сохраняется весь жилой фонд.

В проектах населенного пункта норма обеспеченности общей площадью на первую очередь строительства 25 м2/чел. 

Таблица 15  Сводная характеристика проектируемого жилого фонда (данные на 01.01.12 год)

	№ п/п
	Показатели
	Ед.изм.
	Сущ.
	I очередь
	Проект

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь в проектируемых границах
	га
	41,5
	42,6
	49,7

	2
	Количество жилых кварталов
	шт
	19
	21
	22

	3
	Жилой фонд
	м2
	13554,7
	20700
	21750

	4
	Количество домов
	шт.
	115
	125
	137

	5
	Количество квартир
	шт.
	282
	302
	324

	6
	Численность населения
	Чел.
	788
	828
	870

	7
	Размер приусадебного участка
	га
	-
	0,12
	0,12


В составе с принятым архитектурно-планировочным решением, жилая застройка микрорайона  состоит из 6 кварталов усадебной застройки. Главные фасады жилых домов ориентированы на улицы микрорайона. Приусадебные участки развернуты внутрь кварталов. Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами. Качественный и количественный состав проектов жилых домов будет определен застройщиком.
Всего в новом микрорайоне размещается дополнительно 21 усадебный дом. 20 из которых – это 2-х квартирные дома и 1 одноквартирный дом. Существующая численность населения с.Караул составляет 788 человек на момент составления проекта.
Комплексной программой «Социально-экономического развития Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района до 2020 года» предусмотрено строительство  одного двухквартирного дома в с.Караул.
Плотность населения в среднем по кварталам составляет 25 чел/га («нетто»), плотность жилого фонда 784 м2/га («нетто»). Средняя обеспеченность населения жилой площадью на расчетный срок – 25 м2, средний размер приусадебного участка 1200 м2.
2.3 Организация культурно-бытового обслуживания
Современное состояние.

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально-значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта. Рекомендуемая структура фондов объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум, определяется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническими и больничными учреждениями определяется согласно Распоряжению Правительства РФ от 03.07.1996г. № 1063-р (ред. от 13.07.2007г.) «О социальных нормативах и нормах».

Задачами анализа является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

При планировании мероприятий по развитию сферы обслуживания населения необходимо выявить наличие, а также качественные и количественные показатели объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, следует принимать:

детские дошкольные учреждения – 500 м;

общеобразовательные школы – 750 м;

помещения для физкультурно-оздоровительных занятий – 500 м;

поликлиники – 1000 м.

При проектировании необходимо размещать объекты на территории с учетом их радиусов обслуживания. 

Проектом предусматривается ступенчатая система обслуживания населения с.Караул, когда все культурно-бытовые и коммунальные учреждения подразделяются на уровни повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. В составе системы обслуживания поселка будет набор учреждений, необходимый как для жителей самого поселка, так и для населения ближайшего населенных пунктов.

Организация системы культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения Караул решается следующим образом: в административном центре с.Караул  сосредоточены основные объемы культурно-бытовых учреждений, предназначенные для обслуживания населения проживающего в поселке и на всей территории муниципального образования; в остальных населенных пунктах размещены учреждения обслуживания данного населенного пункта в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89. 

Проектом предусмотрены в основном объекты повседневного и частично периодического пользования – детский сад, магазин смешанных товаров, дом быта и кафе. Обслуживание учреждениями эпизодического и частично периодического пользования предусматривается объектами с.Караул.

Принятым архитектурно-планировочным решением предусмотрена организация центра жилого района. Включающего в себя объекты обслуживания. Детский сад, магазин смешанных товаров, дом быта. Объекты размещены с учетом допустимого радиуса обслуживания населения.
Все необходимые учреждения для обслуживания микрорайона: больница, пожарное депо, зрелищно-развлекательные учреждения, находятся с.Караул.
На первую очередь сохраняются все общественные здания.

1. Проектом предусматриваются следующие общественные здания:
2. Детский сад,
3. Школа-интернат,
4. Магазин смешанных товаров,

5. Дом быта,

6. Спортивная площадка.

Учитывая индивидуальный характер жилой застройки, ландшафтные и природные условия района, строительство общественных зданий рекомендуется выполнять по индивидуальным проектам. Перечень и характер проектируемых объектов приводится в таблице.

Таблица 16. Расчет мощности культурно-бытовых учреждений

	№

п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	С.Караул (788 чел.)

	
	
	
	Общая вместимость
	в том числе

	
	
	
	
	сохраняемых
	намеч. к строит-ву

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Районная администрация
	рабочих мест
	
	
	

	2
	Дом культуры
	мест
	
	
	

	3
	Полиция
	рабочих мест
	4
	4
	-

	4
	Школа 
	чел
	100
	
	на 180 мест*

	5
	МБУЗ ТРБ №3
	койко мест
	23
	-
	Здание больницы

	6
	Детские учреждения
	85 % охвата детей детскими садами-яслями
	-
	-


	на

80 мест

	7
	Баня
	7 мест
	-
	-
	-

	8
	Пожарная часть
	машин
	
	2
	-

	9
	Почта
	рабочих мест, 1 операционное окно.
	4
	4
	-

	10
	Дом творчества
	рабочих мест
	58
	58
	Детская школа искусств совместно с библиотекой (располагается в здании школы-интерната)*

	11
	Спортивные сооружения:

открытые сооружения
	0,7 – 0,9 га
	-
	-
	0,25 га на территории школы-интернат

	12
	Магазины, торговой площади, кв.м.
	300 кв.м. торг. площади:

100 кв.м. прод. товаров, 

200 кв.м. 

непрод. товаров
	-
	5 шт.
	1 шт. 50м2

	13
	Предприятия общественного питания
	40 мест
	-
	-
	40

	14
	Предприятия бытового обслуживания, раб. место
	9(2,0)
	-
	-
	1 объект на 10 раб. Мест*

	15
	Парикмахерская
	по заданию на проектирование
	-
	-
	В составе дома быта*


*-на первую очередь (на 2017 год), остальные данные рассчитаны на 2022 год.
2.4 Производственное строительство

Из существующих производственных зданий (предприятий) в поселке размещены:

1. ИП Т.В. Владимирова (хлебопекарня),
2. Территории котельных,

3. Склад ГСМ,

4. ДРЭС (предоставлено материалами топосъемки),
5. Вертолетная площадка (за границами населенного пункта),

6. Гаражные массивы.

Запроектированы:
1. Общепоселковая котельная.

2.5 Улично-дорожная сеть, озеленение и благоустройство территории
2.5.1 Улично-дорожная сеть
Благоустройство поселка характеризуется наличием улиц с грунтовым покрытием протяженностью – 4,2 км.

Таблица 17 - Протяженность улично-дорожной сети (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование населенного пункта
	Наименование улицы
	Протяженность, м

	
	с. Караул 
	Аэропортовская от т.11 до т.12
	200

	
	
	Северная
	150

	
	
	50 лет ВЛКСМ-дом Культуры
	400



	
	
	от т.9 Надера - до т.10 Мира
	350

	
	
	м-н"Енисей"-Солнечная от т.1 до т.2
	400

	
	
	подъезд к ДЭС
	250

	
	
	От пристани до Аэропорта 
	2510

	
	Итого по сельсовету
	4260


Ширина основных улиц составляет 10 м в существующей жилой застройке и 16 м на проектируемом участке с проезжей полосой движения – 6 м, с устройством деревянных тротуаров 1,5м. При проектировании улично-дорожной чети увязываются решения транспортных задач и задач создания комфортной среды жизнедеятельности поселка. Все типы дорог предусматривают движение автомобилей аварийно-спасательных служб. Уличное освещение улиц и дорог должно обеспечивать безопасность транспортного и пешеходного движения. Необходимо организовать освещение всех перекрестков.
2.5.2 Озеленение и благоустройство

Проектируемое село размещается на площадке, свободной от зеленых насаждений, следовательно необходимо проектирование раздела на всех стадиях разработки жилой застройки.
Предусматривается озеленение улиц и территорий общественных зданий. Все виды озеленения создаются при помощи кустарниковых пород районированных для данного климатического района.

Территории общественных зданий оборудуются малыми архитектурными формами: скамьями. Урнами, декоративными светильниками, площадками для мусорных контейнеров. Предусмотрено ограждение территорий общественных зданий и жилых участков.

Важным элементом системы озеленения являются зеленые насаждения ограниченного пользования: территории детского сада, школы.

Баланс территории поселка в границах застройки в соответствии с зонированием территории приведен в таблице.

Таблица 18. Баланс территории (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование показателей
	Площадь, га

	
	
	Всего
	На Iочередь

	1
	2
	3
	4

	1
	Граница
	41,5
	42,6

	2
	Жилая зона
	16,0
	23,4

	3
	Общественно-деловая зона
	2,2
	2,8

	4
	Производственная зона
	2,1
	2,7

	5
	Прочие территории
	13,4
	6,3

	6
	Древесно-кустарниковая растительность
	-
	1,8

	7
	Улицы, дороги, проезды
	7,8
	5,6


3 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
3.1 Инженерная подготовка территории

К работам по подготовки территории для строительства населенных мест относится мероприятия по вертикальной планировке отвода поверхностных вод с застраиваемых площадок. Для предупреждения термокарстовых явлений на осваиваемой территории необходимо стремится к сохранению положения верхней границе вечномерзлого грунта. Вертикальная планировка решается в данном населенном пункте в основном в насыпи. Насыпь проездов дает возможность устройства более эффективной и простой системы отвода поверхностных вод открытым способом.
3.2 Вертикальная планировка

Вертикальная планировка создает благоприятные высотные условия для общего архитектурно-планировочного решения определяет намеченные изменения рельефа и условия организации стока поверхностных вод, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей.
Вертикальная планировка в данном населенном пункте решается в небольших выемках, для получения требуемого уклона. 
Схема вертикальной планировки выполнена на топографической подоснове в масштабе 1:1000. Система высот Балтийская. На территории имеется несколько понижений.
Площадка для строительства расположена на спокойном рельефе.

Принятые отметки соответствуют точности исходного материала и подлежат уточнению в последующих стадиях проектирования.

Планируемая территория имеет спокойный рельеф с уклоном на юго-запад. Отметки поверхности колеблются от 47,39 м до 32,46 м. Перепад отметок на площадке составляет 14,93 метров. Уклоны по участку в среднем составляют 0, 007-0,009 (5-6%0)
Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-дорожной сети и территории жилых кварталов с установлением продольных уклонов по осям проезжих частей улиц в пределах норм. Вертикальная планировка выполнена с учетом максимального сохранения естественного рельефа с целью сокращения объемов земляных работ, и выполнена методом проектных отметок, намеченных по осям улиц.

С учетом существующего рельефа уклоны приняты 5 %0.

Насыпь проездов и площадок дает возможность устройства более эффективной и простой системы водоотвода поверхностных вод открытым способом.

Схема вертикальной планировки выполнена только на новый проектируемый квартал. На оставшуюся часть населенного пункта схема вертикальной планировки не выполняется, так как там предполагается реконструкция дорог без изменения направлений пути дорог, то есть дороги остаются той же конфигурации.
3.3 Разбивочный чертеж красных линий

Разбивочный чертеж красных линий разработан в М 1:2000 и охватывает всю проектируемую территорию. Координаты поворотных точек, расстояния, дирекционные углы и радиусы закруглений на криволинейных участках нанесены непосредственно на листе «Разбивочный чертеж красных линий». Координирование выполнено с помощью компьютерной программы Mapinfo.
Установление красных линий в натуре осуществляется от ближайшего пункта полигонометрии организацией, имеющей лицензию на проведение этих работ, и оформляется актом выноса кранных линий в натуру.

Привязка зданий и сооружений в кварталах жилой застройки осуществляется к красной линии.

3.4 Водоотвод

Рассматриваемый участок имеет спокойный рельеф с уклоном на юго-запад. Отметки поверхности колеблются от 47,39 м до 32,46 м. Перепад отметок на площадке составляет 14,93 метров. Уклоны по участку в среднем составляют 0, 007-0,009 (5-6%0).

Максимальное увеличение пути прохождения стоков по поверхности земли до их попадания в канаву способствует испарению вод, растениями и инфильтрации в грунт.

Улицы запроектированы с водоотводными канавами треугольной формы, глубиной до 0,5 м.

В районах занятых усадебной застройкой, отвод поверхностных вод осуществляется по открытой системе водоотвода по лоткам и кюветам проезжих частей уличной сети к месту сбора стоков в пруды – отстойники и далее в очистные сооружения. Пруды – отстойники представляют собой котлован, глубиной 0,9 м с обвалованием по периметру. На дне котлована высевается осока.

В местах пересечения кюветов и лотков с приезжей частью дороги, предусматривается укладка труб d=0,5 м под проезжей частью дороги.  Сточные воды с.Караул будут направляться к самой нижней высотной отметке, в пруды отстойники, откуда насосы будут направлять стоки к месту сброса или очистным сооружениям. 
Нефтесодержащие дождевые воды и производственные стоки с территории производственных зон перед сбросом их на рельеф проходят очистку на грязеотстойниках с бензомаслоуловителями.

Фракции, содержащие бензин, масло, вывозят на места согласованные и предоставленные Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на дальнейшей стадии проектирования.
Нечистоты от канализируемой застройки, по мере накопления в надворных уборных, вывозят автотранспортом в приемный резервуар насосной станции перекачки.
При определении расчетного расхода дождевых и талых вод необходимо руководствоваться:

· Правила охраны поверхностных вод, утвержденные Госкомприродой СССР 21 февраля 1991;

· Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (СанПиН 4630-88);

Инструкция по расчету объемов поверхностных сточных вод Канализация. Наружные сети и сооружения СНиН 2.04.03-85.

Вывод: В данном разделе предусматривается ряд мероприятий способствующих поверхностному водостоку с улиц (от дождевых и талых вод) с.Караул. Так же предусматривается водоотвод от домов и общественно-деловых сооружений.
4 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЕЛКА
4.1 Инженерная подготовка территории

Выбранная под строительство площадка не требует дополнительных работ по инженерной подготовке территории.
4.2 Водоснабжение

В населенном пункте отсутствует централизованная система водоснабжения. Забор воды для технического и хозяйственно – бытового использования осуществляется из реки Енисей. Доставка воды осуществляется в ёмкостях транспортом обслуживающих предприятий. Отсутствие централизованной системы водоснабжения в поселке не позволяет обеспечить население качественной питьевой водой.
Проектом предусмотрены водозаборные сооружения на реке Енисей.
Перед рабочим проектированием необходимо выполнить гидрогеологические работы.

Настоящим проектом планировки предусматривается централизованное водоснабжение объектов общественно-деловой зоны, жилой застройки и объектов производственного назначения.

4.2.1 Расход воды
Нормы водопотребления приняты согласно СНиП 2.04.03.-84 г. Для инженерного благоустройства с местным горячим водоснабжением.
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/сек, согласно СНиП 2.04.02 0 2001 г. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4.2.2 Водопроводные сооружения и сети
Водозабор из реки Енисей намечается береговой индивидуальной разработке с устройством обеззараживания воды, подаваемой в сети поселка.
Для хранения противопожарного запаса воды на расчётные 3 часа пожара с расчетным расходом 15 л/сек. И хранения запаса воды для производственных и хозяйственных нужд в течении трех смежных часов максимального водопотребления проектируются два резервуара.
Принятые два резервуара 150 м3 каждый, индивидуальной разработки для строительства на Севере.

Вода насосами берегового водозабора подается в резервуары откуда насосами из насосной станции подается в кольцевые поселковые сети.

Сети водопровода запроектированы кольцевыми и тупиковыми из водопроводных стальных электросварных труб d=100 и 50 мм. или теплоизолированные трубы ИЗОПРОФЛЕКС Челябинского трубного завода, которые используются для прокладки сети водопровода, теплосетей (например а г.Якутске),  прокладываемых совместно с тепловыми сетями над землей на низких опорах.

На тех участках, где нет теплосетей, водопровод прокладывается над землей на низких опорах совместно с греющим электрическим кабелем (или подбором другого варианта при рабочем проектировании), с устройством переходов и площадок для осмотра сетей.

На водопроводной сети вдоль проездов на расстоянии не более 150 м друг от друга и не менее 2,5 м от проезжей части дороги предусматриваются пожарные гидранты, незамерзающего типа для наружного пожаротушения с устройством указателей и освящения.
Тушение пожара предусматривается при помощи автонасоса или мотопомпы, находящимся в пожарном депо.

Таблица 19 Основные показатели  системы водоснабжения и водоотведения.

	Наименование
	Хозяйственно-питьевой водопровод

	
	Расчетный расход

	802
	Средн. М3/сут
	Max М3/сут
	Min М3/сут
	Max  М3/час
	Min  М3/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечения населения
	128,32
	166,82
	115,49
	38,92
	0,02

	Полив
	72,18
	
	
	
	

	Итого:
	200,50
	166,82
	115,49
	38,92
	0,02


Требуемый расход на наружное пожаротушение 10л/сек

Требуемый расход на внутреннее пожаротушение 1*2,5 10л/сек

Примечание: Расход стоков рассчитывается в индивидуальном порядке согласно СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здания».
Основные требования к проектируемой системе водоснабжения
· Качество воды, подаваемое на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82;

· При подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, следует применять реагенты, внутреннее антикоррозийные покрытия, а так же фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Госкомсанэпиднадзором для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего - -режимов ограничения.
Территории первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована и огорожена. Для территорий первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая сигнализация.
На территории первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборов запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);
- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;
- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.
На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборов запрещается:

- осуществление градостроительной деятельности, включая размещение лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных, сельскохозяйственных и иных производственных объектов;

На территории третьего пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водозаборов запрещается:

- размещение отходов производства и потребления; 

- размещение складов горюче-смазочных материалов, пестицидов и агрохимикатов, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, объектов животноводства, птицеводства и других объектов, которые могут вызвать микробиологическое загрязнения источников питьевого водоснабжения;

- применение пестицидов и агрохимикатов;

- дноуглубительные работы;

- выпас скота

Каналы и водохранилища, используемые в качестве источников питьевого водоснабжения, должны подвергаться периодической очистке от донных отложений и водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерения уровня воды в скважинах, сборном резервуаре, а так же давлении на насосах.

В водозаборах подземных вод управление насосами следует предусматривать автоматическое в зависимости от уровня воды в водонапорной башне или дистанционное из пункта управления.

Насосные станции должны проектироваться как правило, с управлением без постоянного обслуживания персонала: автоматическими -  в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода в сети); дистанционными – из пункта управления; местными – периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоотводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, очередности ввода в действие объекта.
Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
Согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год) с застройкой зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией составляет 160-230 л/сут.
Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле:
Nж=802 человека
Qсут.m=gжNж/1000=160*802/1000=128,32 м3/сут

Удельное водопотребление включает расход воды хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.
Расчет расхода воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определяем:

Qсут.max=Ксут.max*Qсут.m=1,3*128,32 =166,82м3/сут
Qсут.min=Ксут.min*Qсут.m=0,9*128,32 =115,49 м3/сут

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывая уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равное:
Ксут.max=1,1-1.3
Ксут.min=0,7-0,9
Расчетные часовые расходы воды определяем по формуле:
Qч.mах=Кч.mах*Qсут.mах/24=5,6*166,82/24=38,92м3/ч

Qч.min =Кч min *Qсут.min /24=0,006*115,49 /24=0,02м3/ч
Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем из выражений:

Кч.mах=α mах*β mах=1,4*42,2=20,44
Кч min=α min*β min=0,6*0,03=0,006

Где, α-коэффициент учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем:

α mах=1,2-1,4;
α min=0,4-0,6.

Β- коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*.
Расход воды на поливку в населенных пунктах принят согласно таблице 5 примечание 150-190 л/сут на одного жителя
(90*802)/1000=72,18
Таблица 20 Основные показатели  системы водоснабжения и водоотведения на I очередь.

	Наименование
	Хозяйственно-питьевой водопровод

	
	Расчетный расход

	795
	Средн. М3/сут
	Max М3/сут
	Min М3/сут
	Max  М3/час
	Min  М3/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечения населения
	127,2
	165,36
	114,48
	38,58
	0,03

	Полив
	71,55
	
	
	
	

	Итого:
	198,75
	165,36
	114,48
	38,58
	0,03


Nж=795 человека

Qсут.m=gжNж/1000=160*795/1000=127,2 м3/сут

Удельное водопотребление включает расход воды хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчет расхода воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определяем:

Qсут.max=Ксут.max*Qсут.m=1,3*127,2 =165,36м3/сут

Qсут.min=Ксут.min*Qсут.m=0,9*127,2  =114,48 м3/сут

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывая уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимаем равное:

Ксут.max=1,1-1.3

Ксут.min=0,7-0,9

Расчетные часовые расходы воды определяем по формуле:

Qч.mах=Кч.mах*Qсут.mах/24=5,6*165,36/24=38,58м3/ч

Qч.min =Кч min *Qсут.min /24=0,006*114,48/24=0,03м3/ч

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяем из выражений:

Кч.mах=α mах*β mах=1,4*40,1=56,1
Кч min=α min*β min=0,6*0,03=0,006

Где, α-коэффициент учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаем:

α mах=1,2-1,4;

α min=0,4-0,6.

Β- коэффициент учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*.

Расход воды на поливку в населенных пунктах принят согласно таблице 5 примечание 150-190 л/сут на одного жителя

(90*795)/1000=71,55
4.2 Наружное пожаротушение

Согласно СНиП 2.04.02-84* таблице 5 и примечания 1 наружное пожаротушение жилой застройки составляет 10 л/с.
На водопроводной сети вдоль проездов на расстоянии не более 150 м друг от друга и не менее 2,5 м от проезжей части дороги предусматриваются пожарные гидранты, незамерзающего типа для наружного пожаротушения с устройством указателей и освящения.

Объем пожарного резервуара определен исходя из расчетного расхода и продолжительности тушения пожара (3 часа).
3,6*3*10=108 м3/ч

Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно хранится 50% объема воды на пожаротушение.
Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:
- при наличии автонасосов (пожарных гидрантов) – 200 м

- при наличии мотопомп – 100 – 150 м.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров тупиковых трубопроводов длиной не более 200 метров.
Подачу воды для заполнения пожарного резервуара следует предусматривать пожарным гидрантом длиной до 250 метров.

4.3 Канализация

Канализация проектируется для всех объектов общественно-деловой зоны, объектов производственного назначения и жилой застройки.

В проектируемом поселке запроектирована самотечная и напорные системы канализации.

Хозяйственно-бытовые и сточные воды от жилой застройки и зданий общественно-деловой зоны собираются самотеком в приемный резервуар канализационной насосной станции индивидуальной разработки для строительства в районах Севера, от куда по напорному коллектору. Через колодец-гаситель напора, вновь поступают в самотечную сеть канализации и далее все стоки поступают на локальные очистные сооружения глубокой биологической очистки индивидуальной разработки с дальнейшим сбросом в реку Енисей. Получаемый стабилизированный ил утилизируется в качестве удобрения.
4.3.1 Сети канализации
Самотечные сети канализации выполняются из пластмассовых двухслойных гофрированных канализационных труб диаметром 150 мм, выполненных по ТУ 2248-019-40270293-2002, разработанные для укладки их в условиях районов Севера. Смотровые колодцы выполняются из полиэтилена.
Напорный канализационный коллектор запроектирован в две нити из полиэтиленовых труб ПВХ по ТУ 6-19-307=86 с резиновыми уплотнителями на долговечной силиконовой смазке и прокладывается над землей на низких опорах в изоляции.

4.3.2 Санитарно-защитные зоны
Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ жилой зоны, участков общественных зданий приняты по СНиП 2.04.03 – 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и составляют:

- от очистных сооружений – 200 м.
- от насосной станции – 20 м.

4.4 Теплоснабжение
В населенном пункте присутствует централизованное теплоснабжение, которое осуществляется от трех котельных расположенных непосредственно в самом населенном пункте. Характеристика существующих котельных представлена в таблице.
Таблица 21  Характеристика существующих котельных (данные на 01.01.12 год)

	 №
	Место
располо

жение
	Тип

Котельной


	Расход

Холод

ной воды м3/сут
	Характе

Ристика

Теплоно

сителей
	Вид

Топлива
	Тип 

Энерго

Установок
	Кол-во

Котлов

	1.
	Котельная №2, с. Караул


	На твердом топливе
	35
	Вода 

Давление

Температура (70)
	Уголь каменный


	Котел водогрейный 
	4

	2.
	Котельная №3, с. Караул


	На твердом топливе
	35
	Вода 

Давление

Температура (70)
	Уголь каменный


	Котел водогрейный
	3

	3.
	Котельная №4, с. Караул


	На твердом топливе
	35
	Вода 

Давление

Температура (70)
	Уголь каменный


	Котел водогрейный
	3


Таблица 22 (данные на 01.01.12 год)

	Дымовая труба (материал, сечение)
	Установленная

Мощность Гкал/час
	Дополнительное

Давление, кг. с/см2
	Присоединенная нагрузка Гкал/час
	Очистка продуктов сгорания
	Способ прокладок, протяженость теплов

	500
	0,5-2,4
	4,5-5
	наминал
	Не происходит
	-


Расчетные показатели наружного воздуха для проектирования отопления – 50С;
Для проектирования вентиляции:

· Холодного периода – 35 С;

· Переходного периода +10 С;

· Теплого периода +17,2 С.

Средняя температура отопительного периода – 14,6 С.

Продолжительность отопительного периода 249 суток.
Проектом централизованное теплоснабжение предусматривается в объектах общественно деловой зоны, объектах производства и жилой застройки от проектируемой котельной, разрабатываемой по индивидуальному проекту.
4.4.1 Мероприятия по охране окружающей среды
Котельная разрабатывается по индивидуальному проекту.

Для защиты окружающей среды от запыленности производственными выбросами дымовых газов от котельной, каждый котлоагрегат оборудован индивидуальной золоулавливающей установкой с коэффициентом очистки 85%. Согласно указаниям по расчету в атмосфере вредных веществ (пыли и серного газа), высота и диаметр дымовой трубы принимается из расчета выделения вредных веществ в пределах допускаемой концентрации.

В рабочей стадии проекта произведен расчет рассеивания в атмосфере содержания выбросов вредных веществ.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) для золовой пыли составляет 0,5 м2/м3.
Тепло расходуется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Параметры теплоносителя – вода с температурой в падающей и обратной магистрали 95-70 С.

Расход топлива по потребителям принят по укрупненным показателям.
4.4.2 Тепловые сети
Тепловые наружные сети выполняются из стальных электросварных бесшовных труб ст. 10 по ГОСТ 10704-91 или теплоизолированных труб ИЗОПРОФЛЕКС Челябинского завода.
Прокладка теплосетей принята наземная на низких опорах, с устройством компенсаторов. Системы тепловых сетей приняты 2-х трубные, закрытые. Схемы тепловых сетей тупиковые.

Таблица 23 Тепловые нагрузки. (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование
	Кол-во
	Расход тепла в ккал/час на 1 здание
	Расход тепла в ккал/час на все здания

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Районная администрация 
	1
	55400
	55400

	2
	Дом культуры
	1
	238000
	238000

	3
	Полиция
	1
	75000
	75000

	4
	Школа
	1
	223000
	223000

	5
	Больница
	1
	45000
	45000

	6
	Детский сад
	2
	185000
	370000

	7
	Магазин
	6
	70000
	420000

	8
	Баня, КБО
	1
	98000
	98000

	9
	АТС
	1
	45000
	45000

	10
	Пожарная часть
	1
	105000
	105000

	11
	Почта
	1
	23000
	23000

	12
	Дом творчества
	1
	66000
	66000

	13
	Кафе
	1
	75000
	75000


Итого 1838400 ккал/час
Нагрузка на котельную составит 1838 Гкал/час.

В качестве топлива принят каменный уголь. Подача топлива к котлам осуществляется с помощью монорельсы и электрической тали. Удаление шлака из под котлов – скреперным подъемником в сборный бункер, откуда вывозится в отвал.

Вся исходная вода для подпитки теплосетей проходит обработку в противонакипных магнитных аппаратах.

4.5 Электроснабжение

В настоящее время в с.Караул эксплуатируются три дизельно-генераторные установки суммарной мощность. 1650 кВт.

Таблица 24  Объекты электроснабжения (данные на 01.01.12 год)

	№
	Тип и мощность
	Место установки
	№№ фидеров
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	В кВ/Ат
	с.Караул ул. Школьная
	-
	-

	2
	В кВ/Ат
	с.Караул ул. Енисейская
	-
	-

	3
	В кВ/Ат
	с.Караул ул. Северная
	-
	-


Таблица 25  Распределительные трансформаторные подстанции в населенных пунктах (данные на 01.01.12 год)

	№
	№ подстанции
	Мощность трансформатора, кВа
	Место установки
	примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	№1
	400
	с.Караул ул. Школьная
	-

	2
	№2
	250
	с.Караул ул. Енисейская
	-

	3
	№3
	1000
	с.Караул ул. Северная
	-


Проектом предусматривается подключение к существующим подстанциям и установка еще одной трансформаторной подстанции.. Электроснабжение существующей части застройки сохраняется по сложившейся схеме.
Схема соединения подстанций между собой – кольцевая.

Устройство релейной защиты и автоматики проектируемой линии 10 кВ устанавливается в ячейке отходящей линии на подстанции.

Трансформаторы напряжением 10/0,4 кВ от междуфазных коротких замыканий защищаются предохранителями ПКТ-10.

На схеме инженерных сетей, совмещенной с генпланом, решены подходы ЛЭП – 10 кВ к трансформаторным подстанциям.
4.5.1 Строительные решения
Трассы проектируемых ЛЭП -10 кВ намечались камерально на плане населенного пункта.
Принятый вариант строительной части подстанции 10/0,4 кВ выбран по типовым проектам КТП удовлетворяют требованиям ТУ 3412-014-01395414-2002.
Трансформаторные подстанции выбраны киоскового типа.

Генеральный план проектируемых электрических сетей с.Караул разработан на основе архитектурно-планировочного задания. Привязка на местности предусматривается от существующих сетей.

Нейтрали трансформаторов подстанций должны быть надежно заземлены. Металлическая связь электро-приемников с нейтралью-трансформаторов осуществляется с помощью заземляющего провода, проложенного на опорах ВЛ вместе с фазными проводами.

Здания и сооружения или их части в зависимости от назначения, интенсивности грозовой деятельности в районе и их местонахождения, должны быть защищены в соответствии с категориями устройства молниезащиты и типом зоны защиты, указанными в таблице 1 «Инструкции по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД34.21.122-87.
Расчет нагрузок выбора мощности трансформаторных подстанций произведен методом удельных нагрузок для индивидуальных жилых домов с электроплитами, без учета устройств встроенных электрокотельных.
Высоковольтные ВЛ-10 кВ монтируются на деревянных опорах проводом СИП-3.

Низковольтные ВЛ-0,4 кВ монтируются на деревянных опорах проводом СИП-4.

Наружное освящение выполняется светильниками типа РКУ-125, устанавливаемых на опорах низковольтных ЛЭП.

На концах ВЛ-0,4, а также на ответвлениях длиной 200 м и более выполняется повторной заземление нулевого провода.
На опорах ВЛ-0,4 в ответвлении к вводам в здания школы, детского сада, больницы и др., а так же к зданиям предоставляющим большую хозяйственную ценность, предусмотрено выполнение защитных заземлений от перенапряжений. Сети 0,4кВ должны быть кабельными.

4.5.2 Ссылочные документы
· Инструкция по проектированию городских и поселковых электрических сетей РД 34.20.185-94;
· Электрическая энергия. Электроэнергия в системах электроснабжения общего пользования ГОСТ 13109-97;

· Инстуркция по проектированию изоляции РД 34.51.101-90;
· Правила устройства электроустановок ПУЭ-2002;

· Региональная карта нормативных гололедных и ветровых нагрузок на территории Красноярского края;

· СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

· Правила охраны электрических сетей выше 1000в.

· Монтаж электрических устройств СНиП 3.05.06-85.

· ГОСТ Р 50571.8-94 (МЭКЗ64-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности, общие требования по применению мер защиты для обеспечения безопасности. Требования по применению мер защиты от поражения электрическим током.

· Техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго.

· Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003.
4.5.3 Общие указания

Проектом предусматривается электроснабжение с.Караул от существующих подстанций. И еще одной проектируемой трансформаторной подстанции КТП 10/0,4 кВ с воздушно-кабельным вводом.
Основными потребителями электроэнергии подключаемыми а проектируемой КТП являются жилые дома, общественные учреждения и котельная, а так же светильники наружного освящения.

Расчетные нагрузки домов определены согласно РД 34.20.185-94, СП31-110-2003 с электроплитами, без электрических саун, нагревателей и вентиляции.

Перечень существующих, проектируемых и перспективных потребителей с расчетными нагрузками в процессе проектирования был учтен. Электрические нагрузки светильников наружного освящения определены согласно СН 541-82*.

Освещенность центральной части (главных улиц) принята 4лк, а остальных – 2 лк.
Суммарная потребляемая мощность проектируемого фидера определена согласно РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 с учетом коэффициента максимума нагрузок, подключенных к фидеру. Расчет нагрузок приведен в таблице. КТП приняты проходными киоскового типа. Проектируемые ЛЭП-10 приняты воздушными, к общественно-деловым зданиям – кабельные.
Таблица 26.Технико-экономические показатели (данные на 01.01.12 год)

	№
	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	
	По проекту
	Базовое

	1
	2
	3
	4

	1
	Протяженность линий 10 кВ, км (ТП1-ТП4)
	1,3
	1,3

	2
	Количество и установочная мощность подстанции 10/0,4 кВ шт/кВ*А
	1/2000
	1/2000

	3
	Максимальная электрическая нагрузка фидера (проектируемая нагрузка)
	1585,1
	1585,1


Улучшение технико-экономических показателей и соответствие качественных характеристик ВЛ базовым достигнуты за счет:
· применение усовершенствованных типовых проектов,

· пролжение трассы ВЛ с минимальным количеством углов поворота и протяженности, при одновременном обеспечении минимального ущерба окружающей природной среде,

·  применение оптимального количества типоразмеров опор.

4.6 Средства связи
4.6.1 Сигнализация

Проектом предусматривается охранно-пожарная сигнализация общественно-бытовых и производственных зданий. Наблюдение объектов ведется на пульте центрального наблюдения, установленного в пожарном депо.
5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в населенном пункте, большое значение имеет правильная организация защитных зон.
Вывоз мусора производится в места, согласованные и предоставленные  Администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Проектом предусматривается для обезвреживания твердого мусора устройство полигона из расчета 0,4 га на 1 тыс.м3 мусора, при норме образования мусора 1 м3 в год на одного жителя поселка. Численность населения 788 человек. Общее количество твердых отходов составляет 788 м3, что требует полигона ТБО площадью 0,40га.
Площадка для размещения полигона должна быть выбрана с подветренной стороны по отношению к населенному пункту и в 1000 метрах от жилой застройки. Согласно СНиП 2.01.28.-85 «Полигоны по обезвреживанию токсических промышленных отходов» размеры участка захоронения устанавливаются исходя из срока накопления отходов.

В зимний период, в связи со сложностью разработки грунта, в качестве изолирующего материала можно использовать шлаки, строительные отходы, битый кирпич, штукатурку, древесину, гипс, керамическую плитку. Эти же материалы могут использовать и в летний период. Складирование ТБО в воду на болотистых и заливаемых паводковыми водами участках не допускается.
Размеры карт для захоронения отходов не регламентируются. Объем карты должен обеспечивать прием отходов на захоронение в течении не более двух лет. При размещении карт для захоронения отходов IV класса опасности в грунте ни каких специальных мероприятий по устройству противофильтрационных экранов не требуется.

По периметру всей территории устанавливается легкое ограждение, хозяйственная зона должна быть освещена. На территории полигона не допускается сжигание ТБО и должны быть приняты меры по не допустимости самовозгорания ТБО.

Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно наружным изолирующим слоем грунта. Устройство верхнего изолирующего слоя должно быть не менее 0,6 м., не зависимо от дальнейшего использования площадки.
Система производственного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды, состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона.
Для уборки территории поселка выделяются следующие средства:

· Мусоровоз,

· Снегоуборочная машина.

Проектом для обезвреживания твердого мусора устройство полигонов из расчета 0,4 га на 1000 м3, при норме образования мусора 1 м3 в год на одного жителя поселка.

Таблица 27 Расчет количества отбросов (расчет на 2022 год)
	Вид отбросов
	Норма 1 м3 на чел/год
	Количество
	Проект

	Твердые отбросы
	1,0
	788
	870

	Смет с улиц 1 м2
	0,01
	11,34
	12

	Всего
	
	
	882м3


0,4га*0,882=0,35 га
Общее количество твердых отходов в настоящее время составляет 788 м3, что требует устройство полигона площадью 0,4 га.
Для защиты окружающей среды от запыленности производственными выбросами дымовых газов от котельных, каждый котлоагрегат оборудован индивидуальной золоулавливающей установкой с коэффициентом очистки 85%. Согласно указаниям по расчету в атмосфере вредных веществ (пыли и серного газа), высота и диаметр дымовой трубы принимается из расчета выделения вредных веществ в пределах допускаемой концентрации.
Вывоз золы и шлака производится в специально отведенные места, обустроеные в соответствии с природоохранными и санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными действующим законодательством и уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

 В рабочей стадии проекта будет предусмотрен расчет рассеивания в атмосфере содержания выбросов вредных веществ.

.

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 28. Основные технико-экономические показатели

	№
	Наименование
	Единицы измерения
	Кол-во на I очередь
	Кол-во на расчетный срок

	1
	2
	3
	
	4

	1
	Численность населения
	чел
	788
	802

	2
	Количество жилых домов
	шт
	125
	137

	3
	Общая площадь жилого фонда
	м2
	20700
	21750

	4
	Средняя обеспеченность жилым фондом
	м2
	20
	25

	5
	Средняя площадь земельного участка
	га
	0,12
	0,12

	6
	Количество кварталов
	шт
	21
	22

	7
	Площадь проектируемого участка в том числе
	га
	42,6
	49,7

	
	Площадь жилой застройки
	га
	23,4
	26,3

	
	Площадь общественной застройки
	га
	2,8
	4,4

	
	Производственные территории
	
	3,0
	3,0

	
	Древесно-кустарникова растительность
	га
	1,8
	1,8

	
	Улицы, дороги, проезды
	га
	5,3
	5,8

	
	В  т. ч. твердые покрытия
	га
	-
	-

	
	Прочие территории
	га
	6,3
	9,2

	9
	Водопотребление
	м3/сут
	207
	217,5 

	10
	Пожаротушение наружное
	м3/час
	-
	108
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